[cols="^",grid=none,frame=none]
|===

|*ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ*
|===



==== ОФС.1.1.0039 Пористость стеклянных фильтров

*Взамен ОФС.1.1.0003.15*


В настоящей статье приведены области применения фильтров, пределы
которых являются приблизительными и величины пористости стеклянных
фильтров (диаметр в микрометрах).

В зависимости от диаметра пор фильтры используются для следующих целей
(<<tab_ofs_1.1.0039_1,табл. 1>>):

[[tab_ofs_1.1.0039_1]]
[caption="Таблица 1. "]
.Области применения фильтров в зависимости от диаметра пор
[cols="^28%,72%",options="header",]
|===
|*Размер пор, мкм* ^|*Область применения фильтра*
|< 2,5 |Бактериальная фильтрация

|4,0–10 |Ультратонкая фильтрация, отделение микроорганизмов большого
диаметра

|10–40 |Аналитическая фильтрация, очень тонкая фильтрация ртути, очень
тонкое диспергирование газов

|40–100 |Тонкая фильтрация, фильтрация ртути, тонкое диспергирование
газов

|100–160 |Фильтрация крупнозернистых материалов, диспергирование и
промывка газов, использование в качестве подложки для других фильтрующих
материалов

|160–500 |Фильтрация очень крупнозернистых материалов, диспергирование и
промывка газов
|===

В <<tab_ofs_1.1.0039_2,табл. 2>> приведён максимальный размер пор стеклянных фильтров различной
пористости.

[[tab_ofs_1.1.0039_2]]
[caption="Таблица 2. "]
.Пористость стеклянных фильтров
[cols="^30%,^70%",options="header",]
|===
|*Пористость фильтра* |*Приблизительный максимальный размер пор, мкм*
|ПОР 1,0 |менее 1,0
|ПОР 1,6 |1,0–1,6
|- |1–2,5
|ПОР 3,0 |1,6–3
|- |1,6–4
|- |4–6
|ПОР 10 |3–10
|- |4–10
|ПОР 16 |10–16
|ПОР 40 |16–40
|- |40–50
|ПОР 100 |40–100
|- |100–120
|ПОР 160 |100–160
|- |150–200
|ПОР 250 |160–250
|- |200–500
|ПОР 500 |250–500
|===
  

[cols="^",grid=none,frame=none]
|===

|+________________________________________________________________________________________________________________+
|===


