[cols="^",grid=none,frame=none]
|===

|*ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ*
|===



===== ОФС.1.2.2.2.0030 Примесь серы диоксида в газах медицинских

*Вводится впервые*

 
Методы определения примеси серы диоксида в газах медицинских основаны на
использовании флуориметрического метода (метод 1) и индикаторных трубок
(метод 2).

====== Метод 1

Определение проводят в соответствии с ОФС «Флуориметрия».

Диапазон измерений – от 0,01 до 2,0 ppm.

При облучении пробы газа, содержащего серы диоксид, ультрафиолетовым
светом (максимум поглощения при λ=210 нм) молекулы SO~2~ переходят
сначала в возбуждённое состояние, а затем возвращаются из него в прежнее
состояние, разряжаясь частично на флуоресценцию (максимум флуоресценции
при λ=350 нм). Интенсивность излучения, пропорциональная содержанию серы
диоксида, детектируется фотоэлектронным умножителем.

Определение проводят с помощью ультрафиолетового флуоресцентного
анализатора. Схема флуоресцентного газоанализатора изображена на <<im_ofs_1.2.2.2.0030_1,рисунке 1.>>

Аппаратура состоит из следующих компонентов:

- системы, генерирующей ультрафиолетовое излучение с длиной волны 210 нм
с помощью ультрафиолетовой лампы, коллиматора и оптического фильтра на
входе в камеру; луч периодически блокируется прерывателем, вращающимся с
высокой скоростью;

- реакционной камеры, через которую проходит испытуемый газ;

- системы, регистрирующей излучение при длине волны 350 нм с помощью
оптического фильтра на выходе из камеры, фотоэлектронного умножителя и
синхронного электронного усилителя.

[[im_ofs_1.2.2.2.0030_1]]
[caption="Рисунок 1. "]
.Схема ультрафиолетового флуоресцентного газоанализатора для измерений содержания SO~2~: 1 - проба газа; 2 - фильтр на входе газоанализатора; 3 - селективные ловушки для мешающих веществ; 4 - реакционная камера; 5 - оптический фильтр на входе в камеру; 6 - оптическая ловушка, поглощающая излучение; 7 - ультрафиолетовая лампа; 8 - коллиматор; 9 - оптический фильтр на выходе из камеры; 10 - фотоэлектронный умножитель; 11 - стабилизатор давления; 12 - насос; 13 - линия сброса; 14 - синхронный электронный усилитель. 
image::im_ofs_1.2.2.2.0030_1.png[]



Проба газа поступает на вход газоанализатора, где удаляются мешающие
соединения, а далее в реакционную камеру, где её подвергают воздействию
ультрафиолетового излучения с длиной волны в диапазоне от 200 до 220 нм.

Флуоресцентное излучение в диапазоне длин волн от 240 до 420 нм
фильтруется с помощью оптического фильтра на выходе из камеры и затем с
помощью детектора, например, фотоэлектронного умножителя и синхронного
электронного усилителя, преобразуется в электрический сигнал.

Выходной сигнал газоанализатора прямо пропорционален числу молекул SO~2~
в реакционной камере.

Величина сигнала зависит от температуры и давления в камере, поэтому они
должны поддерживаться постоянными или, если ожидается их изменение, то
результаты измерений должны быть скорректированы.

*_Методика_*

_Стандартный газ А (для калибровки нуля)._ Поверочная газовая смесь
основного газа или смеси газов, не содержащая серы диоксида.

_Стандартный газ Б._ Поверочная газовая смесь из основного газа или
смеси газов, содержащая от 0,5 ppm (о/о) до 2 ppm (о/о) серы диоксида.

Калибруют аппаратуру и устанавливают подходящую чувствительность с
использованием стандартных газов А и Б. По валидированной методике не
менее трёх раз измеряют содержание серы диоксида в испытуемом газе,
определяют среднее арифметическое и относительное стандартное
отклонение.

====== Метод 2

Герметичная стеклянная трубка, содержащая адсорбирующие фильтры и
подходящие носители для индикаторов – йода и крахмала.

Определение проводят в соответствии с ОФС «Индикаторные трубки».

Диапазон измерений – от 0,1 до 20 ppm. Относительное стандартное
отклонение при 3 последовательных измерениях не должно превышать 15 %.


[cols="^",grid=none,frame=none]
|===

|+________________________________________________________________________________________________________________+
|===


