[cols="^",grid=none,frame=none]
|===

|*ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ*
|===



==== ОФС.1.1.0038 Сита

*Взамен ОФС.1.1.0003.15*


В настоящей статье приведены характеристики сит, применяемых в
производстве и контроле качества лекарственных средств.

Материал сита должен быть индифферентным по отношению к просеиваемому
веществу.

Для аналитических процедур используют сита с квадратными отверстиями.
Для неаналитических процедур могут быть использованы также сита с
круглыми отверстиями, диаметр которых в 1,25 раза превышает размер
стороны квадратного отверстия сита соответствующего номера. Требования к
степени измельчённости приводят в фармакопейной статье с указанием
номера сита, соответствующего номинальному размеру стороны отверстия в
микрометрах, который приводится в скобках после названия вещества.

Максимальный допуск для размера отверстия ({plus}__Х__) вычисляют по формуле:

[cols="^a",grid=none,frame=none]
|===

|image:im_ofs_1.1.0038_1.png[]
|===

где	_w_	–	номинальный размер отверстия.

Не должно быть отверстий, размер которых превышает номинальный размер
более чем на величину _X_.

Допуск для среднего значения размера отверстия (±__Y__) вычисляют по
формуле:

[cols="^a",grid=none,frame=none]
|===

|image:im_ofs_1.1.0038_2.png[]
|===



Средний размер отверстия не должен отклоняться от номинального размера
более чем на величину ±__Y__.

Промежуточный допуск (+__Z__) вычисляют по формуле:

[cols="^a",grid=none,frame=none]
|===

|image:im_ofs_1.1.0038_3.png[]
|===

Не более 6 % общего числа отверстий могут иметь размеры между
«номинальным значением +__X__» и «номинальным значением +__Z__».

Диаметр _d_ проволоки, применяемой для плетения металлической
проволочной ткани, вставленной в раму, должен находиться в пределах от
_d_~min~ до _d_~max~, что соответствует допускам (±15 %) от
рекомендованного номинального диаметра. Диаметр проволоки должен быть
одинаковым по всей площади сита.

Номер сита (номинальный размер отверстия в мкм), допуски для отверстий,
диаметр проволоки и допустимые пределы для её номинального диаметра
представлены в <<tab_ofs_1.1.0038_1,табл. 3.>>

[[tab_ofs_1.1.0038_1]]
[caption="Таблица 3. "]
.Характеристика сит

[cols="^,^,^,^,^,^,^"]
|===

.3+^.^h|*Номер сита (номинальный размер отверстия, мкм)* 3+^h|*Допуск для
отверстия, мкм* 3+^h|*Диаметр проволоки, мкм* 
^h|*Максимальный допуск для отверстия* ^h|*Допуск для среднего значения размера отверстия*
^h|*Промежуточный допуск* ^h|*Рекомендованный номинальный диаметр*
2+^h|*Допустимые пределы* 
^h|*_+Х_* ^h|*_±Y_* ^h|*_+Z_* ^h|*_d_* ^h|*_d_~max~* ^h|*_d_~min~*

|11200 |770 |350 |560 |2500 |2900 |2100

|8000 |600 |250 |430 |2000 |2300 |1700

|5600 |470 |180 |320 |1600 |1900 |1300

|4000 |370 |130 |250 |1400 |1700 |1200

|2800 |290 |90 |190 |1120 |1300 |950

|2000 |230 |70 |150 |900 |1040 |770

|1400 |180 |50 |110 |710 |820 |600

|1000 |140 |30 |90 |560 |640 |480

|710 |112 |25 |69 |450 |520 |380

|500 |89 |18 |54 |315 |360 |270

|355 |72 |13 |43 |224 |260 |190

|250 |58 |9,9 |34 |160 |190 |130

|180 |47 |7,6 |27 |125 |150 |106

|125 |38 |5,8 |22 |90 |104 |77

|90 |32 |4,6 |18 |63 |72 |54

|63 |26 |3,7 |15 |45 |52 |38

|45 |22 |3,1 |13 |32 |37 |27

|38 |− |− |− |30 |35 |24
|===
 

[cols="^",grid=none,frame=none]
|===

|+________________________________________________________________________________________________________________+
|===


