[[tabl5-13]]
[caption="Таблица 5.13. "]
.Предельно допустимые уровни напряженности электрической составляющей ИЭМП (кВ/м) для персонала РТО ИЭМП в зависимости от временных параметров электромагнитных импульсов

[width="100%",cols="10%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%",options="!header"]
|===
2.2+| 19+^.^h|Длительность фронта (t~фр~), нс
h|0,1 h|0,2 h|0,5 h|1 h|2 h|2,5 h|3 h|4 h|5 h|6 h|7 h|8 h|9 h|10 h|15 h|20 h|30 h|40 h|50
.14+|Длительность импульса (t~имп~), нс |1 |3,9 |3,7 |3,3 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |-
^.^|2 |3,3 |3,2 |3 |2,9 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |-
^.^|3 |3 |2,9 |2,8 |2,6 |2,1 |2,1 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |-
^.^|5 |2,7 |2,7 |2,6 |2,5 |2,1 |2,1 |2,4 |2,4 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |-
^.^|8 |2,6 |2,5 |2,4 |2,3 |2,1 |2,1 |2,3 |2,4 |2,5 |2,5 |2,6 |- |- |- |- |- |- |- |-
^.^|10 |2,5 |2,4 |2,3 |2,2 |2,1 |2,1 |2,3 |2,4 |2,5 |2,5 |2,6 |2,7 |2,8 |- |- |- |- |- |-
^.^|15 |2,3 |2,3 |2,2 |2,2 |2,1 |2,1 |2,3 |2,4 |2,5 |2,5 |2,6 |2,7 |2,8 |2,9 |- |- |- |- |-
^.^|20 |2,2 |2,2 |2,2 |2,1 |2,1 |2,1 |2,3 |2,4 |2,4 |2,5 |2,6 |2,7 |2,7 |2,9 |3,4 |- |- |- |-
^.^|50 |2,1 |2,1 |2,1 |2,1 |2 |2,1 |2,2 |2,3 |2,4 |2,5 |2,6 |2,6 |2,7 |2,8 |3,3 |3,7 |4,5 |5 |-
^.^|100 |2 |2 |2 |2 |2 |2,1 |2,2 |2,2 |2,3 |2,4 |2,5 |2,6 |2,7 |2,8 |3,3 |3,7 |4,3 |4,8 |7
^.^|200 |2 |2 |2 |2 |2 |2,1 |2,2 |2,3 |2,4 |2,4 |2,5 |2,5 |2,7 |2,8 |3,3 |3,7 |4,2 |4,6 |4,9
^.^|400 |2 |2 |2 |2 |2 |2,1 |2,2 |2,3 |2,4 |2,4 |2,5 |2,5 |2,7 |2,8 |3,3 |3,7 |4,2 |4,5 |4,8
^.^|500 |2 |2 |2 |2 |2 |2,1 |2,2 |2,3 |2,4 |2,4 |2,5 |2,5 |2,7 |2,8 |3,3 |3,7 |4,1 |4,4 |4,7
^.^|1000 |2 |2 |2 |2 |2 |2,1 |2,3 |2,3 |2,4 |2,4 |2,4 |2,5 |2,7 |2,8 |3,3 |3,6 |4 |4,3 |4,6
|===

[[tabl5-14]]
[caption="Таблица 5.14. "]
.Предельно допустимые уровни напряженности электрической составляющей ИЭМП (кВ/м) для персонала РТО ИЭМП, профессионально не связанного с источником ИЭМП, в зависимости от временных параметров электромагнитных импульсов

[width="100%",cols="10%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%",options="!header"]
|===
2.2+| 19+^.^h|Длительность фронта (t~фр~), нс
h|0,1 h|0,2 h|0,5 h|1 h|2 h|2,5 h|3 h|4 h|5 h|6 h|7 h|8 h|9 h|10 h|15 h|20 h|30 h|40 h|50
.14+|Длительность импульса (t~имп~), нс |1 |1,3 |1,2 |1,1 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |-
^.^|2 |1,1 |1,1 |1 |1 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |-
^.^|3 |1 |1 |0,9 |0,9 |0,7 |0,7 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |-
^.^|5 |0,9 |0,9 |0,9 |0,8 |0,7 |0,7 |0,8 |0,8 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |-
^.^|8 |0,9 |0,8 |0,8 |0,8 |0,7 |0,7 |0,8 |0,8 |0,8 |0,8 |0,9 |- |- |- |- |- |- |- |-
^.^|10 |0,8 |0,8 |0,8 |0,7 |0,7 |0,7 |0,8 |0,8 |0,8 |0,8 |0,9 |0,9 |0,9 |- |- |- |- |- |-
^.^|15 |0,8 |0,8 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,8 |0,8 |0,8 |0,8 |0,9 |0,9 |0,9 |1 |- |- |- |- |-
^.^|20 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,8 |0,8 |0,8 |0,8 |0,9 |0,9 |0,9 |1 |1,1 |- |- |- |-
^.^|50 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,8 |0,8 |0,8 |0,9 |0,9 |0,9 |0,9 |1,1 |1,2 |1,5 |1,7 |-
^.^|100 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,8 |0,8 |0,8 |0,9 |0,9 |0,9 |1,1 |1,2 |1,4 |1,6 |2,3
^.^|200 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,8 |0,8 |0,8 |0,8 |0,8 |0,9 |0,9 |1,1 |1,2 |1,4 |1,5 |1,6
^.^|400 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,8 |0,8 |0,8 |0,8 |0,8 |0,9 |0,9 |1,1 |1,2 |1,4 |1,5 |1,6
^.^|500 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,8 |0,8 |0,8 |0,8 |0,8 |0,9 |0,9 |1,1 |1,2 |1,4 |1,5 |1,6
^.^|1000 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |0,8 |0,8 |0,8 |0,8 |0,8 |0,8 |0,9 |0,9 |1,1 |1,2 |1,3 |1,4 |1,5
|===

{empty}66. Предельные однократные суточные дозы при действии на глаза и кожу лазерным излучением в спектральном диапазоне от 180 до 380 нм представлены в таблице <<tabl5-15,5.15>>.

[[tabl5-15]]
[caption="Таблица 5.15. "]
.Предельные однократные суточные дозы H^∑^~пду~(3 × 10^4^), при действии на глаза и кожу лазерным излучением в спектральном диапазоне I (180 < λ ≤ 380 нм)

[width="100%",cols="50%,^.^50%",options="header"]
|===
^.^|Спектральный интервал λ, нм |H^∑^~_пду_~(3 × 10^4^), Дж × м^-2^
|180 < λ ≤ 302,5 |25
|302,5 < λ ≤ 315 |0,8 × 10^0,2(λ-295)^
|305 |80
|307,5 |250
|310 |8 × 10^2^
|312,5 |2,5 × 10^3^
|315 |8 × 10^3^
|315 < λ ≤ 380 |8 × 10^3^
|===

{empty}67. Соотношения для определения H~пду~, E~пду~ при однократном действии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне I (180 < λ ≤ 380) с ограничивающей апертурой - 1,1 × 10^-3^ м, представлены в таблице <<tabl5-16,5.16>>.

{empty}68. Для определения предельно допустимых значений H~_пду_~ и E~пду~, W~пду~ и P~пду~, а также предельных суточных доз H^∑^~пду~(3 × 10^4^), при хроническом облучении глаз и кожи коллимированным или рассеянным лазерным излучением в диапазоне длин волн I (180 < λ ≤ 380) необходимо соответствующие значения, приведенные в таблицах <<tabl5-15,5.15>> и <<tabl5-16,5.16>>, уменьшить в 10 раз.

{empty}69. Соотношения для определения H~пду~ и E~пду~ при воздействии на глаза коллимированного лазерного излучения (наблюдение прямого пучка или лазерного пучка, отраженного под углом, равным углу падения (далее - зеркально отраженного)) в диапазоне 380 < λ ≤ 1400 нм приведены в таблицах <<tabl5-17,5.17>> и <<tabl5-18,5.18>>.

[[tabl5-16]]
[caption="Таблица 5.16. "]
.Соотношения для определения H~пду~, E~пду~ при однократном действии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне I (180 < λ ≤ 380). Ограничивающая апертура - 1,1 x 10^-3^ м

[width="100%",cols="20%,40%,40%",options="header"]
|===
^.^|Спектральный интервал λ, нм ^.^|Время действия t, с ^.^|H~_пду_~, Дж x м^-2^; E~_пду_~, Вт x м^-2^
|180 < λ ≤ 380 |t ≤ 10^-9^ a|image:image7.png[]
.2+|180 < λ ≤ 302,5 .2+|10^-9^ < t ≤ 3 x 10^4^ |H~пду~ = 25
|E~пду~ = 25 / t
.3+|302,5 < λ ≤ 315 |10^-9^ < t ≤ 10^-15^ x 10^0,8(λ-295)^ a|image:image8.png[]
|10^-15^ x 10^0,8(λ-295)^ < t ≤ 3 x 10^4^ |H~пду~ = 0,8 x 10^0,2(λ-295)^
| a|image:image9.png[]
|315 < λ ≤ 380 |10^-9^ < t ≤ 10 a|image:image10.png[]
.2+| .2+|10^-9^ < t ≤ 3 x 10^4^ |H~пду~ = 8 x 10^3^
|E~пду~ = 8 x 10^3^ / t
3+|Во всех случаях: W~пду~ = H~пду~ x 10^-6^; P~пду~ = E~пду~ x 10^-6^
|===

[[tabl5-17]]
[caption="Таблица 5.17. "]
.Соотношения для определения H~пду~ при однократном действии на глаза коллимированного лазерного излучения в спектральном диапазоне II (380 < λ ≤ 1400 нм). Время действия меньше 1 с. Ограничивающая апертура - 7 x 10^-3^ м

[width="100%",cols="20%,40%,40%",options="header"]
|===
^.^|Спектральный интервал λ, нм ^.^|Время действия t, с ^.^|H~_пду_~, Дж x м^2^
.3+|380 < λ ≤ 600 |t ≤ 2,3 x 10^-11^ a|image:image11.png[]
|2,3 x 10^-11^ < t ≤ 5,0 x 10^-5^ |2,1 x 10^-3^
|5,0 x 10^-5^ < t ≤ 1,0 a|image:image12.png[]
.3+|600 < λ ≤ 750 |t ≤ 6,5 x 10^-11^ a|image:image13.png[]
|6,5 x 10^-11^ < t ≤ 5,0 x 10^-5^ |4,2 x 10^-3^
|5,0 x 10^-5^ < t ≤ 1,0 a|image:image14.png[]
.3+|750 < λ ≤ 1000 |t ≤ 2,5 x 10^-10^ a|image:image15.png[]
|2,5 x 10^-10^ < t ≤ 5,0 x 10^-5^ |1,0 x 10^-2^
|5,0 x 10^-5^ < t ≤ 1,0 a|image:image16.png[]
.3+|1000 < λ ≤ 1400 |t ≤ 10^-9^ a|image:image17.png[]
|10^-9^ < t ≤ 5,0 x 10^-5^ |2,6 x 10^-2^
|5,0 x 10^-5^ < t ≤ 1,0 a|image:image18.png[]
|===

[[tabl5-18]]
[caption="Таблица 5.18. "]
.Соотношения для определения E~пду~ при однократном действии на глаза коллимированного лазерного излучения в спектральном диапазоне II (380 < λ ≤ 1400 нм). Время действия больше 1 с. Ограничивающая апертура - 7 x 10^-3^ м

[width="100%",cols="20%,40%,40%",options="header"]
|===
^.^|Спектральный интервал λ, нм ^.^|Время действия t, с ^.^|E~_пду_~, Вт/м^2^
.3+|380 < λ ≤ 500 |1,0 < t ≤ 5,0 x 10^2^ a|image:image19.png[]
|5,0 x 10^2^ < t ≤ 10^4^ |96 / t
|t > 10^4^ |9,6 x 10^-3^
.3+|500 < λ ≤ 600 |1,0 < t ≤ 2,2 x 10^3^ a|image:image20.png[]
|2,2 x 10^3^ < t ≤ 10^4^ |260 / t
|t > 10^4^ |2,6 x 10^-2^
.3+|600 < λ ≤ 700 |1,0 < t ≤ 2,2 x 10^3^ a|image:image21.png[]
|2,2 x 10^3^ < t ≤ 10^4^ |520 / t
|t > 10^4^ |5,2 x 10^-2^
.2+|700 < λ ≤ 750 |1,0 < t ≤ 10^4^ a|image:image22.png[]
|t > 10^4^ |0,1
.2+|750 < λ ≤ 1000 |1,0 < t ≤ 10^4^ a|image:image23.png[]
|t > 10^4^ |0,4
.2+|1000 < λ ≤ 1400 |1,0 < t ≤ 10^4^ a|image:image24.png[]
|t > 10^4^ |0,9
|===

{empty}70. Если источником неколлимированного (рассеянного или диффузно отраженного) лазерного излучения является протяженный объект, предельно допустимые значения энергетической экспозиции H~_пду_~ и энергетической освещенности E~_пду_~ неколлимированного лазерного излучения зависят от видимого углового размера α этого источника. Значения H~_пду_~ и E~_пду_~ в этом случае определяются умножением значений, приведенных в таблицах <<tabl5-17,5.17>>, <<tabl5-18,5.18>>, на поправочный коэффициент B.

{empty}71. Поправочный коэффициент B используется при определении ПДУ лазерного излучения от протяженного источника, угловой размер которого превышает α~_пред_~, где α~_пред_~ - предельный видимый угловой размер источника, при котором он может рассматриваться как точечный.

{empty}72. Значения B приведены в таблице <<tabl5-19,5.19>>.

{empty}73. Если α ≤ α~_пред_~, величина B принимается равной единице.

[[tabl5-19]]
[caption="Таблица 5.19. "]
.Зависимость величины поправочного коэффициента B от видимого углового размера протяженного источника излучения α для различных интервалов времени действия

[width="100%",cols="35%,35%,35%",options="header"]
|===
^.^|Время действия t, с ^.^|Поправочный коэффициент B ^.^|Предельный угол α~_пред_~
|t ≤ 10^-9^ |10^3^ ∙ α^2^ + 1 |10^-2^
|10^-9^ < t ≤ 10^-7^ |2,8 ∙ 10^3^ ∙ α^2^ + 1 |6,0 · 10^-3^
|10^-7^ < t ≤ 10^-5^ |8,2 ∙ 10^3^ ∙ α^2^ + 1 |3,5 · 10^-3^
|10^-5^ < t ≤ 10^-4^ |2,5 ∙ 10^4^ ∙ α^2^ + 1 |2,0 · 10^-3^
|10^-4^ < t ≤ 10^-2^ |8,2 ∙ 10^3^ ∙ α^2^ + 1 |3,5 · 10^-3^
|10^-2^ < t ≤ 1 |8,2 ∙ 10^3^ ∙ α^2^ + 1 |6,0 · 10^-3^
|t > 1 |10^3^ ∙ α^2^ + 1 |10^-2^
|===

{empty}74. Соотношения для определения значений H~_пду_~ и E~_пду_~ при однократном воздействии на кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне 380 < λ ≤ 1400 нм приведены в таблице <<tabl5-20,5.20>>. Диаметр ограничивающей апертуры равен 1,1 x 10^-3^ м.

[[tabl5-20]]
[caption="Таблица 5.20. "]
.Соотношения для определения H~пду~, E~пду~ при однократном действии на кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне II (380 < λ ≤ 1400 нм). Ограничивающая апертура - 1,1 x 10^-3^ м

[width="100%",cols="20%,40%,40%",options="header"]
|===
^.^|Спектральный интервал λ, нм ^.^|Время действия t, с ^.^|H~_пду_~, Дж x м^-2^; E~_пду_~, Вт/м^2^
.4+|380 < λ ≤ 500 |10^-10^ < t ≤ 10^-1^ a|image:image25.png[]
|10^-1^ < t ≤ 1 a|image:image26.png[]
|1 < t ≤ 10^2^ a|image:image27.png[]
|t > 10^2^ |E~пду~ = 5,0 x 10^2^
.3+|500 < λ ≤ 900 |10^-10^ < t ≤ 3 a|image:image28.png[]
|3 < t ≤ 10^2^ a|image:image29.png[]
|t > 10^2^ |E~пду~ = 5,0 x 10^2^
.3+|900 < λ ≤ 1400 |10^-10^ < t ≤ 1 a|image:image30.png[]
|1 < t ≤ 10^2^ a|image:image31.png[]
|t > 10^2^ |E~пду~ = 5,0 x 10^2^
3+|W~пду~ = 10^-6^ x H~пду~; P~пду~ = 10^-6^ x E~пду~
|===

{empty}75. Для определения предельно допустимых значений H~пду~ и E~пду~ коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне II (380 < λ ≤ 1400 нм) при хроническом воздействии на глаза или кожу необходимо уменьшить в 10 раз соответствующие предельные значения для однократного воздействия, приведенные в таблице <<tabl5-20,5.20>>.

{empty}76. Соотношения для определения H~пду~, E~пду~ при однократном воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного излучения в диапазоне от 1400 до 10^5^ нм приведены в таблице <<tabl5-21,5.21>>.

{empty}77. Для определения значений H~пду~, E~пду~ при хроническом воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне III (1 400 - 10^5^ нм) необходимо уменьшить в 5 раз соответствующие предельные значения для однократного облучения, приведенные в таблице <<tabl5-21,5.21>>.

[[tabl5-21]]
[caption="Таблица 5.21. "]
.Соотношения для определения H~пду~, E~пду~ при однократном действии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне III (1400 < λ ≤ 10^5^ нм). Ограничивающая апертура - 1,1 x 10^-3^ м

[width="100%",cols="20%,40%,40%",options="header"]
|===
^.^|Спектральный интервал λ, нм ^.^|Время действия t, с ^.^|H~_пду_~, Дж x м^-2^; E~_пду_~, Вт/м^2^
.3+|1400 < λ ≤ 1800 |10^-10^ < t ≤ 1 a|image:image32.png[]
|1 < t ≤ 10^2^ a|image:image33.png[]
|t > 10^2^ |E~пду~ = 5,0 x 10^2^
.3+|1800 < λ ≤ 2500 |10^-10^ < t ≤ 3 a|image:image34.png[]
|3 < t ≤ 10^2^ a|image:image35.png[]
|t > 10^2^ |E~пду~ = 5,0 x 10^2^
.4+|2500 < λ ≤ 10^5^ |10^-10^ < t ≤ 10^-1^ a|image:image36.png[]
|10^-10^ < t ≤ 1 a|image:image37.png[]
|1 < t ≤ 10^2^ a|image:image38.png[]
|t > 10^2^ |E~пду~ = 5,0 x 10^2^
3+|W~пду~ = 10^-6^ x H~пду~; P~пду~ = 10^-6^ x E~пду~
|===

{empty}78. Гигиенические нормативы допустимых уровней ультрафиолетового излучения устанавливаются с учетом спектрального состава излучения:
[none]
. длинноволновой - 400-315 нм - УФ-A;

. средневолновой - 315-280 нм - УФ-B;

. коротковолновой - 280-200 нм - УФ-C.

{empty}79. При наличии у работающих незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 м^2^ и продолжительности облучения до 5 мин с общей продолжительностью воздействия за смену до 60 мин, допустимая интенсивность облучения не должна превышать:
[none]
. для УФ-A - 50,0 Вт/м^2^;

. для УФ-B - 0,05 Вт/м^2^;

. для УФ-C - 0,001 Вт/м^2^.

{empty}80. При наличии у работающих незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 м^2^ и продолжительности облучения более 5 мин с общей продолжительностью воздействия 50% рабочей смены и более, допустимая интенсивность облучения не должна превышать:
[none]
. для УФ-A - 10,0 Вт/м^2^;

. для УФ-B - 0,01 Вт/м^2^;

. для УФ-C - не допускается.

{empty}81. При использовании специальной одежды и средств защиты лица и рук, не пропускающих излучение, допустимая интенсивность облучения в области УФ-B и УФ-C не должна превышать 1 Вт/м^2^.

{empty}82. К нормативным показателям световой среды относятся:
[none]
. а) средняя освещенность на рабочей поверхности - отношение светового потока, падающего на элемент поверхности, к площади этого элемента, лк.

. б) коэффициент пульсации освещенности - критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока источников света, Кп, %;

. в) объединенный показатель дискомфорта критерий оценки дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей в поле зрения.

. г) коэффициент естественной освещенности, КЕО - отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражения), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода, выражается в процентах. Используется для нормирования при проектировании и строительстве.

. д) яркость освещения - отношение силы света в данном направлении к площади проекции излучающей поверхности на плоскость, перпендикулярную к данному направлению.

{empty}83. Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению рабочих мест на промышленных предприятиях приведены в таблицах <<tabl5-24,5.24>> и <<tabl5-25,5.25>>.

{empty}84. Для общего искусственного освещения следует использовать источники света с индексом цветопередачи Ra ≥ 85%.

{empty}85. В помещениях различного функционального назначения с рабочими местами, оборудованными ПЭВМ, коэффициент пульсации не должен превышать 5%.

{empty}86. Наименьшие размеры объекта различения и соответствующие им разряды зрительных работ, указанные в таблице <<tabl5-24,5.24>>, установлены при расположении объектов различения на расстоянии не более 0,5 м от глаз работающего. Разряды зрительных работ при больших расстояниях от различаемых объектов до глаз работающего указаны в таблице <<tabl5-22,5.22>>.

{empty}87. При расстоянии до глаз работающего более 0,5 м разряд работ по таблице следует устанавливать с учетом углового размера объекта различения, определяемого отношением минимального размера объекта различения d к расстоянию от этого объекта до глаз работающего.

[[tabl5-22]]
[caption="Таблица 5.22. "]
.Разряды зрительных работ при больших расстояниях от различаемых объектов до глаз работающего

[width="100%",cols="^.^50%,^.^50%",options="header"]
|===
|Разряд зрительной работы |Пределы отношения d/l
|I |менее 0,0003
|II |от 0,0003 до 0,0006
|III |свыше 0,0006 до 0,001
|IV |свыше 0,001 до 0,002
|V |свыше 0,002 до 0,01
|VI |свыше 0,01
2+<|d - минимальный размер объекта различения;

l - расстояние от этого объекта до глаз работающего.
|===

[[tabl5-23]]
[caption="Таблица 5.23. "]
.Допустимые уровни яркости рабочих поверхностей

[width="100%",cols="^.^50%,^.^50%",options="header"]
|===
|Площадь рабочей поверхности, м^2^ |Наибольшая допустимая яркость, кд/м^2^
|менее 0,0001 |2 000
|от 0,0001 до 0,001 |1 500
|от 0,001 до 0,01 |1 000
|от 0,01 до 0,1 |750
|более 0,1 |500
|===

[[tabl5-24]]
[caption="Таблица 5.24. "]
.Требования к освещению рабочих мест на промышленных предприятиях

[width="100%",cols="^.^15%,^.^8%,^.^6%,^.^6%,^.^5%,^.^8%,^.^4%,^.^5%,^.^5%,^.^4%,^.^4%,^.^9%,^.^6%,^.^9%,^.^6%",options="!header"]
|===
.4+h|Характеристика зрительной работы .4+h|Наименьший или эквивалентный размер объекта различения, мм .4+h|Разряд зрительной работы .4+h|Подразряд зрительной работы .4+h|Контраст объекта с фоном .4+h|Характеристика фона 5+h|Искусственное освещение 2+h|Естественное освещение 2+h|Совмещенное освещение
3+h|освещенность, лк 2.2+h|сочетание нормируемых величин объединенного показателя дискомфорта UGR и коэффициента пульсации 4+h|КЕО eH, %
2+h|при системе комбинированного освещения .2+h|при системе общего освещения .2+h|при верхнем или комбинированном освещении .2+h|при боковом освещении .2+h|при верхнем или комбинированном освещении .2+h|при боковом освещении
h|всего h|в т.ч. от общего h|UGR, не более h|КП, %, не более
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15
.18+|Наивысшей точности .18+|менее 0,15 .18+|I .2+|а .2+|Малый .2+|Темный |5 000 |500 | |22 |10 |- |- |- |-
|4 500 |500 |- |19 |10 | | | |
.4+|б |Малый |Средний .2+|4 000 .2+|400 .2+|1 250 .2+|22 .2+|10 | | | |
|Средний |Темный | | | |
|Малый |Средний .2+|3 500 .2+|400 .2+|1 000 .2+|19 .2+|10 | | | |
|Средний |Темный | | | |
.6+|в |Малый |Светлый .3+|2 500 .3+|300 .3+|750 .3+|22 .3+|10 .3+|- .3+|- .3+|6,0 .3+|2,0
|Средний |Средний
|Большой |Темный
|Малый |Светлый .3+|2 000 .3+|200 .3+|600 .3+|19 .3+|10 | | | |
|Средний |Средний | | | |
|Большой |Темный | | | |
.6+|г |Средний |Светлый .3+|1 500 .3+|200 .3+|400 .3+|22 .3+|10 | | | |
|Большой |Светлый | | | |
|Большой |Средний | | | |
|Средний |Светлый .3+|1 250 .3+|200 .3+|300 .3+|19 .3+|10 | | | |
|Большой |Светлый | | | |
|Большой |Средний | | | |
.18+|Очень высокой точности .18+|от 0,15 до 0,30 .18+|II .2+|а .2+|Малый .2+|Темный |4 000 |400 |- |22 |10 .4+|- .4+|- |4,2 |1,5
|3 500 |400 |- |19 |10 | |
.4+|б |Малый |Средний .2+|3 000 .2+|300 .2+|750 .2+|22 .2+|10 | |
|Средний |Темный | |
|Малый |Средний .2+|2 500 .2+|300 .2+|600 .2+|19 .2+|10 .5+|- .5+|- .5+|- .5+|-
|Средний |Темный
.6+|в |Малый |Светлый .3+|2 000 .3+|200 .3+|500 .3+|22 .3+|10
|Средний |Средний 
|Большой |Темный
|Малый |Светлый .3+|1 500 .3+|200 .3+|400 .3+|19 .3+|10 | | | |
|Средний |Средний | | | |
|Большой |Темный | | | |
.6+|г |Средний |Светлый .3+|1 000 .3+|200 .3+|300 .3+|22 .3+|10 | | | |
|Большой |Светлый | | | |
|Большой |Средний | | | |
|Средний |Светлый .3+|750 .3+|200 .3+|200 .3+|19 .3+|10 | | | |
|Большой |Светлый | | | |
|Большой |Средний | | | |
.15+|Высокой точности .15+|от 0,30 до 0,50 .15+|III .2+|а .2+|Малый .2+|Темный |2 000 |200 |500 |25 |15 |- |- |3,0 |1,2
|1 500 |200 |400 |22 |15 | | | |
.4+|б |Малый |Средний .2+|1000 .2+|200 .2+|300 .2+|25 .2+|15 | | | |
|Средний |Темный | | | |
|Малый |Средний .2+|750 .2+|200 .2+|200 .2+|22 .2+|15 | | | |
|Средний |Темный | | | |
.6+|в |Малый |Светлый .3+|750 .3+|200 .3+|300 .3+|25 .3+|15 | | | |
|Средний |Средний | | | |
|Большой |Темный | | | |
|Малый |Светлый .3+|600 .3+|200 .3+|200 .3+|22 .3+|15 | | | |
|Средний |Средний | | | |
|Большой |Темный | | | |
.3+|г |Средний |Светлый .3+|400 .3+|200 .3+|200 .3+|25 .3+|15 | | | |
|Большой |Светлый | | | |
|Большой |Средний | | | |
.9+|Средней точности .9+|св. 0,5 до 1,0 .9+|IV |а |Малый |Темный |750 |200 |300 |25 |20 |4,0 |1,5 |2,4 |0,9
.2+|б |Малый |Средний .2+|500 .2+|200 .2+|200 .2+|25 .2+|20 | | | |
|Средний |Темный | | | |
.3+|в |Малый |Светлый .3+|400 .3+|200 .3+|200 .3+|25 .3+|20 | | | |
|Средний |Средний | | | |
|Большой |Темный | | | |
.3+|г |Средний |Светлый .3+|- .3+|- .3+|200 .3+|25 .3+|20 | | | |
|Большой |Светлый | | | |
|Большой |Средний | | | |
.9+|Малой точности .9+|св. 1 до 5 .9+|V |а |Малый |Темный |400 |200 |300 |25 |20 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6
.2+|б |Малый |Средний .2+|- .2+|- .2+|200 .2+|25 .2+|20 | | | |
|Средний |Темный | | | |
.3+|в |Малый |Светлый .3+|- .3+|- .3+|200 .3+|25 .3+|20 | | | |
|Средний |Средний | | | |
|Большой |Темный | | | |
.3+|г |Средний |Светлый .3+|- .3+|- .3+|200 .3+|25 .3+|20 | | | |
|Большой |Светлый | | | |
|Большой |Средний | | | |
|Грубая (очень малой точности) |более 5 |VI | 2+|Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |- |- |200 |25 |20 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6
|Работа со светящимися материалами и изделиями в горячих цехах |более 0,5 |VII | 2+|То же |- |- |200 |25 |20 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6
|Общее наблюдение за ходом производственного процесса:

постоянное | .4+|VIII |а 2+|Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |- |- |200 |28 |20 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6
|периодическое при постоянном пребывании людей в помещении | |б 2+|" |- |- |75 |28 |- |1,0 |0,3 |0,7 |0,2
|то же, при временном | |в 2+|" |- |- |50 |- |- |0,7 |0,2 |0,5 |0,2
|общее наблюдение за инженерными коммуникациями | |г 2+|" |- |- |20 |- |- |0,3 |0,1 |0,2 |0,1
|===

[[tabl5-25]]
[caption="Таблица 5.25. "]
.Требования к освещению рабочих мест в помещениях общественных зданий, а также сопутствующих им производственных помещениях

[width="100%",cols="^.^1%,10%,^.^6%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^3%,^.^1%",options="!header"]
|===
.5+^.^h|N пп .5+^.^h|Помещения .5+^.^h|Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом, м 2+^.^h|Естественное освещение 2+^.^h|Совмещенное освещение 5.2+^.^h|Искусственное освещение
2+^.^h|КЕО е~н~, % 2+^.^h|КЕО е~н~, % 
.3+^.^h|при верхнем или комбинированном освещении .3+^.^h|при боковом освещении .3+^.^h|при верхнем или комбинированном освещении .3+^.^h|при боковом освещении 3+^.^h|Освещенность, лк .3+^.^h|Объединенный показатель дискомфорта, UGR, не более .3+^.^h|Коэффициент пульсации освещенности, Кп, %, не более
2+^.^h|при комбинированном освещении .2+^.^h|при общем освещении
h|всего h|от общего





|1 ^.^|2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12
12+^.^|1. Административные здания
|1. |Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства |Г-0,8 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6 |400 |200 |300 |21 |15
|2. |Проектные залы и комнаты конструкторские, чертежные бюро |Г-0,8 |4,0 |1,5 |2,4 |0,9 |600 |400 |500 |21 |10
12+<|{set:cellbgcolor:#f4f3f8} КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
|{set:cellbgcolor:!} 1. |Помещения записи и регистрации читателей, тематических выставок, новых поступлений |Г-0,8 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6 |400 |200 |300 |21 |15
|2. |Переплетно-брошюровочные помещения |Г-0,8 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6 |- |- |300 |21 |15
|3. |Макетные, столярные, ремонтные мастерские |Г-0,8 |- |- |3,0 |1,2 |750 |200 |300 |21 |15/20
.2+|4. .2+|Залы персональных компьютеров, машинописное бюро |Г-0,8 |3,5 |1,2 |2,1 |0,7 |500 |300 |400 |14 |5
|Экран монитора: В-1,2 ^.^|- |- |- |- |- |- |Не более 200 |- |-
|5. |Лаборатории органической и неорганической химии, препараторские |Г-0,8 |3,5 |1,2 |2,1 |0,7 |500 |300 |400 |21 |10
|6. |Аналитические лаборатории |Г-0,8 |4,0 |1,5 |2,4 |0,9 |600 |400 |500 |21 |10
|7. |Моечные лабораторной посуды |Г-0,8 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6 |- |- |300 |21 |15
|8. |Весовые, термостатные |Г-0,8 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6 |400 |400 |200 |21 |15
|9. |Операционный зал |Г-0,8 |3,5 |1,2 |2,1 |0,7 |500 |300 |400 |14 |10
|10 |Помещение печатающих устройств, кабины персонализации |Г-0,8 |3,5 |1,2 |2,1 |0,7 |500 |300 |400 |21 |10
12+^.^|2. Учреждения общего образования, среднего профессионального и высшего образования
|11 |Инструментальная, комната мастера-инструктора |Г-0,8 |- |- |1,8 |0,6 |- |- |300 |21 |15
|12 |Кабинеты и комнаты преподавателей |Г-0,8 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6 |- |- |300 |21 |15
12+^.^|3. Дошкольные образовательные организации
|13 |Медицинские кабинеты <2> |Г-0,8 |4,0 |1,5 |2,4 |0,9 |- |- |500 |21 |10
12+^.^|4. Санатории, дома отдыха
|14 |Кабинеты врачей |Г-0,8 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6 |- |- |300 |21 |15
|15 |Кабинеты врачей-педиатров |Г-0,8 |4,0 |1,5 |2,4 |0,9 |- |- |300 |21 |15
12+^.^|5. Предприятия общественного питания
|16 |Горячие, холодные, заготовочные цехи |Г-0,8 |- |- |1,2 |0,3 |- |- |300 |21 |10
|17 |Доготовочный цех |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |200 |24 |20
|18 |Моечные посуды |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |200 |24 |20
|19 |Кондитерские цехи, помещения для мучных изделий |Г-0,8 |- |- |1,8 |0,6 |- |- |300 |21 |20
|20 |Изготовление шоколада и конфет |Г-0,8 |- |- |1,8 |0,6 |- |- |400 |21 |20
|21 |Производство мороженого, напитков |Г-0,8 |- |- |1,8 |0,6 |- |- |300 |21 |20
|22 |Подготовка продуктов, упаковка готовой продукции, комплектация заказов |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |21 |20
12+^.^|6. Магазины
|23 |Торговые залы супермаркетов |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |500 |21 |10
|24 |Торговые залы магазинов без самообслуживания: Продовольственных, книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных ювелирных, электро-, радиотоваров, игрушек и канцтоваров |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |21 |15
|25 |Торговые залы продовольственных магазинов и магазинов самообслуживания |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |400 |21 |10
|26 |Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спорттоваров, стройматериалов |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |21 |15
|27 |Отделы заказов, бюро обслуживания |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |24 |20
.3+|28 11+|Помещения для подготовки товаров к продаже:
<|а) разрубочные, фасовочные, комплектовочные отдела заказов ^.^|Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |21 |20
<|б) помещения нарезки тканей гладильные, мастерские магазинов, радио-, электротоваров ^.^|Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |400 |21 |15
|29 |Помещения главных касс |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |21 |15
|30 |Мастерские подгонки готового платья |Г-0,8 |- |- |2,1 |0,7 |500 |300 |400 |21 |10
|31 |Рекламно-декорационные мастерские, мастерские ремонта оборудования и инвентаря, помещения бракеров |Г-0,8 |- |- |1,8 |0,6 |400 |200 |300 |21 |15
12+^.^|7. Предприятия бытового обслуживания населения
.3+|32 11+|Парикмахерские:
<|а) мужской, женский залы; ^.^|Г-0,8 |- |- |1,8 |0,6 |500 |300 |400 |21 |10
<|б) косметический кабинет ^.^|Г-0,8 |- |- |1,8 |0,6 |600 |400 |500 |21 |10
.3+|33 11+|Фотографии:
.2+<|а) прием и выдача заказов ^.^|Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |24 |20
|B: экран монитора |- |- |- |- |- |- |200 |- |-
.4+|34 11+|Прачечные:
11+<|а) прием и выдача белья:
<.^|прием с меткой, учет, выдача; ^.^|Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |24 |20
<|б) починка белья ^.^|Г-0,8 |- |- |2,1 |0,7 |2 000 |750 |500 |21 |20
.3+|35 11+|Ателье химчистки одежды:
<|а) прием и выдачи одежды; ^.^|Г-0,8 |- |- |1,5 |0,4 |- |- |300 |24 |20
<|б) выведение пятен ^.^|Г-0,8 |- |- |1,5 |0,4 |2 000 |750 |500 |21 |20
.7+|36 11+|Ателье пошива и ремонта одежды и трикотажных изделий:
<|а) пошивочные цехи; ^.^|Г-0,8 |- |- |4,2 |1,5 |2 000 |750 |750 |21 |20
<|б) закройные отделения; ^.^|Г-0,8 |- |- |4,2 |1,5 |- |- |750 |21 |10
<|в) отделения ремонта одежды; ^.^|Г-0,8 |- |- |4,2 |1,5 |2 000 |750 |750 |21 |20
<|г) отделения подготовки прикладных материалов; ^.^|Г-0,8 |- |- |2,4 |0,9 |- |- |300 |24 |20
<|д) отделения ручной и машинной вязки; ^.^|Г-0,8 |- |- |4,2 |1,5 |- |- |500 |21 |20
<|е) утюжные, декатировочные ^.^|Г-0,8 |- |- |2,4 |0,9 |- |- |300 |21 |20
.5+|37 11+|Ремонтные мастерские:
<|а) изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы; ^.^|Г-0,8 |- |- |4,2 |1,5 |2 000 |750 |750 |21 |20
<|б) ремонт обуви, галантереи металлоизделий, изделий из пластмассы, бытовых электроприборов; ^.^|Г-0,8 |- |- |3,0 |1,2 |2 000 |750 |- |24 |20
<|в) ремонт часов, ювелирные и граверные работы; ^.^|Г-0,8 |- |- |4,2 |1,5 |3 000 |300 |- |21 |20
<|г) ремонт фото-, кино-, радио- и телеаппаратуры ^.^|Г-0,8 |- |- |4,2 |1,5 |2 000 |200 |- |21 |20
.3+|38 11+|Студия звукозаписи:
<|а) помещения для записи и прослушивания; ^.^|Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |200 |24 |20
<|б) фонотеки ^.^|Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |200 |- |-
12+^.^|8. Организации, осуществляющие медицинскую деятельность
12+<|Палатные отделения
|39 |Процедурные, манипуляционные |Г-0,8 |4,0 |1,5 |2,4 |0,9 |- |- |500 |21 |20
|40 |Посты медсестер |Г-0,8 |- |- |1,5 |0,4 |- |- |300 |21 |15
12+<|Операционный блок, реанимационный зал, перевязочные, родовые отделения
|41 |Операционная |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |500 |21 |10
|42 |Родовая, диализационная, реанимационные залы, перевязочные |Г-0,8 |4,0 |1,5 |2,4 |0,9 |- |- |500 |21 |10
|43 |Предоперационная |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |21 |15
|44 |Монтажные аппаратов искусственного кровообращения, искусственной почки |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |400 |21 |10
12+<|Отделения консультативного приема, кабинеты диагностики и лечения
|45 |Регистратуры, диспетчерские |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |200 |24 |20
|46 |Кабинеты хирургов, акушеров, гинекологов, травматологов, педиатров, инфекционистов, дерматологов, аллергологов, стоматологов; смотровые |Г-0,8 |4,0 |1,5 |2,4 |0,9 |- |- |500 |21 |10
|47 |Кабинеты приема врачей других специальностей, фельдшеров (кроме приведенных выше) |Г-0,8 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6 | | |300 |21 |15
|48 |Кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии |Г-0,8 |- |- |1,8 |0,6 |- |- |300 |21 |15
|49 |Процедурные эндоскопических кабинетов |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |21 |15
|50 |Процедурные рентгенодиагностики |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |50 |- |-
|51 |Процедурные радиологической диагностики и терапии |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |400 |21 |10
|52 |Кабинеты массажа, лечебной физкультуры, тренажерные залы |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |200 |24 |20
12+<|Лаборатории медицинских учреждений
|53 |Помещения приема, выдачи и регистрации анализов, весовые, средоварные, помещения для окраски проб, центрифужные |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |200 |21 |10
|54 |Лаборатории проведения анализов, кабинеты серологических исследований, колориметрические |Г-0,8 |4,0 |1,5 |2,4 |0,9 |- |- |500 |21 |10
|55 |Препараторские, лаборантские общеклинических, гематологических, биохимических, бактериологических, гистологических и цитологических лабораторий, кабинеты взятия проб, коагулографии, фотометрии |Г-0,8 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6 |- |- |300 |21 |15
|56 |Моечные лабораторной посуды |Г-0,8 |- |- |1,8 |0,6 |- |- |300 |24 |20
|57 |Кабинеты с кабинами зондирования и взятия желудочного сока |Г-0,8 |- |- |1,5 |0,4 |- |- |300 |24 |20
|58 |Стеклодувная |Г-0,8 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6 |- |- |200 |21 |20
|59 |Помещения зубных техников, гипсовые, полимеризационные |Г-0,8 |- |- |4,2 |1,5 |2000 |200 |500 |21 |10
12+<|Стерилизационные помещения и дезинфекционные помещения
|60 |Стерилизационная-автоклавная, помещение приема и хранения материалов |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |200 |21 |20
|61 |Помещение подготовки инструментов |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |200 |21 |20
|62 |Помещение ремонта и заточки инструментов |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |21 |15
|63 |Помещение дезинфекционных камер |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |75 |- |-
|64 |Секционная |Г-0,8 |3,5 |1,2 |2,1 |0,7 |- |- |400 |21 |10
|65 |Предсекционная, фиксационная |Г-0,8 |- | |- |- | |- |300 |24 |20
12+<|Помещения пищеблоков 
|66 |Раздаточные |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |24 |20
|67 |Горячие, холодные, доготовочные, заготовочные цехи |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |200 |24 |20
|68 |Моечные посуды |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |200 |24 |20
12+<|Аптеки
|69 |Рецептурный отдел, отделы ручной продажи, оптики, готовых лекарственных средств |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |21 |15
|70 |Ассистентская, асептическая, аналитическая, фасовочная, заготовочная концентратов и полуфабрикатов, контрольно-маркировочная |Г-0,8 |- |- |1,8 |0,6 |600 |400 |500 |21 |10
|71 |Моечная |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |200 |21 |20
12+<|Центры гигиены и эпидемиологии 
|72 |Диспетчерские, помещения хранения и выдачи готовых приманок, фасовочные, выдачи дезинфекционных средств и бактериальных препаратов |Г-0,8 |2,5 |0,7 |1,5 |0,4 |- |- |200 |24 |20
12+<|Станции скорой и неотложной медицинской помощи 
|73 |Диспетчерская |Г-0,8 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6 |- |- |300 |21 |15
|74 |Помещение радиопоста |Г-0,8 |- |- |1,5 |0,4 |- |- |300 |24 |20
12+<|Молочные кухни, раздаточные пункты
|75 |Помещения фильтрации и розлива |Г-0,8 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6 |- |- |300 |21 |15
|76 |Помещения приготовления и фасовки продуктов |Г-0,8 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6 |- |- |300 |21 |15
|77 |Прием и хранение посуды раздаточной |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |200 |24 |20
12+<|Вокзалы, аэропорты
|78 |Операционные залы, отделение связи, операторская, диспетчерская |Г-0,8 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6 |- |- |300 |21 |15
|79 |Вычислительный центр |Г-0,8 |3,5 |1,2 |2,1 |0,7 |500 |300 |400 |14 |5
|80. |Кассовые залы, билетные багажные кассы |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |21 |15
|===

[[tabl5-26]]
[caption="Таблица 5.26. "]
.(1) Предельно допустимые уровsни (ПДУ) нормируемых параметров искусственного освещения на рабочих местах при осуществлении добычи антрацитов, каменного и бурого углей подземным способом (введены https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=505600&date=03.03.2026&dst=100424&field=134&demo=1[Постановлением] Главного государственного санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

[width="100%",cols="^.^10%,60%,^.^20%,^.^10%",options="header"]
|===
|N п/п ^.^|Наименование участка, зоны выполнения работ |Плоскость нормирования освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом (почвой), м |Освещенность, лк (при системе общего освещения)
.2+|1. .2+|Призабойное пространство стволов при проходке |Г - на забое |10
|В - на боковой поверхности ствола на расстоянии не менее 5 м от забоя ^.^|5
|2. |Проходческие подвесные полки |Г - на полке |5
|3. |Очистные выработки с механизированными комплексами |В - на груди забоя и Г - на почве |5
|4. |Участки выработки, где производится перегрузка и погрузка угля |Г - на уровне лотка конвейера |10
|5. |Разъезд в пределах околоствольных дворов, приемные площадки уклонов и бремсбергов, электромашинные установки, передвижные подстанции и распределительные пункты вне специальных камер |Г - 0,0 |5
|6. |Откаточные штреки и квершлаги, разминовки, разъезды на вспомогательных выработках, заезды, камеры ожидания, пункты посадки и выхода людей из поездов |Г - 0,0 |2
|7. |Станции посадки людей в транспортные средства (кроме поездов) |Г - 0,0 |15
|8. |Уклоны и бремсберги для транспортировки грузов, выработки для перевозки людей механизированными транспортными средствами |Г - 0,0 |2
.2+|9. .2+|Приемные площадки стволов |Г - 0,0 |10
|В - на сигнальных табло ^.^|20
|10. |Камеры опрокидов и разгрузки вагонеток (секционных поездов) в пределах околоствольных дворов |Г - 0,8 |10
.2+|11. .2+|Лебедочные камеры уклонов и бремсбергов |Г - 0,5 |10
|В - на шкале приборов ^.^|30footnoteref:[n13,Локализованное размещение светильников.]
|12. |Камеры центральных подземных подстанций и водоотливов |Г - 0,8 |10
.2+|13. .2+|Локомотивные гаражи, зарядные камеры, склады горюче-смазочных материалов, заправочные пункты |Г - 0,8 |10
|Г - на верстаках ^.^|20
.2+|14. .2+|Диспетчерские пункты |Г - 0,8 |10
|В - на шкале приборов ^.^|30footnoteref:[n13]
|15. |Подземные здравпункты |Г - 0,8 |100
|16. |Склады взрывчатых веществ |Г - 0,8 |10
|17. |Раздаточные камеры складов взрывных материалов |Г - на рабочем столе |30
|18. |Места пребывания работников на подземных объектах, где используется только местное освещение |- |-
.2+|19. .2+|Электроподстанции, трансформаторные и машинные камеры |Г - 0,8 |30
|В - на щитах контрольно-измерительных приборов ^.^|50footnote:[Локализованное размещение светильников, у которых световой поток направляется не вертикально, а под определенным углом.]
|===

[caption="Таблица 5.26. "]
.(2) Предельно допустимые уровни (ПДУ) нормируемых параметров освещения на рабочих местах объектов, расположенных на поверхности, при осуществлении добычи антрацитов, каменного и бурого углей подземным способом (введены https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=505600&date=03.03.2026&dst=100522&field=134&demo=1[Постановлением] Главного государственного санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

[width="100%",cols="^.^1%,12%,^.^1%,8%,^.^1%,^.^1%,^.^1%",options="!header"]
|===
.2+h|N п/п .2+^.^h|Наименование цехов, участков, оборудования мест производства работ .2+h|Разряд и подразряд зрительной работы footnote:[https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=522408&date=03.03.2026&dst=106537&field=134&demo=1 таблица 8.1 приложения 7.1 к разделу 7 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299. Данный акт является обязательным для Российской Федерации в соответствии с https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=476082&date=03.03.2026&dst=101082&field=134&demo=1 пунктом 2 статьи 99 и https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=476082&date=03.03.2026&dst=101097&field=134&demo=1 пунктом 2 статьи 101 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированного Федеральным https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=169401&date=03.03.2026&demo=1 законом от 03.10.2014 N 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=476082&date=03.03.2026&demo=1 Договор вступил в силу для Российской Федерации 01.01.2015).] .2+^.^h|Плоскость нормирования освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом (почвой), м 3+^.^h|ПДУ параметров освещения
h|Освещенность, лк (при системе общего освещения) ^.^h|Объединенный показатель дискомфорта UGR, не более h|Коэффициент пульсации освещенности Кп, %
|1. |Помещение выдачи, приемки и зарядки аккумуляторов, номерная |VI |В - зарядный стол, доска номеров |200 |24 |20
.3+|2. .3+|Рабочее место машиниста подъемной машины в здании подъемной машины |Vв |В - барабан лебедки |150 |- |-
|VI |Г - пульт управления |200 |24 |20
|VIIIб |В - 1,5 |75 |- |-
|3. |Помещение для стирки респираторов |VI |Г - 0,8 |200 |24 |20
|4. |Ламповая |VI |Г - 0,8 |200 |24 |20
|5. |Машинное отделение |IVг |В - пульт управления |150 |- |-
.3+|6. .3+|Основная рабочая площадка подъемного ствола, рабочее место стволового |VIIIб |Г - ступени сходни |75 |- |-
|Vг |Г - кнопки пульта, рычаг |200 |24 |20
|VIIIб |Г - пол приемной (посадочной площадки) |75 |- |-
7+<|ПДУ - предельно допустимый уровень
|===

[caption="Таблица 5.26. "]
.(3) Предельно допустимые уровни (ПДУ) нормируемых параметров освещения на рабочих местах объектов обогатительных фабрик (введены https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=505600&date=03.03.2026&dst=100596&field=134&demo=1[Постановлением] Главного государственного санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

[width="100%",cols="^.^1%,12%,^.^1%,6%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%",options="!header"]
|===
.3+h|N п/п .3+^.^h|Наименование цехов, участков, оборудования мест производства работ .3+h|Разряд и подразряд зрительной работыfootnote:[Таблица 8.1 приложения 7.1 к разделу 7 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299.] .3+h|Плоскость нормирования освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом (почвой), м 3+^.^h|Освещенность, лк .3+^.^h|Объединенный показатель дискомфорта UGR, не более .3+h|Коэффициент пульсации освещенности Кп, %
2+^.^h|При системе комбинированного освещения .2+^.^h|При системе общего освещения
^.^h|Всего (общее и локальное) h|Общее освещение
|1 ^.^|2 |3 ^.^|4 |5 |6 |7 |8 |9
9+^.^|I. Кабинеты для работы инженерно-технического персонала
|1. |Кабинет с временным пребыванием работников |VI |Г - рабочий стол |- |- |150 |- |-
|2. |Кабинет без ПК, работа с документами менее 70% рабочей смены |Vв |Г - рабочий стол |300 |150 |200 |21 |15
|3. |Кабинет без ПК, работа с документами более 70% рабочей смены |Vв |Г - рабочий стол |400 |200 |300 |21 |15
|4. |Кабинет с ПК, работа на ПК менее 50% рабочей смены |Vв |Г - рабочий стол |400 |200 |300 |21 |15
|5. |Кабинет с ПК, работа на ПК более 50% рабочей смены (постоянное пользование компьютерной техники) |IVб |Г - рабочий стол |500 |300 |400 |14 |5
9+^.^|II. Участок приемки сырья, готовой продукции
|6. |Открытые склады сырья, готовой продукции |XIII |Г - 0,0; рельсовый путь |- |- |5 |- |-
|7. |Закрытые склады сырья, готовой продукции |VIIIв |Г - 0,0; решетка бункера |- |- |75 |- |-
|8. |Открытая разгрузочная площадка |XI |Г - рельсовый путь, решетка бункера |- |- |30 |- |-
|9. |Закрытая разгрузочная площадка |VIIIв |Г - рельсовый путь, решетка аккумулирующего бункера |- |- |75 |- |-
|10. |Транспортировка сырья |VIIIв |Г - лента конвейера |- |- |75 |- |-
|11. |Площадки шнеков |VIIIв |Г - 0,0 |- |- |50 |- |-
.4+|12. |Площадки аккумулирующих емкостей: |- |- |- |- |- |- |-
|открытые ^.^|XIII <|Г - 0,0 |- |- |5 |- |-
.2+|закрытые ^.^|VIIIб <|Г - 0,0 |- |- |75 |- |-
|Vб |В - уровнемеры, мерные стекла |- |- |150 |- |-
9+^.^|III. Участок дробления и измельчения
|13. |Дробилка, мельница, вибрационное решето (грохот) |VIIIб |Г - 0,8; в зоне обслуживания (бункер дробилки, мельницы, тарельчатый питатель) |- |- |75 |- |-
.2+|14. .2+|Насосная станция |VIIIб |Г - 0,8 |- |- |75 |- |-
|IVг |В - пульт управления |- |- |150 |- |-
.3+|15. .3+|Операторская |- |Г - стол с ПК |500 |300 |400 |21 |5
|- |Г - стол без ПК |- |- |300 (при работе с документами менее 70% времени - 200) |21 |15
|IVг |В - пульт управления (шкалы приборов, кнопки, рычаги) |- |- |150 |- |-
9+^.^|IV. Участок водоподготовки и очистки от шламов 
|16. |Резервуары на открытых площадках |XII |Г - площадка крановой мешалки |- |- |10 |- |-
|17. |Резервуары в закрытых помещениях |VIIIб |Г - площадка крановой мешалки |- |- |75 |- |-
9+^.^|V. Участок подготовительной классификации, отсадки и обезвоживания продуктов отсадки
.2+|18. .2+|Оборудование для обесшламливания, отсадочные машины, установка обезвоживания |VIIIб |Г - 0,8; в зоне обслуживания |- |- |75 |- |-
|IVг |В - пульт управления (шкалы приборов, кнопки, рычаги) |- |- |150 |- |-
9+^.^|VI. Участок флотации
|19. |Площадка обслуживания контактных чанов и пульподелителей |VIIIв |Г - 0,8; в зоне обслуживания |- |- |50 |- |-
|20. |Помещение приготовления реагентов |VI |Г - 0,0 |- |- |200 |24 |20
|21. |Площадка дозировки реагентов, реагентный дозатор |VI |Г - 1,0; дозаторы |- |- |150 |- |-
|22. |Пролеты флотационных и перечистных машин |Vб |Г - поверхность пульпы |- |- |150 |- |-
|23. |Помещения под флотационными машинами |VI |Г - 0,0; насосы |- |- |150 |- |-
|24. |Площадка концентрационных барабанов |Vб |Г - поверхность пульпы |- |- |150 |- |-
9+^.^|VII. Участок сгущения
.2+|25. .2+|Площадки сгустителей |VIIIв |Г - задвижки магистралей |- |- |50 |- |-
|VI |Г - редукторы мешалок и насосов |- |- |150 |- |-
|26. |Участок пропарки |VIIIб |Г - 0,8 |- |- |75 |- |-
9+^.^|VIII. Участок фильтрации
|27. |Площадка барабанных вакуум-фильтров |Vб |В - барабаны |- |- |150 |- |-
|28. |Участок ванн с пульпой |VIIIб |Г - поверхность ванн |- |- |75 |- |-
9+^.^|IX. Участок сушки угольного концентрата
|29. |Подача шлама в печь |VIIIб |Г - шлампитатель |- |- |75 |- |-
.2+|30. .2+|Обжиговая печь |VII |Г - 0,8; площадка машиниста печи |- |- |200 |- |-
|VIIIб |Г - лента транспортера |- |- |75 |- |-
|31. |Участок ОТК |IIIв |Г - 0,8 |750 |200 |300 |21 |15
9+^.^|X. Слесарно-механическая мастерская
|32. |Верстаки |IIIв |Г - зона обработки детали |750 |200 |300 |21 |15
|33. |Токарные, фрезерные, заточные станки |IIв |Г - зона обработки детали |2000 |200 |500 |21 |10
|34. |Сверлильные станки |IIг |Г - зона обработки детали |1000 |200 |300 |21 |10
|35. |Сварочный пост |IIIв |Г - зона разметочных работ |750 |200 |300 |21 |15
|36. |Зоны производства сварочных работ в технологических и вспомогательных подразделениях фабрики |VII |Г - зона сварки |- |- |200 (обеспечивается посредством применения переносного освещения) |- |-
|37. |Ремонт машин и механизмов по месту их установки |Vв |Г - 0,8 |- |- |200 (обеспечивается посредством применения переносного освещения) |- |-
9+^.^|XI. Электроцех
|38. |Разборочно-очистное отделение |IVв |Г - 0,8 |- |- |200 |24 |20
|39. |Изоляционно-обмоточное отделение |IIIв |Г - 0,8 |750 |200 |300 |21 |15
|40. |Отделение сборки электрических машин и аппаратов |IIIв |Г - 0,8 |750 |200 |300 |21 |15
|41. |Мастерская по ремонту головных светильников |IIIб |Г - рабочие столы |1000 |200 |300 |21 |15
.2+|42. .2+|Мастерская по ремонту КИП |IIIв |Г - рабочие столы |750 |200 |300 |21 |15
|IVг |В - испытательные стенды |- |- |200 |24 |20
|43. |Ремонт электрооборудования по месту его установки |IVв |Г - 0,8 |- |- |200 (обеспечивается посредством применения переносного освещения) |- |-
9+^.^|XII. Лаборатории 
|44. |Аналитические |A-1 |Г - 0,8 |600 |400 |500 |21 |10
|45. |Термические, физические, спектрографические |A-2 |Г - 0,8 |500 |300 |400 |21 |10
9+<|ПК - персональный компьютер;

ОТК - отдел технического контроля;

КИП - контрольно-измерительные приборы.
|===

[caption="Таблица 5.26. "]
.(4) Предельно допустимые уровни (ПДУ) нормируемых параметров освещения на рабочих местах объектов добычи антрацитов, каменного и бурого углей открытым способом (введены https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=505600&date=03.03.2026&dst=101111&field=134&demo=1[Постановлением] Главного государственного санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

[width="100%",cols="10%,35%,20%,^.^10%,35%",options="header"]
|===
^.^|N п/п ^.^|Наименование участка, зоны выполнения работ ^.^|Плоскость нормирования освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом (почвой), м |Освещенность, лк ^.^|Особенности обеспечения освещенности
|1. |Территория в районе ведения работ |В - 0,0 |2 |Район работ, подлежащий освещению, устанавливается хозяйствующим субъектом
.2+|2. .2+|Места работы машин в карьере, на породных отвалах и других участках |Г - 0,0 |5 .2+|Освещенность должна быть предусмотрена по всей глубине и высоте действия рабочего оборудования машин
|В - оборудование ^.^|8
.2+|3. .2+|Места ручных работ |Г - 0,0 |5 .2+|-
|В - 1,5 ^.^|10
|4. |Места разгрузки железнодорожных составов, автомобилей и автопоездов на отвалах, приемные перегрузочные пункты |Г - 0,0 |3 |Освещенность должна быть предусмотрена на уровне рабочей поверхности
|5. |Район работы бульдозера или иной самоходной машины |Г - поверхность гусениц трактора |10 |-
.2+|6. .2+|Место работы гидромоторной установки |Г - 0,0 |5 .2+|Освещенность должна быть предусмотрена по всей высоте разрабатываемого уступа в радиусе действия гидромониторной струи
|В - разрабатываемый уступ ^.^|10
|7. |Место укладки породы в гидроотвал |Г - 0,0 |5 |-
|8. |Территория свеженамытых гидроотвалов |Г - 0,0 |0,2 |-
|9. |Место производства буровых работ |В - зона работы станка |10 |Освещенность должна быть предусмотрена на высоте станка
|10. |Кабины машин и механизмов |Г - 0,8 |30 |-
|11. |Помещение землесосной установки и район землесосных зумпфов |Г - 0,8 |10 |-
|12. |Конвейерные поточные линии |Г - поверхность конвейера |5 |-
|13. |Зона обслуживания конвейерных барабанов конвейеров |Г - 0,8 |10 |-
|14. |Конвейерные ленты в местах ручной отборки пород |Г - поверхность конвейерной ленты |50 |Освещенность должна быть предусмотрена на расстоянии не менее 1,5 м от породоотборщика против движения конвейерной ленты
|15. |Помещение на участках для обогрева работающих |Г - 0,8 |10 |-
|16. |Лестницы, спуски с уступа на уступ в карьере |Г - поверхность ступеней |3 |-
|17. |Постоянные пути движения работающих в карьере |Г - 0,0 |1 |-
|18. |Автодороги в пределах карьера (в зависимости от интенсивности движения) |Г - 0,0 |0,5 - 3 |Освещенность должна быть предусмотрена на уровне движения автомобилей
|19. |Железнодорожные пути в пределах карьера |Г - 0,0 |0,5 |Освещенность должна быть предусмотрена на уровне верхнего строения
|20. |Хвостохранилище |Г - 0,0 |0,5 |-
|21. |Мостик земснаряда |Г - уровень мостика |5 |-
|22. |Карта намыва |Г - уровень карты намыва |2 |-
|23. |Сливной колодец |В - поверхность колодца |10 |-
|24. |Измельчение глины на глинорыхлительной машине |Г - уровень ножей машины |10 |-
|25. |Карьер в районе временного пребывания людей и районы транспортных коммуникаций |Г - 0,0 |0,5 |-
|26. |Пути постоянного движения людей |Г - 0,0 |2 |-
|===

*Гигиенические нормативы физических факторов в помещениях жилых и общественных зданий и на селитебных территориях*

{empty}88. Гигиенические нормативы микроклимата установлены для обслуживаемой зоны помещений (зоны обитания) жилых и общественных зданий.

{empty}89. Обслуживаемой зоной помещения (зоной обитания) является пространство в помещении, ограниченное плоскостями, параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола - для людей, стоящих или двигающихся, на высоте 1,5 м над уровнем пола - для сидящих людей (но не ближе чем 1 м от потолка при потолочном отоплении), и на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов.

{empty}90. Гигиенические нормативы распространяются на помещения жилых и общественных зданий, которые не содержат рабочих мест. При наличии в помещении рабочих мест оценка параметров микроклимата проводится в соответствии с гигиеническими нормативами физических факторов на рабочих местах.

{empty}91. Микроклимат помещений жилых и общественных зданий нормируется для холодного периода года, характеризуемого среднесуточной температурой наружного воздуха, равной {plus}10°C и ниже, а также для теплого периода года, характеризуемого среднесуточной температурой наружного воздуха выше {plus}10°C.

{empty}92. При обеспечении показателей микроклимата в различных точках обслуживаемой зоны (зоны обитания) допускаются перепады/изменения параметров микроклимата в соответствии с таблицей <<tabl5-29,5.29>>.

{empty}93. Гигиенические нормативы параметров микроклимата в основных помещениях организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, закрытых плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков, бань, организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги, представлены в таблицах <<tabl5-30,5.30>>-<<tabl5-34,5.34>>.

{empty}94. В холодный период года во временно не используемых помещениях жилых зданий или при использовании их не по назначению возможно поддержание температурного режима ниже нормативных значений, но не ниже 15°C.

{empty}95. В холодный период года в общественных зданиях в нерабочее время возможно поддержание температурного режима ниже нормативных значений, но не ниже 12°C. Нормируемая температура должна быть обеспечена к началу использования помещений.

[[tabl5-27]]
[caption="Таблица 5.27. "]
.Оптимальные и допустимые нормы параметров микроклимата в обслуживаемой зоне (зоне обитания) помещений жилых зданий и общежитий

[width="100%",cols="1%,20%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%",options="!header"]
|===
.2+^.^h|Период года .2+^.^h|Наименование помещения 2+^.^h|Температура воздуха, °C 2+^.^h|Результирующая температура, °C 2+^.^h|Относительная влажность, % 2+^.^h|Скорость движения воздуха, м/с
^.^h|оптимальная ^.^h|допустимая h|оптимальная h|допустимая h|оптимальная h|допустимая h|оптимальная, не более h|допустимая, не более
^.^|1 ^.^|2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10
.12+|Холодный |Жилая комната |20-22 |18-24 |19-20 |17-23 |45-30 |60-30 |0,15 |0,2
|Жилая комната в стационарных организациях социального обслуживания ^.^|20-22 |20-24 |19-20 |19-23 |45-30 |60-30 |0,15 |0,2
9+|В районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31°C и ниже:
a|- Жилая комната ^.^|21-23 |20-24 |20-22 |19-23 |45-30 |60-30 |0,15 |0,2
a|- Жилая комната в стационарных организациях социального обслуживания ^.^|21-23 |22-24 |20-22 |21-23 |45-30 |60-30 |0,15 |0,2
|Кухня ^.^|19-21 |18-26 |18-20 |17-25 |не нормируется (НН) |НН |0,15 |0,2
|Туалет ^.^|19-21 |18-26 |18-20 |17-25 |НН |НН |0,15 |0,2
|Ванная, совмещенный санузел ^.^|24-26 |18-26 |23-27 |17-26 |НН |НН |0,15 |0,2
|Помещения для отдыха и учебных занятий ^.^|20-22 |18-24 |19-21 |17-23 |45-30 |60-30 |0,15 |0,2
|Межквартирный коридор ^.^|18-20 |16-22 |17-19 |15-21 |45-30 |60-30 |НН |НН
|Вестибюль, лестничная клетка ^.^|16-18 |14-20 |15-17 |13-19 |НН |НН |НН |НН
|Кладовые ^.^|16-18 |12-22 |15-17 |11-21 |НН |НН |НН |НН
|Теплый |Жилая комната |22-25 |20-28 |22-24 |18-27 |60-30 |65-30 |0,2 |0,3
|===

[[tabl5-28]]
[caption="Таблица 5.28. "]
.Оптимальные и допустимые нормы параметров микроклимата в обслуживаемой зоне (зоне обитания) помещений общественных зданий

[width="100%",cols="1%,20%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%",options="!header"]
|===
.2+^.^h|Период года .2+^.^h|Категория помещения или наименование 2+^.^h|Температура воздуха, °C 2+^.^h|Результирующая температура, °C 2+^.^h|Относительная влажность, % 2+^.^h|Скорость движения воздуха, м/с
^.^h|оптимальная ^.^h|допустимая h|оптимальная h|допустимая h|оптимальная h|допустимая h|оптимальная, не более h|допустимая, не более
^.^|1 ^.^|2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10
.9+|Холодный |1 категория - помещения, в которых люди в положении лежа или сидя находятся в состоянии покоя и отдыха |20-22 |18-24 |19-20 |17-23 |45-30 |60-30 |0,2 |0,3
|2 категория - помещения, в которых люди заняты умственным трудом, учебой ^.^|19-21 |18-23 |18-20 |17-22 |45-30 |60-30 |0,2 |0,3
|3а категория - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя без уличной одежды ^.^|20-21 |19-23 |19-20 |19-22 |45-30 |60-30 |0,2 |0,3
|3б категория - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя в уличной одежде ^.^|14-16 |12-17 |13-15 |13-16 |45-30 |60-30 |0,3 |0,5
|3в категория - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении стоя без уличной одежды ^.^|18-20 |16-22 |17-20 |15-21 |45-30 |60-30 |0,2 |0,3
|4 категория - помещения для занятий подвижными видами спорта ^.^|17-19 |15-21 |16-18 |14-20 |45-30 |60-30 |0,2 |0,3
|5 категория - помещения, в которых люди находятся в полураздетом виде (раздевалки) ^.^|20-22 |20-24 |19-21 |19-23 |45-30 |60-30 |0,15 |0,2
|6 категория - помещения с временным пребыванием людей (вестибюли, гардеробные, коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые) ^.^|16-18 |не ниже 14 |15-17 |- |не нормируется |не нормируется |не нормируется |не нормируется
|Ванные, душевые ^.^|24-26 |18-28 |23-25 |17-27 |не нормируется |не нормируется |0,15 |0,2
|Теплый |Помещения с постоянным пребыванием людей, в которых люди находятся не менее 2 ч непрерывно или 6 ч суммарно в течение суток |23-25 |18-28 |22-24 |19-27 |60-30 |65-30 |0,15 |0,25
|===

[[tabl5-29]]
[caption="Таблица 5.29. "]
.Оптимальные и допустимые перепады/изменения параметров микроклимата в различных точках обслуживаемой зоны (зоны обитания)

[width="100%",cols="80%,^.^10%,^.^10%",options="header"]
|===
^.^|Перепады/изменения параметров микроклимата |Для оптимальных показателей, не более |Для допустимых показателей, не более
|Температуры воздуха, °C |2 |3
|Результирующей температуры помещения по высоте обслуживаемой зоны (зоны обитания), °C |2 |
|Скорость движения воздуха, м/с |0,07 |0,1
|Относительная влажность воздуха, % |7 |15
|===

[[tabl5-30]]
[caption="Таблица 5.30. "]
.Допустимая и расчетная температура воздуха в основных помещениях организаций, осуществляющих медицинскую деятельность

[width="100%",cols="70%,^.^10%,^.^20%",options="header"]
|===
^.^|Наименование помещений |Класс чистоты помещений |Допустимая температура воздуха/расчетная
^.^|1 |2 |3

|Послеоперационные палаты, реанимационные залы (палаты), в том числе для ожоговых больных, палаты интенсивной терапии, родовые, манипуляционные-туалетные для новорожденных |А |21-24 / 21
|Послеродовые палаты, палаты для ожоговых больных, палаты для лечения пациентов в асептических условиях, в том числе для иммунокомпрометированных |Б |21-23 / 22
|Послеродовые палаты с совместным пребыванием ребенка, палаты для недоношенных, грудных, травмированных, новорожденных (второй этап выхаживания) |Б |23-27 / 24
|Шлюзы в боксах и полубоксах инфекционных отделений |В |22-24 / 22
3+|ЦСО:
|Боксы палатных отделений, боксированные палаты |В |20-26 / 20
|Палатные секции инфекционного отделения, в том числе туберкулезные |В |20-26 / 20
|Палаты для взрослых больных, помещения для матерей детских отделений |В |20-26 / 20
|Шлюзы перед палатами для новорожденных |В |22-24 / 22
|Помещения дневного пребывания пациентов |В |20-27 / 20
|Залы лечебной физкультуры |В |18-28 / 18
|Комнаты отдыха пациентов после процедур |Г |не ниже 20
|Раздевальные рентгенодиагностических флюорографических кабинетов |Г |20-26 / 20
|Ванные залы (кроме радоновых), лечебные плавательные бассейны. Помещения (комнаты) для санитарной обработки больных, душевые |Г |25-29 / 25
|Раздевальные в отделениях водо- и грязелечения |Г |23-29 / 23
|Помещения радоновых ванн, залы и кабинеты грязелечения для полосных процедур, душевые залы |Г |25-29 / 25
|Регистратуры, справочные вестибюли, гардеробные, помещения для приема передач больным, помещения выписки, ожидальные, буфетные, столовые для больных, молочная комната |Г |не ниже 18
|Санузлы |Г |20-27 / 20
|Клизменная |Г |20-27 / 20
|===

{empty}96. Скорость движения воздуха в палатах и лечебно-диагностических кабинетах принимается от 0,1 до 0,2 м/сек. В помещениях классов чистоты А и Б относительная влажность не должна превышать 60%.

[[tabl5-31]]
[caption="Таблица 5.31. "]
.Гигиенические нормативы параметров микроклимата в помещениях закрытых плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков

[width="100%",cols="35%,35%,^.^15%,^.^15%",options="header"]
|===
^.^|Назначение помещения ^.^|Температура воздуха, °C |Относительная влажность воздуха, % |Скорость движения воздуха, м/с
|Залы ванн бассейнов |на 1-2°C выше температуры воды |до 65 |не более 0,2
|Залы ванн бассейнов аквапарков |выше температуры воды бассейна наибольшей площади на 1°C |до 65 |не более 0,2
|Залы подготовки занятий |не ниже 18 |до 60 |не более 0,5
|Раздевалки |не ниже 25 |-"- |не нормируется
|Душевые |не ниже 25 |-"- |-"-
|Массажные |не ниже 22 |-"- |-"-
|Камера сауны |не более 120 |-"- |-"-
|===

[[tabl5-32]]
[caption="Таблица 5.32. "]
.Гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях бань

[width="100%",cols="50%,^.^50%",options="header"]
|===
^.^|Наименование помещения |Температура воздуха, °C
|Раздевалки |25-28
|Мыльные |не менее 25
|===

[[tabl5-33]]
[caption="Таблица 5.33. "]
.Гигиенические нормативы параметров микроклимата в основных помещениях организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги

[width="100%",cols="55%,^.^15%,^.^15%,^.^15%",options="header"]
|===
^.^|Наименование помещения |Температура воздуха, °C |Относительная влажность воздуха, % |Скорость движения воздуха, не более, м/с
a|Помещения с постоянным пребыванием людей:

- холодный период года |21-23 |60-40 |0,1
a|Помещения с постоянным пребыванием людей:

- теплый период года |22-24 |60-40 |0,1
|===

{empty}97. Температура воздуха в помещениях, где размещается кабина солярия: 18-24°C, в помещениях для сушки волос и мытья головы - не менее 22°C.

{empty}98. Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи изложены в таблице <<tabl5-34,5.34>>. При оценке допустимой температуры воздуха учитывают следующее:

- диапазоны допустимых значений температуры помещений приведены для холодного периода года;

- в теплый период года для всех типов помещений верхняя граница допустимой температуры воздуха может достигать не более 28°C, нижняя граница идентична холодному периоду года;

- при отсутствии детей в помещениях должна поддерживаться температура не ниже 15°C.

{empty}99. В организациях для детей до 7 лет полы в игровых для детей ясельного и младшего возраста оборудуются системой подогрева для обеспечения регламентированных параметров температуры воздуха в зоне дыхания детей.

[[tabl5-34]]
[caption="Таблица 5.34. "]
.Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

[width="100%",cols="55%,^.^15%,^.^15%,^.^15%",options="header"]
|===
^.^|Наименование помещения |Допустимая (температура воздуха (°C) |Относительная влажность воздуха, % |Скорость движения воздуха, м/с (не более)
^.^|1 |2 |3 |4
4+^.^|Организации для детей до 7 лет
|Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей до 3-х лет |22-24 |40-60 |0,1
|Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей от 3-х до 7-ми лет |21-24 |40-60 |0,1
|Спальные |19-21 |40-60 |0,1
|Туалетные для детей до 3-х лет |22-24 |- |0,1
|Туалетные для детей от 3-х до 7-ми лет |19-21 |- |0,1
|Физкультурный зал |19-21 |40-60 |0,1
|Музыкальный зал |19-21 |40-60 |0,1
|Душевая (ванная комната) |24-26 |- |0,1
|Раздевальная в групповой ячейке |21-24 |40-60 |0,1
|Кабинет для индивидуальных занятий с детьми (логопед, психолог) и (или) кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми |21-24 |40-60 |0,1
|Прогулочные веранды (не менее) |12 |- |-
|Отапливаемые переходы (не менее) |15 |- |0,1
|Дошкольные группы, размещенные в жилых помещениях жилищного фонда |21-24 |40-60 |0,1
4+^.^|Организации для детей старше 7 лет и молодежи
|Жилые комнаты |20-24 |40-60 |0,15
|Спальные помещения |18-24 |40-60 |0,15
|Помещения для отдыха и игр |20-24 |40-60 |0,15
|Учебные помещения, кабинеты, аудитории |18-24 |40-60 |0,1
|Помещения, оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером |18-24 |55-62 |0,1
|Мастерские, кабинеты кулинарии и домоводства в общеобразовательных организациях, профессиональные образовательные организации (далее - ПОО), организациях дополнительного образования |18-20 |40-60 |0,1
4+|(в ред. https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=505600&date=03.03.2026&dst=101254&field=134&demo=1[Постановления] Главного государственного санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)
|Помещение для самоподготовки |18-24 |40-60 |0,1
|Рекреации |18-24 |40-60 |0,15
|Актовый (концертный) зал |18-24 |40-60 |0,1
|Столовая |18-24 |40-60 |0,1
|Спортивный зал |18-20 |40-60 |0,1
|Зал для занятий лечебной физической культурой |18-24 |40-60 |0,1
|Душевая (ванная комната) |24-26 |- |0,1
|Туалетная |18-26 |- |0,1
|Комната гигиены девочек |18-26 |- |0,1
|Помещение для стирки и сушки вещей, глажения и чистки одежды |18-26 |- |0,1
|Кабинет для индивидуальных занятий с детьми |18-24 |40-60 |0,1
|Гардероб, вестибюль |18-24 |- |0,1
|===

{empty}100. Нормируемые параметры шума представлены в таблице <<tabl5-35,5.35>>.

{empty}101. Шум, для которого разность между наибольшим и наименьшим значениями уровня звука за временной интервал измерения не превышает 5 дБА при измерении на временной характеристике шумомера "медленно", является постоянным (далее - постоянный шум).

{empty}102. Шум, не удовлетворяющий условиям пункта 101, является непостоянным (далее - непостоянный шум).

[[tabl5-35]]
[caption="Таблица 5.35. "]
.Нормируемые параметры шума в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на селитебной территории

[width="100%",cols="^.^1%,10%,^.^2%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%",options="!header"]
|===
.3+^.^h|N п/п .3+^.^h|Назначение помещений или территорий .3+^.^h|Время суток 10+^.^h|Для источников постоянного шума 2+^.^h|Для источников непостоянного шума
9+^.^h|Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц .2+^.^h|Уровни звука L(A), дБА .2+^.^h|Эквивалентные уровни звука L(Aэкв.), дБА .2+^.^h|Максимальные уровни звука L(Aмакс.), дБА
^.^h|31,5 ^.^h|63 h|125 h|250 h|500 h|1000 h|2000 h|4000 h|8000
|1 ^.^|2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15
.2+|1 .2+|Палаты больниц и санаториев, операционные больниц |с 7 до 23 ч. |76 |59 |48 |40 |34 |30 |27 |25 |23 |35 |35 |50
|с 23 до 7 ч. ^.^|69 |51 |39 |31 |24 |20 |17 |14 |13 |25 |25 |40
|2 |Кабинеты врачей поликлиник, амбулаторий, диспансеров, больниц, санаториев |- |76 |59 |48 |40 |34 |30 |27 |25 |23 |35 |35 |50
|3 |Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории образовательных организаций, конференц-залы, читальные залы библиотек |- |79 |63 |52 |45 |39 |35 |32 |30 |28 |40 |40 |55
|4 |Музыкальные классы |- |76 |59 |48 |40 |34 |30 |27 |25 |23 |35 |35 |50
.2+|5 .2+|Жилые комнаты квартир, домов стационарных организаций социального обслуживания, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, спальные помещения в школах-интернатах, дошкольных образовательных организациях, домов отдыха, пансионатов. |с 7 до 23 ч. |79 |63 |52 |45 |39 |35 |32 |30 |28 |40 |40 |55
|с 23 до 7 ч. ^.^|72 |55 |44 |35 |29 |25 |22 |20 |18 |30 |30 |45
.2+|6 .2+|Жилые комнаты общежитий и номера гостиниц |с 7 до 23 ч. |83 |67 |57 |49 |44 |40 |37 |35 |33 |45 |45 |60
|С 23 до 7 ч. ^.^|76 |59 |48 |40 |34 |30 |27 |25 |23 |35 |35 |50
|7 |Залы кафе, ресторанов, столовых |- |90 |75 |66 |59 |54 |50 |47 |45 |44 |55 |55 |70
|8 |Фойе театров и концертных залов |- |83 |67 |57 |49 |44 |40 |37 |35 |33 |45 |45 |60
|9 |Зрительные залы театров и концертных залов |- |72 |55 |44 |35 |29 |25 |22 |20 |18 |30 |30 |45
|10 |Многоцелевые залы |- |76 |59 |48 |40 |34 |30 |27 |25 |23 |35 |35 |50
|11 |Спортивные залы |- |83 |67 |57 |49 |44 |40 |37 |35 |33 |45 |45 |60
|12 |Торговые залы магазинов, пассажирские залы аэропортов и вокзалов, приемные пункты предприятий бытового обслуживания |- |93 |79 |70 |63 |59 |55 |53 |51 |49 |60 |60 |75
.2+|13 .2+|Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев |с 7 до 23 ч. |83 |67 |57 |49 |44 |40 |37 |35 |33 |45 |45 |60
|С 23 до 7 ч. ^.^|76 |59 |48 |40 |34 |30 |27 |25 |23 |35 |35 |50
.2+|14 .2+|Территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций |с 7 до 23 ч. |90 |75 |66 |59 |54 |50 |47 |45 |44 |55 |55 |70
|С 23 до 7 ч. ^.^|83 |67 |57 |49 |44 |40 |37 |35 |33 |45 |45 |60
.2+|15 .2+|Границы санитарно-защитных зон |с 7 до 23 ч. |90 |75 |66 |59 |54 |50 |47 |45 |44 |55 |55 |70
|С 23 до 7 ч. ^.^|83 |67 |57 |49 |44 |40 |37 |35 |33 |45 |45 |60
.2+|16 .2+|Территории, непосредственно прилегающие к зданиям гостиниц и общежитий |с 7 до 23 ч. |93 |79 |70 |63 |59 |55 |53 |51 |49 |60 |60 |75
|с 23 до 7 ч. ^.^|86 |71 |61 |54 |49 |45 |42 |40 |39 |50 |50 |65
|17 |Площадки отдыха, функционально выделенные на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, площадки дошкольных образовательных организаций других образовательных организаций |- |83 |67 |57 |49 |44 |40 |37 |35 |33 |45 |45 |60
|===

{empty}103. Эквивалентные и максимальные уровни звука в дБА для шума, создаваемого на территории средствами автомобильного, железнодорожного транспорта, в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона шумозащитных типов жилых зданий, зданий гостиниц, общежитий, обращенных в сторону магистральных улиц общегородского и районного значения, железных дорог, допускается принимать на 10 дБА выше (поправка Δ = +10 дБа). Осреднение эквивалентного уровня звука осуществляется для дневного времени суток за 16 часов, для ночного времени суток - за 8 часов.

{empty}104. Допустимые уровни шума следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений (поправка Δ = -5 дБа), указанных в табл. <<tabl5-35,5.35>>, от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения, к шуму оборудования (системы отопления, водоснабжения, оборудование насосное, холодильное, лифтовое), обслуживающего здание и встроено-пристроенные помещения. При этом поправку на тональность шума не учитывают (за исключением поз. 1 для ночного времени суток).

{empty}105. Для тонального и импульсного шума следует принимать поправку - 5 дБА (поправка Δ = +5 дБа).

{empty}106. Представленные в табл. <<tabl5-35,5.35>> нормы не распространяются на помещения специального назначения: радио-, теле-, киностудии, залы театров и кинотеатров, концертные и спортивные залы; на шум, обусловленный проведением массовых мероприятий (митингов, уличных шествий, демонстраций, религиозных обрядов); аварийными ситуациями, а также выполнением гражданами каких-либо бытовых работ. Нормы не распространяются на границы санитарно-защитных зон, расположенных на территориях других промышленных предприятий или промышленных зон.

{empty}107. Нормируемые параметры вибрации, создаваемые внутренними и внешними источниками в жилых и общественных зданиях:
[none]
. а) для постоянной вибрации (текущее корректированное ускорение изменяется не более чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения) - среднеквадратичные значения ускорения, корректированные ускорения и их логарифмические уровни в дБ в октавных полосах частот;

. б) для непостоянной вибрации (текущее корректированное ускорение изменяется не менее чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения не менее 5 мин при измерении с постоянной времени 1 с) - эквивалентные корректированные ускорения, приведенные к нормируемому периоду контроля вибрации и их логарифмические уровни в дБ.

{empty}108. Измеряемой величиной является среднеквадратичное ускорение. Для измерения корректированного ускорения применяется частотная коррекция Wm, которая применятся в диапазоне частот от 1 до 80 Гц".

{empty}109. Период контроля вибрации: - дневное время суток (07:00 - 23:00); - ночное время суток (23:00 - 07:00).

{empty}110. Допустимые значения и уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданиях приведены в таблице <<tabl5-36,5.36>> и <<tabl5-37,5.37>>.

[[tabl5-36]]
[caption="Таблица 5.36. "]
.Допустимые значения и уровни вибрации в помещениях жилых зданий, в палатах больниц и санаториев

[width="100%",cols="^.^70%,^.^15%,^.^15%",options="!header"]
|===
.2+h|Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц 2+h|Эквивалентные значения и уровни виброускорения для направлений действия Z, Y, X
h|м/с^2^ · 10^-3^ h|дБ
|2 |4,0 |72,0
|4 |4,5 |73,0
|8 |5,6 |75,0
|16 |11,0 |81,0
|31,5 |22,0 |87,0
|63 |45,0 |93,0
<|Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни, частотная коррекция Wm |4,0 |72,0
|===

{empty}111. В дневное время в жилых помещениях к допустимым значениям уровней, представленных в табл. <<tabl5-36,5.36>>, вводится поправка "{plus}5" дБ, абсолютные значения умножаются на 1,75.

{empty}112. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, представленных в табл. <<tabl5-36,5.36>>, вводится поправка "-10" дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32.

{empty}113. В палатах больниц и санаториев к допустимым значениям уровней, представленных в табл. <<tabl5-36,5.36>>, вводится поправка "-3" дБ, абсолютные значения умножаются на 0,71.

{empty}114. Гигиенические нормативы для логарифмических уровней виброускорения, представленных в табл. <<tabl5-36,5.36>>, установлены для опорного уровня 1 мкм/с^2^.

[[tabl5-37]]
[caption="Таблица 5.37. "]
.Допустимые значения и уровни вибрации в помещениях общественных зданий

[width="100%",cols="^.^70%,^.^15%,^.^15%",options="!header"]
|===
.2+h|Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц 2+h|Эквивалентные значения и уровни виброускорения для направлений действия Z, Y, X
h|м/с^2^ · 10^-3^ h|дБ
|2 |10,0 |80,0
|4 |11,0 |81,0
|8 |14,0 |83,0
|16 |28,0 |89,0
|31,5 |56,0 |95,0
|63 |110,0 |101,0
<|Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни, частотная коррекция Wm |10,0 |80,0
|===

{empty}115. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, представленных в табл. <<tabl5-37,5.37>>, вводится поправка "-10" дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32.

{empty}116. Для помещений образовательных учреждений, читальных залов библиотек к допустимым значениям уровней, представленных в табл. <<tabl5-37,5.37>>, вводится поправка "-3 дБ", абсолютные значения умножаются на 0,71.

{empty}117. Нормируемыми характеристиками инфразвука являются: эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, в дБ; эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ, может быть получен с использованием соответствующего полосового фильтра или рассчитан по уровням звукового давления в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16 Гц.

{empty}118. Допустимые уровни инфразвука приведены в таблице <<tabl5-38,5.38>>.

[[tabl5-38]]
[caption="Таблица 5.38. "]
.Допустимые уровни инфразвука в помещениях жилых и общественных зданий

[width="100%",cols="50%,^.^10%,^.^10%,^.^10%,^.^10%,^.^10%",options="!header"]
|===
.2+^.^h|Назначение помещений\территории 4+^.^h|Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц .2+^.^h|Эквивалентный уровень звукового давления, дБ
^.^h|2 h|4 h|8 h|16
|Помещения жилых и общественных зданий |75 |70 |65 |60 |75
|Территории, прилегающие к жилым домам |90 |85 |80 |75 |90
|===

{empty}119. Нормируемыми параметрами воздушного ультразвука являются эквивалентные уровни звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц, измеренные на рабочей частоте источника ультразвука при работе на заданном интервале времени.

{empty}120. Допустимые уровни звукового давления воздушного ультразвука не должны превышать значений, указанных в таблице <<tabl5-39,5.39>>.

[[tabl5-39]]
[caption="Таблица 5.39. "]
.Допустимые уровни воздушного ультразвука

[width="100%",cols="50%,^.^10%,^.^10%,^.^10%,^.^10%,^.^10%",options="!header"]
|===
.2+^.^h|Назначение помещений 5+^.^h|Эквивалентные уровни звукового давления, дБ в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами, кГц
^.^h|12,5 h|16,0 h|20,0 h|25,0 h|31,5-100,0
|Помещения жилых и общественных зданий 5+|75
|===

[[tabl5-40]]
[caption="Таблица 5.40. "]
.Нормируемые электрические, магнитные, электромагнитные поля в помещениях жилых и общественных зданий и на селитебных территориях

[width="100%",cols="^.^10%,35%,35%,^.^20%",options="header"]
|===
|N п/п ^.^|Наименование фактора ^.^|Наименование параметра |Единицы измерения
|1 |Гипогеомагнитное поле |коэффициент ослабления геомагнитного поля (K~о~ГМП) |условные единицы
|2 |Электростатическое поле |напряженность электростатического поля (E) |кВ/м
.3+|3 .3+|Электромагнитное поле промышленной частоты (50 Гц) |напряженность электрического поля (E) |кВ/м
<|напряженность магнитного поля (H) ^.^|А/м
<|магнитная индукция (B) ^.^|мкТл
|4 |Электромагнитное поле диапазона 30 кГц - 300 МГц |напряженность электрического поля (E) |В/м
|5 |Электромагнитное поле диапазона 300 МГц - 300 ГГц |плотность потока энергии (ППЭ) |мкВт/см^2^
|===

{empty}121. Коэффициент ослабления геомагнитного поля (К~о~ГМП) определяется отношением уровня напряженности или индукции (H~о~ или B~о~) ГМП открытого пространства к его уровню внутри помещения (H~в~ или B~в~).

{empty}122. Предельно допустимый уровень ослабления интенсивности геомагнитного поля в помещениях жилых и общественных зданий (жилые комнаты и кухни квартир и общежитий, жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные и игровые помещения в дошкольных образовательных организациях и школах-интернатах, учебные комнаты в общеобразовательных учреждениях и учреждениях профессионального образования, палаты больниц и санаториев) устанавливается равным 1,5:

ПДУ К~о~^ГМП^ = 1,5.

{empty}123. Уровень напряженности электростатического поля поверхности полимерных материалов в жилых и общественных зданиях должен быть не более 15 кВ/м (при относительной влажности 30-60%).

[[tabl5-41]]
[caption="Таблица 5.41. "]
.Предельно допустимые уровни электрических и магнитных полей промышленной частоты 50 Гц

[width="100%",cols="^.^10%,60%,^.^15%,^.^15%",options="header"]
|===
|N п/п ^.^|Тип воздействия |Напряженность электрического поля, кВ/м |Индукция (напряженность магнитного поля), мкТл (А/м)
|1 |В жилых зданиях, детских, дошкольных, школьных, общеобразовательных учреждениях |0,5 |5,0 (4,0)
|2 |В общественных зданиях |0,5 |10,0 (8,0)
|3 |На территории жилой застройки |≤ 1,0 |10,0 (8,0)
|===

[[tabl5-42]]
[caption="Таблица 5.42. "]
.Предельно допустимые уровни ЭМП диапазона частот 30 кГц - 300 ГГц

[width="100%",cols="20%,^.^10%,^.^10%,^.^10%,^.^10%,^.^40%",options="header"]
|===
^.^|Диапазон частот |30-300 кГц |0,3-3 МГц |3-30 МГц |30-300 МГц |0,3-300 ГГц
|Нормируемый параметр 4+^.^|Напряженность электрического поля, E (В/м) |Плотность потока энергии, ППЭ (мкВт/см^2^)
|Предельно допустимые уровни |25 |15 |10 |3 |10

25 для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования
|===

{empty}124. При одновременном облучении от нескольких источников электромагнитного поля радиочастотного диапазона должны соблюдаться следующие условия:

- для источников ЭМП РЧ с одним предельно допустимым уровнем (ПДУ):
+
image:image39.png[] (5.11)
[none]
. где E~i~ - напряженность электрического поля, создаваемая источником ЭМП под i-тым номером;

. ППЭ~i~ - плотность потока энергии, создаваемая источником ЭМП под i-тым номером;

. E~пду~ - ПДУ напряженности электрического поля нормируемого диапазона;

. ППЭ~пду~ - ПДУ плотности потока энергии нормируемого диапазона;

. n - количество источников ЭМП.

- для источников ЭМП РЧ с разными ПДУ:

image:image40.png[] (5.12)
[none]
. где E~сумм j~ - суммарная напряженность электрического поля, создаваемая источниками ЭМП j-того нормируемого диапазона;

. E~ПДУ j~ - ПДУ напряженности электрического поля j-того нормируемого диапазона;

. ППЭ~сумм k~ - суммарная плотность потока энергии, создаваемая источниками ЭМП k-го нормируемого диапазона;

. ППЭ~ПДУ k~ - ПДУ плотности потока энергии k-того нормируемого диапазона;

. m - количество диапазонов, для которых нормируется E;

. q - количество диапазонов, для которых нормируется ППЭ.

{empty}125. Допустимые уровни ЭМП, создаваемые подвижными станциями сухопутной радиосвязи непосредственно у головы пользователя, не должны превышать следующих значений:
[none]
. в диапазоне частот 27 МГц ≤ f < 30 МГц - 45,0 В/м;

. в диапазоне частот 30 МГц ≤ f < 300 МГц - 15,0 В/м;

. в диапазоне частот 300 МГц ≤ f < 2600 МГц - 100,0 мкВт/см^2^.

[[pic5-2]]
[caption="Рис. 5.2. "]
.Расстояния, на которых следует проводить измерения ППЭ ЭМП от подвижных радиостанций, работающих в диапазоне частот 300 ≤ f < 800
image::image330.png[]

{empty}126. ПДУ лазерного излучения устанавливается в диапазоне длин волн от 180 до 1 * 10^5^ нм.

{empty}127. Предельно допустимые уровни (ПДУ) лазерного излучения устанавливаются для двух условий облучения - однократного и хронического для трех диапазонов длин волн:
[none]
. а) I - 180 < λ ≤ 380 нм;

. б) II - 380 < λ ≤ 1400 нм;

. в) III - 1400 < λ ≤ 10^5^ нм,

где λ - длина волны лазерного излучения (нм).

{empty}128. Нормируемыми параметрами лазерного излучения являются: энергетическая экспозиция H, энергетическая освещенность (облученность) E, энергия W и мощность P излучения.

{empty}129. Указанные выше энергетические параметры связаны соотношениями:

W~пду~ = H~пду~ x S~а~; P~пду~ = E~пду~ x S~а~ (5.13)
[none]
. где W~пду~ - предельно допустимый уровень энергии лазерного излучения (Дж),

. S~а~ - площадь ограничивающей апертуры (м^2^),

. P~пду~ - предельно допустимый уровень мощности.

[[tabl5-43]]
[caption="Таблица 5.43. "]
.Соотношения для определения H~пду~, E~пду~ при однократном действии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне I (180 < λ ≤ 380 нм). Ограничивающая апертура - 1,1 · 10^-3^ м

[width="100%",cols="30%,35%,35%",options="header"]
|===
^.^|Спектральный интервал λ, нм ^.^|Время действия t, с ^.^|H~пду~, Дж x м^-2^; E~пду~, Вт x м^-2^
|180 < λ ≤ 380 нм |t ≤ 10^-9^ a|image:image41.png[]
.2+|180 < λ ≤ 302,5 нм .2+|10^-9^ < t ≤ 3 x 10^4^ |H~пду~ = 25
|E~пду~ = 25 / t
.3+|302,5 < λ ≤ 315 нм |10^-9^ < t ≤ T1footnoteref:[n14,T~1~ = 10^-15^ x 10^0,8(λ-295)^] a|image:image42.png[]
.2+|T1footnoteref:[n14] < t ≤ 3 x 10^4^ |H~пду~ 0,8 x 10^0,2(λ-295)^
a|image:image43.png[]
.3+|315 < λ ≤ 380 нм |10^-9^ < t ≤ 10 a|image:image44.png[]
.2+|10 < t ≤ 3 x 10^4^ |Hпду = 8 x 10^3^
|Eпду = 8 x 10^3^ / t
3+|Во всех случаях:

W~пду~ = H~пду~ · 10^-6^; P~пду~ = E~пду~ · 10^-6^
|===

[[tabl5-44]]
[caption="Таблица 5.44. "]
.Предельные однократные суточные дозы H^∑^~пду~(3 × 10^-4^) при действии на глаза и кожу лазерным излучением в спектральном диапазоне I (180 < λ ≤ 380 нм)

[width="100%",cols="^.^50%,^.^50%",options="header"]
|===
|Спектральный интервал λ, нм |_H_^∑^~_пду_~(3 × 10^4^), Дж х м^-2^
|180 < λ ≤ 380 |25
|302,5 < λ ≤ 315 |0,8 x 10^0,2(λ-295)^
|305 |80
|307,5 |250
|310 |8 x 10^2^
|312,5 |2,5 x 10^3^
|315 |8 x 10^3^
|315 < λ ≤ 380 |8 x 10^3^
|===

{empty}130. Для определения предельно допустимых значений H~пду~ и E~пду~, W~пду~ P~пду~, а также предельных суточных доз _H_^∑^~_пду_~(3 × 10^4^) при хроническом облучении глаз и кожи коллимированным или рассеянным лазерным излучением в диапазоне длин волн I (180 < λ ≤ 380 нм) необходимо соответствующие значения, приведенные в таблицах <<tabl5-43,5.43>> и <<tabl5-44,5.44>>, уменьшить в 10 раз.

[[tabl5-45]]
[caption="Таблица 5.45. "]
.Соотношения для определения H~пду~ при однократном действии на глаза коллимированного лазерного излучения в спектральном диапазоне II (380 < λ ≤ 1400 нм). Время действия меньше 1 с. Ограничивающая апертура - 7 · 10^-3^ м

[width="100%",cols="30%,35%,35%",options="header"]
|===
^.^|Спектральный интервал λ, нм ^.^|Время действия t, с ^.^|H~пду~, Дж x м^2^
.3+|380 < λ ≤ 600 |t ≤ 2,3 x 10^-11^ a|image:image45.png[]
|2,3 x 10^-11^ < t ≤ 5,0 x 10^-5^ |2,1 x 10^-3^
|5,0 x 10^-5^ < t ≤ 1,0 a|image:image46.png[]
.3+|600 < λ ≤ 750 |t ≤ 6,5 x 10^-11^ a|image:image47.png[]
|6,5 x 10^-11^ < t ≤ 5,0 x 10^-5^ |4,2 x 10^-3^
|5,0 x 10^-5^ < t ≤ 1,0 a|image:image48.png[]
.3+|750 < λ ≤ 1000 |t ≤ 2,5 x 10^-10^ a|image:image49.png[]
|2,5 x 10^-10^ < t ≤ 5,0 x 10^-5^ |1,0 x 10^-2^
|5,0 x 10^-5^ < t ≤ 1,0 a|image:image50.png[]
.3+|1000 < λ ≤ 1400 |t ≤ 10^-9^ a|image:image51.png[]
|10^-9^ < t ≤ 5,0 x 10^-5^ |2,6 x 10^-2^
|5,0 x 10^-5^ < t ≤ 1,0 a|image:image52.png[]
|===

[[tabl5-46]]
[caption="Таблица 5.46. "]
.Соотношения для определения E~пду~ при однократном действии на глаза коллимированного лазерного излучения в спектральном диапазоне II (380 < λ ≤ 1400 нм). Время действия больше 1 с. Ограничивающая апертура - 7 · 10^-3^ м

[width="100%",cols="30%,35%,35%",options="header"]
|===
^.^|Спектральный интервал λ, нм ^.^|Время действия t, с ^.^|E~пду~, Вт x м^2^
.3+|380 < λ ≤ 500 |1,0 < t ≤ 5,0 x 10^2^ a|image:image53.png[]
|5,0 x 10^2^ < t ≤ 10^4^ |96 / t
|t > 10^4^ |9,6 x 10^-3^
.3+|500 < λ ≤ 600 |1,0 < t ≤ 2,2 x 10^3^ a|image:image54.png[]
|2,2 x 10^3^ < t ≤ 10^4^ |260 / t
|t > 10^4^ |2,6 x 10^-2^
.3+|600 < λ ≤ 700 |1,0 < t ≤ 2,2 x 10^3^ a|image:image55.png[]
|2,2 x 10^3^ < t ≤ 10^4^ |520 / t
|t > 10^4^ |5,2 x 10^-2^
.2+|700 < λ ≤ 750 |1,0 < t ≤ 10^4^ a|image:image56.png[]
|t > 10^4^ |0,1
.2+|750 < λ ≤ 1000 |1,0 < t ≤ 10^4^ a|image:image57.png[]
|t > 10^4^ |0,4
.2+|1000 < λ ≤ 1400 |1,0 < t ≤ 10^4^ a|image:image58.png[]
|t > 10^4^ |0,9
|===

{empty}131. Если источником неколлимированного (рассеянного или диффузно отраженного) излучения является протяженный объект, предельно допустимые значения энергетической экспозиции H~пду~ и энергетической освещенности E~пду~ зависят от видимого углового размера α этого источника. Значения H~пду~ и E~пду~ в этом случае находятся умножением значений, приведенных в таблицах <<tabl5-45,5.45>>, <<tabl5-46,5.46>>, на поправочный коэффициент B. Поправочный коэффициент B используется при определении ПДУ лазерного излучения от протяженного источника, угловой размер которого превышает α~_пред_~, где α~_пред_~ - предельный видимый угловой размер источника, при котором он может рассматриваться как точечный.

Угловым размером источника излучения является величина, которая определяется по формуле:

б = d~n~ cos θ / 1 (5.14)
[none]
. где d~n~ - диаметр пучка лазерного излучения, который является диаметром поперечного сечения пучка лазерного излучения, внутри которого содержится заданная доля энергии или мощности;

. 1 - расстояние от точки наблюдения до источника;

. θ - угол между нормалью к поверхности источника и направлением визирования.

Значения B приведены в таблице <<tabl5-47,5.47>>. Если, α ≤ α~_пред_~, величина B принимается равной единице.

[[tabl5-47]]
[caption="Таблица 5.47. "]
.Зависимость величины поправочного коэффициента B от видимого углового размера протяженного источника излучения α для различных интервалов времени действия

[width="100%",cols="35%,^.^35%,^.^30%",options="header"]
|===
^.^|Время действия t, с |Поправочный коэффициент B |Предельный угол α~_пред_~
|t ≤ 10^-9^ |10^3^ · α^2^ + 1 |10^-2^
|10^-9^ < t ≤ 10^-7^ |2,8 · 10^3^ · α^2^ + 1 |6,0 · 10^-3^
|10^-7^ < t ≤ 10^-5^ |8,2 · 10^3^ · α^2^ + 1 |3,5 · 10^-3^
|10^-5^ < t ≤ 10^-4^ |2,5 · 10^4^ · α^2^ + 1 |2,0 · 10^-3^
|10^-4^ < t ≤ 10^-2^ |8,2 · 10^3^ · α^2^ + 1 |3,5 · 10^-3^
|10^-2^ < t ≤ 1 |2,8 · 10^3^ · α^2^ + 1 |6,0 · 10^-3^
|t > 1 |10^3^ · α^2^ + 1 |10^-2^
|===

[[tabl5-48]]
[caption="Таблица 5.48. "]
.Соотношения для определения H~пду~, E~пду~ при однократном действии на кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне II (380 < λ ≤ 1400 нм). Ограничивающая апертура - 1,1 · 10^-3^ м

[width="100%",cols="30%,35%,35%",options="header"]
|===
^.^|Спектральный интервал λ, нм ^.^|Время действия t, с ^.^|H~пду~, Дж x м^-2^; E~пду~, Вт x м^-2^
.4+|380 < λ ≤ 500 |10^-10^ < t ≤ 10^-1^ a|image:image59.png[]
|10^-1^ < t ≤ 1 a|image:image60.png[]
|1 < t ≤ 10^2^ a|image:image61.png[]
|t > 10^2^ |E~пду~ = 5,0 x 10^2^
.3+|500 < λ ≤ 900 |10^-10^ < t ≤ 3 a|image:image62.png[]
|3 < t ≤ 10^2^ a|image:image63.png[]
|t > 10^2^ |E~пду~ = 5,0 x 10^2^
.3+|900 < λ ≤ 1400 |10^-10^ < t ≤ 1 a|image:image64.png[]
|1 < t ≤ 10^2^ a|image:image65.png[]
|t > 10^2^ |E~пду~ = 5,0 x 10^2^
3+|W~пду~ = 10^-6^ x H~пду~; P~пду~ = 10^-6^ x E~пду~
|===

{empty}132. Для определения предельно допустимых значений H~пду~ и E~пду~ коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне II (380 < λ ≤ 1400 нм) при хроническом воздействии на глаза или кожу необходимо уменьшить в 10 раз соответствующие предельные значения для однократного воздействия, приведенные в таблицах <<tabl5-47,5.47>>, <<tabl5-48,5.48>>.

{empty}133. Соотношения для определения H~пду~, E~пду~ при однократном воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного излучения в диапазоне III (1400 < λ ≤ 10^5^ нм) приведены в таблице <<tabl5-49,5.49>>.

[[tabl5-49]]
[caption="Таблица 5.49. "]
.Соотношения для определения H~пду~, E~пду~ при однократном действии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне III (1400 < λ ≤ 10^5^ нм). Ограничивающая апертура - 1,1 · 10^-3^ м

[width="100%",cols="30%,35%,35%",options="header"]
|===
^.^|Спектральный интервал λ, нм ^.^|Время действия t, с ^.^|H~пду~, Дж x м^2^; E~пду~, Вт x м^2^
.3+|1400 < λ ≤ 1800 |10^-10^ < t ≤ 1 a|image:image66.png[]
|1 < t ≤ 10^2^ a|image:image67.png[]
|t > 10^2^ |E~пду~ = 5,0 x 10^2^
.3+|1800 < λ ≤ 2500 |10^-10^ < t ≤ 3 a|image:image68.png[]
|3 < t ≤ 10^2^ a|image:image69.png[]
|t > 10^2^ |E~пду~ = 5,0 x 10^2^
.4+|2500 < λ ≤ 10^5^ |10^-10^ < t ≤ 10^-1^ a|image:image70.png[]
|10^-1^ < t ≤ 1 a|image:image71.png[]
|1 < t ≤ 10^2^ a|image:image72.png[]
|t > 10^2^ |E~пду~ = 5,0 x 10^2^
3+|W~пду~ = 10^-6^ x H~пду~; P~пду~ = 10^-6^ x E~пду~ | |
|===

{empty}134. Для определения значений H~пду~, E~пду~ при хроническом воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне III (1 400-10^5^ нм) необходимо уменьшить в 5 раз соответствующие предельные значения для однократного облучения, приведенные в таблице <<tabl5-49,5.49>>.

{empty}135. При импульсном излучении нормируется величина одного импульса. Соотношения для определения H~пду~ и E~пду~ при воздействии на глаза и кожу импульсного лазерного излучения всех диапазонов длин волн приведены в таблицах <<tabl5-43,5.43>>, <<tabl5-45,5.45>>, <<tabl5-48,5.48>>, <<tabl5-49,5.49>>.

{empty}136. Гигиенические нормативы ультрафиолетового излучения от изделий бытового и медицинского назначения устанавливаются с учетом спектрального состава излучения для областей:
[none]
. а) длинноволновой - 400-315 нм - УФ-A;

. б) средневолновой - 315-280 нм - УФ-B;

. в) коротковолновой - 280-200 нм - УФ-C.

[[tabl5-50]]
[caption="Таблица 5.50. "]
.Допустимые уровни ультрафиолетового излучения, создаваемые изделиями, предназначенными для применения в качестве товаров народного потребления

[width="100%",cols="10%,50%,20%,20%",options="header"]
|===
^.^|N п/п ^.^|Вид изделий ^.^|Спектральный диапазон длин волн, нм ^.^|Допустимая интенсивность облучения, Вт/м^2^
.3+|1. .3+|Изделия облучательного действия |свыше 315 до 400 |не более 10
|свыше 280 до 315 |не более 1,9
|от 200 до 280 |не допускается
.3+|2. .3+|Изделия, генерирующие ультрафиолетовое излучение |свыше 315 до 400 |не более 1,0
|свыше 280 до 315 |не более 0,05
|от 200 до 280 |не допускается
.3+|3. .3+|Экраны телевизоров, видеомониторов, осциллографов измерительных и других приборов, средств отображения информации с визуальным контролем |свыше 315 до 400 |не более 0,1
|свыше 280 до 315 |не более 0,0001
|от 200 до 280 |не допускается
.2+|4. .2+|Люминесцентные лампы, галогенные и светодиодные в составе осветительных приборов |свыше 280 до 400 |не более 0,03
|от 200 до 280 |не допускается
|===

[[tabl5-51]]
[caption="Таблица 5.51. "]
.Допустимые уровни ультрафиолетового излучения, создаваемого изделиями медицинской техники различного назначения

[width="100%",cols="10%,60%,15%,15%",options="header"]
|===
^.^|N п/п ^.^|Вид изделий ^.^|Спектральный диапазон длин волн, нм ^.^|Допустимая интенсивность облучения, Вт/м^2^
.3+|1. .3+|Изделия облучательного действия (приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми лучами, в том числе лампы для фототерапии, аппараты для фотофореза, облучатели светолечебные, в том числе ультрафиолетово-инфракрасные, эритемные лампы) - для кратковременного использования с регламентацией времени экспозиции с учетом площади облучаемой поверхности и с применяем средств индивидуальной защиты |свыше 315 до 400 |не более 10
|свыше 280 до 315 |не более 1,9
|от 200 до 280 |не допускается
.3+|2. .3+|Изделия профилактического назначения, генерирующие УФ-излучение: физиотерапевтическое оборудование для фототерапии; аппараты косметологические, в том числе солярии; инкубаторы детские реанимационные |свыше 315 до 400 |не более 1,0
|свыше 280 до 315 |не более 0,05
|от 200 до 280 |не допускается
.2+|3. .2+|Для изделий всех типов применения, в том числе оборудование стоматологическое при использовании полимеризационных ламп, оборудование дерматоскопическое |свыше 280 до 400 |не более 0,03
|от 200 до 280 |не допускается
|===

{empty}137. УФ-излучение от изделий медицинской техники с длиной волны менее 200 нм оценивается по соответствующим нормативам, указанным для диапазона 200-280 нм, представленным в табл. <<tabl5-51,5.51>>.

{empty}138. Гигиенические нормативы освещения распространяются на помещения жилых и общественных зданий, которые не содержат рабочих мест. При наличии в помещении рабочих мест оценка параметров световой среды проводится в соответствии с гигиеническими нормативами физических факторов на рабочих местах.

{empty}139. К нормируемым показателям световой среды относятся:
[none]
. а) средняя освещенность, которая определяется как усредненная по площади освещаемого помещения (Eср., лк);

. б) коэффициент пульсации освещенности, который является критерием оценки относительной глубины колебаний освещенности в осветительной установке в результате изменения во времени светового потока источников света при их питании переменным током, учитывает пульсацию светового потока до 300 Гц (Кп, %);

. в) объединенный показатель дискомфорта (UGR). Объединенный показатель дискомфорта связан с показателем дискомфорта (M) по формуле: UGR = 16 lgM - 4,8;

. г) коэффициент естественной освещенности, который определяется отношением естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражения), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода, КЕО ен, %.

{empty}140. Равномерность освещенности (Uo), которая определяется отношением значения минимальной освещенности к значению средней освещенности на заданной поверхности.

Равномерность освещенности должна быть не менее 0,6 в основных помещениях (в учебных кабинетах черчения и рисования - не менее 0,7; на ледовых аренах - не менее 0,5; для спортивных залов разного назначения в физкультурно-оздоровительных организациях - 0,7), в прочих вспомогательных помещениях - не менее 0,4.

{empty}141. Коэффициент пульсации освещенности от общего искусственного освещения не должен превышать нормативных значений, регламентируемых в зависимости от функционального назначения помещения. В помещениях различного функционального назначения, оборудованными ПК, коэффициент пульсации не должен превышать 5%.

{empty}142. Объединенный показатель дискомфорта UGR рассчитывается инженерным методом с помощью программных средств на основе фотометрических данных светильников и расположения их в помещении, не имеет инструментальных методов контроля. Объединенный показатель дискомфорта, регламентируемый для ограничения слепящего действия в осветительных установках, должен обеспечиваться у торцевой стены на центральной оси помещения на высоте 1,2 м от пола и не должен превышать нормативных значений, приведенных в таблицах <<tabl5-52,5.52>>-<<tabl5-54,5.54>>. Показатель дискомфорта не регламентируется для помещений, длина которых не превышает двойной высоты установки светильников над полом. Объединенный показатель дискомфорта оценивается только при наличии жалоб на наличие посторонних ярких источников света в поле зрения.

{empty}143. Гигиенические нормативы естественного, искусственного и совмещенного освещения жилых зданий представлены в таблице <<tabl5-52,5.52>>.

{empty}144. Гигиенические нормативы естественного и искусственного освещения общественных зданий представлены в таблицах <<tabl5-53,5.53>>, <<tabl5-54,5.54>>. Таблица <<tabl5-53,5.53>> применяется при отсутствии в перечне таблицы <<tabl5-54,5.54>> нормируемых помещений.

{empty}145. Гигиенические нормативы совмещенного освещения общественных зданий представлены в таблице <<tabl5-54,5.54>>. При совмещенном освещении нормируемую искусственную освещенность в помещениях следует повышать на одну ступень по шкале освещенности в соответствии с п. 10.12 настоящих гигиенических нормативов.

[width="100%",cols="100%",options="!header",frame=none,grid=none]
|===
|{set:cellbgcolor:#f4f3f8} КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
|===

{empty}147. Гигиенические нормативы цилиндрической освещенности для оценки насыщенности помещения светом представлены в таблице <<tabl5-55,5.55>>.

{empty}148. Гигиенические нормативы искусственного освещения придомовых территорий и входов в здание, территорий образовательных организаций и центров временного размещения иммигрантов в темное время суток представлены в таблице <<tabl5-56,5.56>>.

{empty}149. Гигиенические нормативы средней вертикальной освещенности окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения световыми приборами всех видов наружного освещения, включая утилитарное, архитектурное, рекламное и витринное, представлены в таблице <<tabl5-57,5.57>>.

[#Par63282 .anchor]####150. Нормируемые значения искусственной освещенности в люксах, отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

{empty}151. Осветительные установки, независимо от используемых источников света и световых приборов, должны обеспечивать нормативные требования к общему искусственному освещению, изложенные в таблицах <<tabl5-52,5.52>>-<<tabl5-54,5.54>>.

{empty}152. Для общего и местного искусственного освещения следует использовать источники света с цветовой коррелированной температурой от 2400°K до 6500°K. Цветовая коррелированная температура светодиодов белого света не должна превышать 4000°K. Интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 320-400 нм не должна превышать 0,03 Вт/м^2^; наличие в спектре излучения длин волн менее 320 нм не допускается.

{empty}153. Для искусственного освещения следует использовать энергоэффективные источники света, отдавая предпочтение при равной мощности источникам света с наибольшими световой отдачей и сроком службы, с учетом требований к цветоразличению.

{empty}154. Применение ламп накаливания общего назначения для освещения ограничивается. Не допускается применение для освещения ламп накаливания общего назначения мощностью 100 Вт и более.

{empty}155. Световые приборы для общего и местного освещения, предназначенные к эксплуатации со светодиодами, должны иметь защитный угол не менее 90°, исключающий попадание в поле зрения прямого излучения. Габаритная яркость светильников не должна превышать 5000 кд/м^2^. Нельзя использовать светильники с открытыми светодиодами для общего освещения помещений. Осветительная арматура должна иметь в своем составе эффективные рассеиватели, снижающие габаритную яркость до вышеуказанных значений. Допустимая неравномерность яркости выходного отверстия светильников должна составлять не более 5:1 в помещениях пребывания детей в дошкольных образовательных организациях, а также в учебных заведениях и основных помещениях организаций, осуществляющих медицинскую деятельность.

{empty}156. В помещениях организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гигиенические нормативы естественного, искусственного и совмещенного освещения должны соответствовать гигиеническим нормативам для помещений аналогичного назначения в жилых и общественных зданиях настоящего документа.

В помещениях отдыха и игр, учебных занятий для слабовидящих детей уровни искусственного освещения должны быть не менее 600 лк, для детей, страдающих светобоязнью - не более 300 лк.

{empty}157. Для обучающихся с нарушениями зрения учебные помещения и читальные залы оборудуются комбинированной системой общего искусственного и местного освещения. Суммарный уровень освещенности от общего и местного освещения должен составлять: для обучающихся с высокой степенью осложненной близорукости и высокой степени дальнозоркостью - 1000 лк; для обучающихся с поражением сетчатки и зрительного нерва (без светобоязни) - 1000-1500 лк; для обучающихся со светобоязнью - не более 500 лк.

{empty}158. В помещениях организаций социального обслуживания, центров временного размещения иммигрантов гигиенические нормативы естественного и искусственного освещения должны соответствовать гигиеническим нормативам для помещений аналогичного назначения в жилых и общественных зданиях.

[[tabl5-52]]
[caption="Таблица 5.52. "]
.Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий

[width="100%",cols="10%,^.^3%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%",options="!header"]
|===
.3+^.^h|{set:cellbgcolor:!} Помещения .3+^.^h|Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом, м 2+^.^h|Естественное освещение 2+^.^h|Совмещенное освещение 3+^.^h|Искусственное освещение
2+^.^h|КЕО ен, %, не менее 2+^.^h|КЕО ен, %, не менее .2+^.^h|освещенность рабочих поверхностей, Eср., лк, не менее .2+^.^h|Объединенный показатель дискомфорта UGR, не более .2+^.^h|Коэффициент пульсации освещенности, Кп, %, не более
^.^h|при верхнем или комбинированном ^.^h|при боковом освещении ^.^h|при верхнем или комбинированном освещении ^.^h|при боковом освещении
^.^|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9
|1. Жилые комнаты, гостиные, спальни |Г-0,0 |2,0 |0,5 |- |- |150 |- |-
|2. Жилые комнаты общежитий |Г-0,0 |2,0 |0,5 |- |- |150 |- |-
|3. Кухни, кухни-столовые |Г-0,0 |2,0 |0,5 |1,2 |0,3 |150 |- |-
|4. Детские |Г-0,0 |2,5 |0,7 |- |- |200 |- |-
|5. Кабинеты, библиотеки |Г-0,0 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6 |300 |- |-
|6. Внутриквартирные коридоры, холлы |Г-0,0 |- |- |- |- |50 |- |-
|7. Кладовые, подсобные |Г-0,0 |- |- |- |- |30 |- |-
|8. Гардеробные |Г-0,0 |- |- |- |- |75 |- |-
|9. Сауна, раздевалки |Г-0,0 |- |- |- |- |100 |- |-
|10. Бассейн |Г-0,0

Г - поверхность воды |2,0 |0,5 |1,2 |0,3 |100 |24 |20
|11. Тренажерный зал |Г-0,0 |- |- |1,2 |0,3 |150 |24 |20
|12. Биллиардная |Г-0,8 |- |- |- |- |300 |21 |20
|13. Ванные комнаты, уборные, санузлы, душевые |Г-0,0 |- |- |- |- |50 |- |-
9+^.^|Общедомовые помещения
|14. Лестницы и лестничные площадки |Г-0,0 |- |- |0,1 |0,1 |20 |- |-
|15. Поэтажные внеквартирные коридоры, лифтовые холлы |Г-0,0 |- |- |- |- |20 |- |-
|16. Вестибюли |Г-0,0 |- |- |- |- |30 |- |-
|17. Колясочные, велосипедные |Г-0,0 |- |- |- |- |20 |- |-
|18. Тепловые пункты, насосные, электрощитовые, машинные помещения лифтов, венткамеры |Г-0,0 |- |- |- |- |30 |- |-
|19. Основные проходы технических этажей, подполий, подвалов, чердаков |Г-0,0 |- |- |- |- |20 |- |-
|===

[[tabl5-53]]
[caption="Таблица 5.53. "]
.Гигиенические нормативы показателей естественного и искусственного освещения эксплуатируемых помещений жилых и общественных зданий

[width="100%",cols="10%,^.^6%,^.^1%,^.^1%,^.^6%,^.^1%,^.^3%,^.^1%,^.^3%,^.^1%,^.^1%",options="!header"]
|===
.3+^.^h|Характеристика зрительной работы .3+h|Наименьший или эквивалентный размер объекта различения, мм .3+h|Разряд зрительной работы .3+h|Подразряд зрительной работы .3+h|Относительная продолжительность зрительной работы при направлении зрения на рабочую поверхность, % 4+^.^h|Искусственное освещение 2+^.^h|Естественное освещение
.2+h|освещенность на рабочей поверхности от системы общего освещения, лк, не менее .2+h|цилиндрическая освещенность, лк .2+h|объединенный показатель UGR, не более .2+h|коэффициент пульсации освещенности Кп, %, не более 2+h|КЕО ен, %, не менее, при
^.^h|верхнем или комбинированном h|Боковом
^.^|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11
11+|Различение объектов при фиксированной и нефиксированной линии зрения:
.4+a|- очень высокой точности .4+|От 0,15 до 0,30 .4+|А .2+|1 .2+|Не менее 70 .2+|500 .2+|150 |21 .2+|10 .2+|4,0 .2+|1,5
^.^|14
.2+^.^|2 .2+|Менее 70 .2+|400 .2+|100 |21 .2+|10 .2+|3,5 .2+|1,2
^.^|14
.4+a|- высокой точности .4+|От 0,30 до 0,50 .4+|Б .2+|1 .2+|Не менее 70 .2+|300 .2+|100 |21 .2+|15 .2+|3,0 .2+|1,0
^.^|18
.2+^.^|2 .2+|Менее 70 .2+|200 .2+|75 |24 |20 .2+|2,5 .2+|0,7
^.^|18 |15
.4+a|- средней точности .4+|Более 0,5 .4+|В .2+|1 .2+|Не менее 70 .2+|150 .2+|50 |24 |20 .2+|2,0 .2+|0.5
^.^|18 |15
.2+^.^|2 .2+|Менее 70 .2+|100 .2+|Не регламентируется |24 |20 .2+|2,0 .2+|0,5
^.^|18 |15
|Обзор окружающего пространства при очень кратковременном, эпизодическом различении объектов: |Независимо от размера объекта различения | | |Независимо от продолжительности зрительной работы | | | |Не регламентируется | |
a|- при высокой насыщенности помещений светом | |Г |- | |300 |100 |24 | |3,0 |1,0
a|- при нормальной насыщенности помещений светом | |Д |- | |200 |75 |25 | |2,5 |0,7
a|- при низкой насыщенности помещений светом | |Е |- | |150 |50 |25 | |2,0 |0,5
|Общее ориентирование в пространстве интерьера: |То же |Ж | |То же | 5+|Не регламентируется
a|- при большом скоплении людей | | |1 | |75 | | | | |
a|- при малом скоплении людей | | |2 | |50 | | | | |
a|- при большом скоплении людей | | |1 | |30 | | | | |
a|- при малом скоплении людей | | |2 | |20 | | | | |
|===

{empty}159. Нормируемое значение объединенного показателя дискомфорта в помещениях при направлении линии зрения вверх под углом 45° и более к горизонту и в помещениях с повышенными требованиями к качеству освещения (спальные комнаты в дошкольных образовательных организациях, санаториях, дисплейные классы в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях);

{empty}160. Нормируемое значение коэффициента пульсации Кп для детских, лечебных помещений с повышенными требованиями к качеству освещения.

{empty}161. Наименьшие размеры объекта различения и соответствующие им разряды зрительной работы в табл. <<tabl5-53,5.53>> устанавливаются при расположении объектов различения на расстоянии не более 0,5 м от работающего при среднем контрасте объекта различения с фоном и светлым фоном. При уменьшении (увеличении) контраста допускается увеличение (уменьшение) освещенности на одну ступень по шкале освещенности в соответствии с пунктом 150 настоящих гигиенических нормативов.

[[tabl5-54]]
[caption="Таблица 5.54. "]
.Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий

[width="100%",cols="10%,^.^2%,^.^4%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^3%,^.^1%,^.^1%",options="!header"]
|===
.4+^.^h|Помещения .4+h|Разряд и подразряд зрительной работы .4+h|Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом, м 2+^.^h|Естественное освещение 2+^.^h|Совмещенное освещение 5+^.^h|Искусственное освещение
2+^.^h|КЕО e~н~, %, не менее 2+^.^h|КЕО e~н~, %, не менее 3+.^h|Освещенность, E~СР~., лк, не менее .3+^.^h|Объединенный показатель дискомфорта UGR, не более .3+^.^h|коэффициент пульсации освещенности, К~п~, % не более <3>
.2+^.^h|при верхнем или комбинированном освещении .2+h|при боковом освещении .2+h|при верхнем или комбинированном освещении .2+h|при боковом освещении 2+h|при комбинированном освещении .2+h|при общем освещении
^.^h|всего h|от общего
^.^|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12
12+^.^|Административные здания (министерства, ведомства, комитеты, префектуры, муниципальные управления, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения и подобные им)
|1 Помещения для посетителей, экспедиции |Б-1 |Г-0,8 |- |- |- |- |400 |200 |300 |21 |15
|2 Читальные залы |А-2 |Г-0,8 |3,5 |1,2 |2,1 |0,7 |500 |300 |400 |21 |15
|3 Помещения записи и регистрации читателей, тематических выставок, новых поступлений |Б-1 |Г-0,8 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6 |400 |200 |300 |21 |15
|4 Читательские каталоги, помещения фонда открытого доступа |Б-2 |Фронт карточек: В-1,0 |2,5 |0,7 |1,5 |0,4 |- |- |200 |19 |20
|5 Книгохранилища, архивы, фонды |В-2 |Стеллажи: В-1,0 |- |- |- |- |- |- |100 |- |-
|6 Помещения для ксерокопирования |Б-1 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |21 |15
.2+|7 Компьютерные залы, электронное машинописное бюро |А-2 .2+|Г-0,8

Экран монитора: В-1,2 |3,5 |1,2 |2,1 |0,7 |500 |300 |400 |14 |5
^.^|Б-2 |- |- |- |- |- |- |не более 200 |- |-
|8 Конференц-залы, залы заседаний |Д |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |200 |24 |20
|9 Кулуары (фойе), рекреации |Е |Г-0,0 |- |- |- |- |- |- |150 |- |-
12+^.^|Организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
12+^.^|Организации для детей до 7 лет
|10 Групповая, игровая комната, помещения для занятий для детей до 7-ми лет |А-2 |Г-0,0 - на полу |4,0 |1,5 |- |- |- |- |400 |14 |10
|11 Музыкальный зал, физкультурный зал |А-2 |Г-0,0 - на полу |4,0 |1,5 |- |- |- |- |200 |14 |10
|12 Спальные |В-1 |Г-0,0 - на полу |2,0 |0,5 |- |- |- |- |75 |18 |15
|13 Изоляторы, комнаты для заболевших детей |Б-2 |Г-0,0 - на полу |2,0 |0,5 |- |- |- |- |200 |18 |15
|14 Раздевальная в групповой ячейке |Б-1 |Г-0,0 - на полу |2,5 |0,7 |1,5 |0,4 |- |- |200 |21 |20
12+^.^|Организации для детей старше 7 лет и молодежи
.2+|15 Учебные помещения, кабинеты, аудитории, комнаты самоподготовки |А-2 |Рабочие столы и парты: на поверхности стола |4,0 |1,5 |2,1 |1,3 |- |- |300 |21 |10
^.^|А-1 |Середина доски: В-1,5 |- |- |- |- |- |- |500 |- |10
.2+|16 Учебные кабинеты технического черчения и рисования, изостудии, мастерские живописи, рисунка, скульптуры |А-1 |Г - на поверхности стола |4,0 |1,5 |2,1 |1,3 |- |- |500 |21 |10
^.^|А-1 |В - на доске |- |- |- |- |- |- |500 |- |10
.2+|17 Помещения, оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером |А-2 |Г - на поверхности стола |3,5 |1,2 |2,1 |0,7 |500 |300 |400 |14 |10
^.^|А-2 |Экран В-1 |- |- |- |- |- |- |200 (не более) |- |-
|18 Лаборантские при учебных кабинетах |А-2 |Г-0,8 |3,5 |1,2 |2,1 |0,7 |500 |300 |400 |14 |10
|19 Мастерские по обработке металлов и древесины |IIIб |Г - на рабочих поверхностях столов, верстаков |- |- |3,0 |1,2 |1 000 |200 |300 |21 |15
|20 Мастерские трудового обучения |А-2 |Г - на рабочих поверхностях |4,0 |1,5 |2,1 |1,3 |- |- |400 |21 |10
|21 Кабинет для индивидуальных музыкальных занятий для организаций дополнительного образования |Б-1 |Г-0,8 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6 |- |- |300 |24 |15
.2+|22 Спортивные залы |Б-2 |Г-0,0 на полу |2,5 |0,7 |1,5 |0,4 |- |- |200 |24 |20
^.^|Б-2 |В - 2,0 с обеих сторон на продольной оси помещения |- |- |- |- |- |- |75 |- |-
|23 Снарядные, инвентарные, хозяйственные кладовые |Ж-2 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |50 |- |-
|24 Крытые бассейны |Г |Г - поверхность воды |2,0 |0,5 |1,2 |0,3 |- |- |150 |24 |20
|25 Актовые, концертные залы |Д |Г-0,0 на полу |- |- |- |- |- |- |200 |25 (22) |-
|26 Эстрады актовых, концертных залов |Г |В-1,5 |- |- |- |- |- |- |300 |- |-
|27 Обеденный зал |Б-2 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |200 |24 |20
|28 Рекреации |Е |Г-0,0 на полу |2,0 |0,5 |1,2 |0,3 |- |- |200 |25 |-
12+^.^|Учреждения досугового назначения
|29 Залы многоцелевого назначения |А-2 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |400 |21 |10
|30 Зрительные залы театров, концертные залы |Г |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |24 |-
|31 Зрительные залы клубов, клуб-гостиная, помещение для досуговых занятий, собраний, фойе театров |Д |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |200 |25 |-
.2+|32 Помещения игровых автоматов, настольных игр .2+|Б-1 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |21 |15
^.^|В-1,5 |- |- |- |- |- |- |150 |- |-
|33 Биллиардная |Б-1 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |21 |20
.2+|34 Зал компьютерных игр .2+|Б-2 |Экран: В-1,2 |- |- |- |- |- |- |не более 200 |- |-
^.^|Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |400 |- |-
|35 Видеокомплекс (видеозал, видеокафе) |Е |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |150 |25 |-
|36 Выставочные залы |Г |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |25 |-
|37 Зрительные залы кинотеатров |Ж-1 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |100 |25 |-
|38 Фойе кинотеатров, клубов |Е |Г-0,0 |- |- |- |- |- |- |150 |25 |-
|39 Комнаты кружков и музыкальные классы |Б-1 |Г-0,8 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6 |- |- |300 |24 |15
|40 Кино-, звуко- и светоаппаратные |В-1 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |150 |24 |20
12+^.^|Санатории, дома отдыха
|41 Палаты, спальные комнаты |В-1 |Г-0,0 |2,0 |0,5 |- |- |- |- |150 |18 |15
|42 Детские палаты, палаты матери и ребенка |Б-2 |Г-0,0 |2,0 |0,5 |- |- |- |- |200 |21 |15
.2+|43 Классные комнаты детских санаториев |А-1 |Г-0,8 |4,0 |1,5 |- |- |- |- |500 |14 |10
^.^|- |В-2,5 |- |- |- |- |- |- |500 |- |10
12+^.^|Физкультурно-оздоровительные учреждения
.2+|44 Залы спортивных игр |Б-1 |Г-0,0 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6 |- |- |300 |24 |20
^.^|- |В-2,0 с обеих сторон на продольной оси помещения |- |- |- |- |- |- |150 |- |-
|Залы аэробики, гимнастики, борьбы |Б-2 |Г-0,0 |2,5 |0,7 |1,5 |0,4 |- |- |300 |24 |20
|45 Ледовые арены |- |На поверхности льда |- |- |- |- |- |- |200 |20 |20
|46 Кегельбан |Б-2 |Г-0,0 |- |- |- |- |- |- |200 |24 |20
|47 Зал бассейна |Б-1 |Г - поверхность воды |2,0 |0,5 |1,2 |0,3 |- |- |100 |24 |20
12+^.^|Предприятия общественного питания
|48 Обеденные залы ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных |Б-2 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |200 |24 |20
|49 Раздаточные |Б-1 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |24 |19
12+^.^|Магазины
|50 Торговые залы супермаркетов <2> |А-2 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |400 |21 |10
|51 Торговые залы магазинов без самообслуживания: продовольственных, книжных, готового платья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радиотоваров, игрушек и канцтоваров <2> |Б-1 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |21 |15
|52 Торговые залы продовольственных магазинов с самообслуживанием <2> |А-2 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |400 |21 |10
|53 Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спорттоваров, стройматериалов <2> |Б-1 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |21 |15
|54 Примерочные кабины |Б-1 |В-1,5 |- |- |- |- |- |- |300 |- |15
|55 Залы демонстрации новых товаров |Б-1 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |24 |-
|56 Помещения отделов заказов, бюро обслуживания |Б-1 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |24 |20
|57 Мастерские подгонки готового платья <1> |А-2 |Г-0,8 |- |- |2,1 |0,7 |500 |300 |400 |21 |10
12+^.^|Предприятия бытового обслуживания населения
12+|58 Бани:
|а) ожидальные-остывочные; |Е |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |150 |25 |-
|б) раздевальные, моечные, душевые, парильные; |Ж-1 |Г-0,0 |- |- |- |- |- |- |100 |- |-
|в) бассейны |В-2 |Г-0,0 |- |- |- |- |- |- |100 |- |-
12+|59 Парикмахерские <2>:
|а) мужской, женский залы |А-2 |Г-0,8 |- |- |1,8 |0,6 |500 |300 |400 |21 |10
|б) косметический кабинет |А-1 |Г-0,8 |- |- |1,8 |0,6 |600 |400 |500 |21 |10
12+|60 Фотографии:
.2+|а) салоны приема и выдачи заказов; .2+|Б-1 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |24 |20
^.^|В: экран монитора |- |- |- |- |- |- |не более 200 |- |-
12+|61 Прачечные:
12+|отделения приема и выдачи белья:
a|- прием с меткой, учет, выдача |Б-2 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |24 |20
|62 Прачечные самообслуживания |Б-2 |Г-0,0 |- |- |- |- |- |- |200 |24 |20
12+|63 Ателье химической чистки одежды:
|а) салоны приема и выдачи одежды <2> |Б-1 |Г-0,8 |- |- |1,5 |0,4 |- |- |300 |24 |20
12+|64 Пункты проката:
|а) помещения для посетителей; |Б-1 |Г-0,8 |- |- |1,5 |0,4 |- |- |300 |24 |20
12+|65 Студия звукозаписи:
|а) помещения для записи и прослушивания |Б-2 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |200 |24 |20
|б) фонотеки |Б-2 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |200 |- |-
12+^.^|Гостиницы
|66 Бюро обслуживания |Б-1 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |24 |20
|67 Номера, гостиные |Б-2 |Г-0,0 |2,0 |0,5 |1,5 |0,4 |- |- |200 |- |20
12+^.^|Палатные отделения
|68 Приемные фильтры, фильтры-боксы |В-2 |Г-0,0 |- |- |- |- |- |- |100 |18 |15
|69 Палаты для взрослых и прочие |Б-2 |Г-0,0 |2,0 |0,5 |- |- |- |- |100 |18 |15
|70 Палаты: детских отделений, для новорожденных; интенсивной терапии, послеоперационные, палаты матери и ребенка |Б-2 |Г-0,0 |3,0 |1,0 |- |- |- |- |200 |18 |15
|71 Классные комнаты детских стационаров/отделений |А-1 |Г-0,8 |4,0 |1,5 |- |- |- |- |500 |14 |10
|72 Игровые комнаты |А-2 |Г-0,0 |4.0 |1,5 |- |- |- |- |400 |14 |10
|73 Помещения приема пищи |Б-2 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |200 |24 |20
|74 Комнаты дневного пребывания |Б-2 |Г-0,8 |2,5 |0,7 |1,5 |0,4 |- |- |200 |24 |20
|75 Коридоры медицинских учреждений |Е |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |150 |25 |-
|76 Веранды |В-2 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |100 |- |15
12+^.^|Отделения консультативного приема, кабинеты диагностики и лечения
|77 Кабинеты массажа, лечебной физкультуры, тренажерные залы |Б-2 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |200 |24 |20
|78 Помещения бальнеотерапии, душевые залы |Б-2 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |200 |24 |20
|79 Помещения трудотерапии |Б-1 |Г-0,8 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6 |- |- |300 |21 |15
|80 Помещения для лечения сном, фотарии |Ж-2 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |50 |- |-
12+^.^|Лаборатории медицинских организаций
|81 Помещения приема, выдачи и регистрации анализов, весовые, средоварные, помещения для окраски проб, центрифужные |Б-2 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |200 |21 |10
12+^.^|Аптеки
|82 Площади для посетителей в зале обслуживания |Б-2 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |200 |24 |20
|83 Рецептурные отделы, отделы ручной продажи, оптики, готовых лекарственных средств |Б-1 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |21 |15
12+^.^|Молочные кухни, раздаточные пункты 
|84 Помещения приема и хранения посуды, раздаточные |Б-2 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |200 |24 |20
12+^.^|Вокзалы
|85 Залы ожидания |Б-1 |Г-0,0 |- |- |- |- |- |- |300 |24 |20
|86 Операционные залы, отделения связи <1> |Б-1 |Г-0,8 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6 |- |- |300 |21 |15
|87 Кассовые залы, билетные, багажные кассы |Б-1 |Г-0,8 |- |- |- |- |- |- |300 |21 |15
|88 Распределительные залы, вестибюли |Е |Г-0,0 |- |- |- |0,4 |- |- |150 |25 |-
|8 Комнаты матери и ребенка, длительного пребывания пассажиров |Б-2 |Г-0,8 |2,5 |0,7 |1,5 |0,4 |- |- |200 |24 |20
12+^.^|Прочие вспомогательные здания и помещения
12+|90 Санитарно-бытовые помещения:
|а) умывальные, уборные, курительные |Ж-1 |Г-0,0 |- |- |- |- |- |- |75 |- |-
|б) душевые, гардеробные |Ж-2 |Г-0,0 |- |- |- |- |- |- |50 |- |-
12+|91 Вестибюли и гардеробные уличной одежды:
|а) в вузах, школах, общежитиях, гостиницах, театрах, клубах, при входах в крупные общественные здания |Е |Г-0,0 |- |- |- |0,4 |- |- |150 |24 |-
|б) в прочих общественных зданиях |Ж-1 |Г-0,0 |- |- |- |- |- |- |75 |- |-
12+|92 Лестницы:
|а) главные лестничные клетки, тамбуры |В-2 |Площадки, пол, ступени, Г-0,0 |- |- |- |0,2 |- |- |100 |- |-
|б) остальные лестничные клетки, тамбуры |Ж-2 |Площадки, пол, ступени, Г-0,0 |- |- |- |0,1 |- |- |50 |- |-
|93 Лифтовые холлы |Ж-1 |Г-0,0 |- |- |- |- |- |- |100 |- |-
12+|94 Коридоры и проходы:
|а) главные |Ж-1 |Г-0,0 |- |- |- |0,1 |- |- |100 |- |-
|б) остальные коридоры |Ж-2 |Г-0,0 |- |- |- |- |- |- |50 |- |-
|95 Чердаки |З-2 |Г-0,0 |- |- |- |- |- |- |20 |- |-
|===
