[[tabl3-14]]
[caption="Таблица 3.14. "]
.Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков

[width="100%",cols="^.^1%,8%,^.^4%,^.^4%,^.^3%,^.^2%,^.^1%",options="header"]
|===
|N п/п ^.^|Наименование вещества |Регистрационный номер CAS |Формула |Величина ОДУ, мг/л |Лимитирующий показатель вредности |Класс опасности
|1 ^.^|2 |3 |4 |5 |6 |7
|1. |Аверсектин C (смесь 8 авермектинов A1a, A2a, B1a, B2a, A1b, A2b, B1b, B2b) (по авермектину B1a) |65195-55-3 |C~48~H~72~O~14~ |0,2 |с.-т. |2
|2. |3'-Азидо-3'-деокситимидин(1-(4-азидо-5-гидроксиметилтетрагидрофуран-2-ил)-5-метил-1h-пиримидин-2,4-дион) |30516-87-1 |C~10~H~13~N~5~O~4~ |отсутствие |с.-т. |1
|3. |Акридин-9(10P)-он-N-уксусная кислота (10-Карбоксиметил-9-акриданон; 2-(9-оксо-9,10-дигидроакридин-10-ил)уксусная кислота; N-(карбоксиметил)акридон) |38609-97-1 |C~15~H~11~NO~3~ |0,0004 |с.-т. |1
|4. |α-АлкилС8-ω-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил)(полиоксиэтиленгликолевые эфиры первичных спиртов фракции C8-10) |71060-57-6 |C~8-10~H~18-22~ O(C~2~H~4~O)n |0,3 |орг. пена |3
|5. |N-АлкилC~12-14~-N,N-диметилбензолметанаминийхлорид |8001-54-8 |C~21-23~H~38-42~CIN |0,25 |общ. |2
|6. |Алкилдиметилпроп-1-ениламинийхлорид |- |- |0,1 |с.-т. |2
|7. |АлкилC~8-10~дифенилоксиды |- |- |1 |общ. |4
|8. |Алкилдифенил (пленка) |- |- |0,4 |орг. |2
|9. |N-Алкил-2-метил-5-этилпиридинийбромид |- |- |0,06 |с.-т. |2
|10. |Алкилполифосфаттриэтаноламин |- |- |0,1 |общ. |4
|11. |N-Алкил-C~7-9~-N-фенил-1,4-фенилендиамин |- |- |0,9 |орг. окр. |3
|12. |2-Амин-6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин |1668-54-8 |C~5~H~8~N~4~O |0,4 |орг. зап. |3
|13. |Аминобромметилбензол |- |C~7~H~8~BrN |0,05 |орг. зап. |4
|14. |N'-[3-[(4-Аминобутил)амино]пропил]блеомицинамид (блеомицин A5) |11116-32-8 |C~57~H~89~N~19~O~21~S~2~ |отсутствие |с.-т. |1
|15. |3-Амино-1-гидроксибензол (3-аминофенол; 1-окси-3-аминобензол, 3-гидроксианилин) |591-27-5 |C~6~H~7~NO |0,1 |орг. окр. |4
|16. |4-Амино-N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)бензолсульфонамид (сульфадимизин; сульфаниловой кислоты N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)амид) |122-11-2 |C~12~H~14~N~4~O~4~S |1 |с.-т. |3
|17. |4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)бензолсульфонамид |- |C~12~H~14~N~4~O~2~S |0,1 |с.-т. |2
|18. |4-Амино-3,5-дихлорбензол-сульфонамид |22134-75-4 |C~6~H~6~Cl~2~N~2~O~2~S |0,3 |с.-т. |2
|19. |4-(Аминометил)бензойная кислота (п-(аминометил)бензойная кислота) |56-91-7 |C~8~H~9~NO~2~ |0,2 |с.-т. |2
|20. |3-[(4-Амино-2-метилпиримид-5-ил)метил]-5-(2-гидроксиэтил)-4-метилтиазолийхлорид гидрохлорид |- |C~12~H~16~CIN~4~OS x ClH |0,1 |с.-т. |2
|21. |1-Амино-4-(1-метилэтил)бензол(4-изопропиланилин; р-аминокумин; кумидин) |99-88-7 |C~9~H~13~N |0,9 |орг. зап. |3
|22. |4-Амино-N-(3-метоксипиразин-2-ил)бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(3-метоксипиразин-2-ил)амид)) |152-47-6 |C~11~H~12~N~4~O~3~S |0,03 |с.-т. |2
|23. |4-Амино-N-(6-метоксипиридазин-3-ил)бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиридазин-3-ил)амид; сульфапиридазин) |80-35-3 |C~11~H~12~N~4~O~3~S |0,2 |с.-т. |2
|24. |4-Амино-6-метоксипиримидин |696-45-7 |C~5~H~7~N~3~O |5 |орг. окр. |3
|25. |1-Аминооктан (1-октиламин) |111-86-4 |C~8~H~19~N |0,15 |общ. |4
|26. |(8S,Z)-10-[(3-Амино-2,3,6-тридеокси-α-L-ликсогексапиранозил)окси]-7,8,9,10-тетрагидро-6,8,11-тригидрокси-8-(гидроксиацетил)-1-метоксинафтацен-5,12-дион, гидрохлорид (доксорубицин гидрохлорид) |25316-40-9 |C~27~H~29~NO11 x ClH |отсутствие |с.-т. |1
|27. |(1S,3S)-1-[(3-Амино-2,3,6-тридеокси-α-L-ликсопиранозил)окси]-3-ацетил-1,2,3,4-тетрагидро-3,5,12-тригидрокси-10-метокси-6,11-нафтацендион, гидрохлорид (даунорубицин гидрохлорид) |23541-50-6 |C~27~H~29~NO10 x ClH |отсутствие |с.-т. |1
|28. |4-Амино-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид (3-амино-4-фенилмасляной кислоты гидрохлорид) |3060-41-1 |C~10~H~13~NO~2~ x ClH |0,003 |с.-т. |1
|29. |2-Амино-3-хлорантрацен-9,10-дион(2-амино-3-хлорантрахинон) |84-46-8 |C~14~H~8~ClNO~2~ |0,1 |общ. |3
|30. |2-Аминоэтилсульфат ((2-аминоэтил)серная кислота; (2-аминоэтил)гидросульфат) |926-39-6 |C~2~H~7~NO~4~S |0,2 |с.-т. |3
|31. |3-(α-L-Арабинопираноз-1-ил)-1-метил-1-нитрозокарбамид ((3-(L-арабинопиранозил-1)-1-метилнитрозомочевина; араноза) |167396-23-8 |C~7~H~13~N~3~O~6~ |отсутствие |с.-т. |1
|32. |Ацетонанил H (1,2-дигидро-2,2,4-триметилхинолин) |147-47-7 |(C~12~H~15~N)~1~-~10~ |0,001 |с.-т. |2
|33. |Ацетатно-мебельный растворитель |- |- |0,09 |орг. |3
|34. |6-Ацетиламиногексановая кислота (6-ацетиламинокапроновая кислота) |57-08-9 |C~8~H~15~NO~3~ |0,5 |орг. пена |4
|35. |L-N-Ацетилглутаминовая кислота ((S)-2-(ацетиламино)пентандиовая кислота) |1188-37-0 |C~7~H~11~NO~5~ |0,04 |с.-т. |2
|36. |2-Ацетилмеркапто-пропионилхлорид |- |C~5~H~7~ClOS |0,1 |с.-т. |2
|37. |1-Ацетилметиламино-4-бромантрахинон |- |C~17~H~12~NO~3~ |0,1 |общ. |4
|38. |5-(Ацетилокси)пентан-2-он (4-оксопентилацетат; уксусной кислоты 4-оксопентиловый эфир) |5185-97-7 |C~7~H~12~O~3~ |2,8 |с.-т. |2
|39. |2-Ацетоксибензойная кислота (ацетилсалициловая кислота; 2-ацетоксибензолкарбоновая кислота) |50-78-2 |C~9~H~8~O~4~ |0,2 |общ. |2
|40. |5-Ацетокси-1,2-диметил-3-карбэтоксииндол |- |C~15~H~17~NO~4~ |0,004 |с.-т. |2
|41. |N-Ациламиносаркозин C14-18 |- |- |0,4 |орг. |4
|42. |N-Ациламиноэтансульфонат натрия C12-18 |- |- |0,5 |орг. |4
|43. |Барда концентрированная сульфатно-спиртовая |- |- |0,5 |общ. |4
|44. |Белофор КБ |- |- |1,5 |общ. |4
|45. |Бензамид (амид бензойной кислоты) |55-21-0 |C~7~H~7~NO |0,2 |с.-т. |3
|46. |Бензоат натрия (бензойной кислоты натриевая соль) |532-32-1 |C~7~H~5~NaO~2~ |0,1 |общ. |3
|47. |Бензоат натрия аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1H-пурин-2,6-дионом(бензойной кислоты натриевая соль, аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1H-пурин-2,6-дионом) |8000-95-1 |C~7~H~5~NaO~2~ x C~8~H~10~N~4~O~2~ |0,1 |с.-т. |3
|48. |4-(Бензоиламино)-2-гидроксибензоат кальция (2:1) (n-бензамидосалицилат кальция) |528-96-1 |C~20~H~28~CaN~2~O~8~ |7 |с.-т. |3
|49. |2-Бензоилбензойная кислота |85-52-9 |C~14~H~10~O~3~ |0,1 |общ. |4
|50. |Бензол-1,2-дикарбонат меди свинца основной |- |C~16~H~8~CuPbO~8~ |0,03 |с.-т. |2
|51. |Бензолсульфоновая кислота (фенилсульфоновая кислота) |98-11-3 |C~6~H~6~O~3~S |0,4 |общ. |3
|52. |2-(2H-Бензотриазол-2-ил)-1-гидрокси-4-метилбензол (2-(2H-бензотриазол-2-ил)-4-метилфенол) |2440-22-4 |C~13~H~11~N~3~O |0,05 |общ. |4
|53. |Бензтиазол (бензотиазол) |95-16-9 |C~7~H~5~NS |0,25 |орг. зап. |4
|54. |Бенур (катионное поверхностно-активное вещество) |- |- |0,05 |общ. |4
|55. |9-Бета-D-рибофуранозил гипоксантин (инозин) |58-63-9 |C~10~H~12~N~4~O~5~ |0,4 |общ. |3
|56. |N,N-Бис[2-алкокси-2-оксоэтил]-N,N,N',N'-тетраметилэтан-1,2-диаминийдихлорид |- |- |0,05 |общ. |3
|57. |N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил) амино]этил]глицин ((диэтилентринитрило)пентауксусная кислота) |67-43-6 |C~14~H~23~N~3~O~10~ |3 |общ. |2
|58. |N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил) амино]этил]глицин железа |- |C~14~H~21~FeN~3~O~10~ |3 |общ. |2
|59. |N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил) амино]этил]глицин меди |- |C~14~H~21~CuN~3~O~10~ |3 |общ. |2
|60. |N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил) амино]этил]глицин цинка |63975-23-5 |C~14~H~21~N~3~O~10~Zn |3 |общ. |3
|61. |2,6-Бис(гидроксиметил) пиридин ди(метилкарбамат) (пирикарбат) |1882-26-4 |C~11~H~15~N~3~O~4~ |0,004 |с.-т. |2
|62. |N,N'-Бис[2-(децилокси)-2-оксоэтил]-N,N,N',N'-тетраметилэтан-1,2-диаминийдихлорид |21954-74-5 |C~30~H~62~Cl~2~N~2~O~4~ |0,1 |орг. зап. |3
|63. |2,2-Бис[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенилтио]пропан (пробукол, фенбутол) |23288-49-5 |C~31~H~48~O~2~S~2~ |0,001 |с.-т. |1
|64. |Бис[4-(диметиламино)-фенил]метанон (4,4'-бис(диметиламино)-бензофенон) |90-94-8 |C~17~H~20~N~2~O |3 |общ. |4
|65. |Бис(4-изононилфенил)-полиэтиленгликольфосфат |- |- |0,2 |орг. |3
|66. |Бис[тетракис(гидрокси-метил)фосфоний]сульфат (октакис(гидроксиметил)-фосфонийсульфат; MAGNACIDE 575) |55566-30-8 |C~8~H~24~O~12~P~2~S |0,4 |с.-т. |3
|67. |1,4-Бис(триметиламиний-хлорид)-2,3-диметилбензол |- |C~14~H~26~Cl~2~N~2~ |0,2 |общ. |2
|68. |N,N'-Бис(4-хлорфенил)-3,12-амино-2,4,11,13-тетрааза-тетрадекандиимидамид (хлоргексидин) |55-56-1 |C~22~H~30~Cl~2~N~10~ |0,001 |орг. пена |4
|69. |Бис(2-хлорэтил)этенилфосфонат (бис(2-хлорэтил)винилфосфонат) |115-98-0 |C~6~H~11~Cl~2~O~3~P |0,2 |с.-т. |2
|70. |Блескообразователь электролита сернокислого меднения |- |- |2 |с.-т. |3
|71. |6-Бром-5-гидрокси-3-карбэтокси-1-метил-2-фенилтиометилиндол |- |C~19~H~18~BrNO~3~S |0,004 |с.-т. |2
|72. a| (1R-эндо)-3-Бром-1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-он (1R-эндо({plus})-3-бромкамфора) |10293-06-8 |C~10~H~15~BrO |0,5 |орг. зап. |3
|73. |1-Бромтри-цикло[3.3.1.1.]3,7декан(1-бромадамантан) |768-90-1 |C~10~H~15~Br |0,06 |общ. |3
|74. |N-(Бутиламино)карбонил-4-метилбензолсульфонамид (1-бутил-3-(4-метилфенил)-сульфонилмочевина; толбутамид) |64-77-7 |C~12~H~18~N~2~O~3~S |0,001 |с.-т. |1
|75. |N-Бутилимидодикарбо-нимиддиамид гидрохлорид (1-бутилбигуанид моногидрохлорид) |1190-53-0 |C~6~H~15~N~5~ x ClH |0,01 |с.-т. |2
|76. |Гексагидро-1H-азепин (гексаметиленимин; пергидроазепин) |111-49-9 |C~6~H~13~N |0,1 |с.-т. |2
|77. |2,3,3а,4,5,6-Гексагидро-8-метил-1H-пиразин-[3.2.1-jk]карбазола гидрохлорид |16154-78-2 |C~15~H~18~N~2~ x ClH |0,001 |с.-т. |2
|78. |Гексакис(циано-C)феррат(4-)железа(3) (3:4) (ОС-6-11) |- |C~6~FeN~6~ x 4/3Fe |0,2 |орг. мутн. |4
|79. |Гексаметилендиамин-N,N,N',N'-тетраметиленфосфоновая кислота |23605-74-5 |C~10~H~28~N~2~O~12~P~4~ |8 |общ. |3
|80. |1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (γ-изомер) |58-89-9 |C~6~H~6~Cl~6~ |0,004 |с.-т. |1
|81. |Гемицеллюлаза (GBW-12CD) |9025-56-3 |- |1,0 |общ. |4
|82. |Гидразин сульфат (сегидрин) |10034-93-2 |N~2~H~6~SO~4~ |отсутствие |с.-т. |1
|83. |α-Гидро-ω-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил) (полиоксиэтилен; полиэтиленгликоль) |25322-68-3 |(C~2~H~4~O)nH~2~O |0,25 |орг. пена |3
|84. |4-Гидроксибензоат натрия (натриевая соль 2-гидроксибензойной кислоты; натрия салицилат) |54-21-7 |C~7~H~5~NaO~3~ |0,1 |общ. |4
|85. |4-Гидроксибутаноат натрия |502-85-2 |C~4~H~7~NaO~3~ |0,05 |с.-т. |2
|86. |1-Гидрокси-2,5-диметилбензол (2,5-диметилфенол; 2,5-ксиленол) |95-87-4 |C~8~H~10~O |0,25 |орг. |4
|87. |1-Гидрокси-N-[4-[4-(1,1-диметилпропил)фенокси]-фенил]-4-(3-метокси-фенилазо)нафталин-2-карбоксамид |- |C~35~H~33~N~3~O~4~ |2 |орг. зап. |4
|88. |4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (диацетоновый спирт) |123-42-2 |C~6~H~12~O~2~ |0,5 |с.-т. |2
|89. |4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэтил)амино]пропокси]бензацетамид (атенолол) |29122-68-7 |C~14~H~22~N~2~O~3~ |0,008 |с.-т. |2
|90. |4-[1-Гидрокси-2-[(1-метилэтил)амино]этилбензол]ди-1,2-диол гидрохлорид (изопреналина гидрохлорид) |51-30-9 |C~11~H~17~NO~3~ x ClH |0,0006 |с.-т. |1
|91. |3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин(2-этил-6-метилпиридин-3-ол) |2364-75-2 |C~8~H~11~NO |0,002 |с.-т. |2
|92. |3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридинбутандиоат (1:1) (2-этил-6-метил-3-гидроксипиридинсукцинат) |127464-43-1 |C~12~H~17~NO~5~ |0,002 |с.-т. |2
|93. |2-Гидрокси-5-[[4-[[(6-метокси-3-пиридазинил) амино]сульфонил]фенил]азо]бензойная кислота (5-{n-[(6-метокси-3-пиридазинил)сульфамоил]-фенилазо}салициловая кислота) |22933-72-8 |C~18~H~15~N~5~O~6~S |0,07 |орг. окр. |2
|94. |2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия гидрат (2:11) (гидрат натриевой соли лимонной кислоты; гидрат цитрата натрия) |6858-44-2 |C~6~H~5~Na~3~O~7~ x 1½ H~2~O |0,4 |с.-т. |2
|95. |2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота (2-гидрокситрикарбоновая кислота; бета-гидрокситрикарбоновая кислота; лимонная кислота) |77-92-9 |C~6~H~8~O~7~ |0,5 |общ. |4
|96. |2-Гидрокси-4-сульфобензойная кислота аддукт с 1,3,5,7-тетраазатрицикло[3,3,1,1]3,7деканом (1:1) |116316-70-2 |C~7~H~6~O~6~S x C~6~H~12~N~4~ |1 |общ. |3
|97. |1-Гидрокси-4-хлорбензол (4-хлорфенол; пара-хлорфенол) |106-48-9 |C~6~H~5~ClO |0,01 |общ. |3
|98. |Гидроксохлородиалюминий сульфат гексадекагидрат (по алюминию) |- |AlClHO~9~S~2~ x 16 H~2~O |0,5 |с.-т. |2
|99. |(1-Гидроксиэтилиден)ди-фосфонат тринатрия ((1-гидроксиэтенил)ди-фосфонаттринатрия; 1-(гидроксивинил)дифосфонат тринатрия) |2666-14-0 |C~2~H~5~Na~3~O~7~P~2~ |0,3 |общ. |3
|100. |Гидроксиэтилцеллюлоза (поли-1,4-бета-O-гидроолиго(окси-1,2-этандиил)-Д-глюкопиранозил-Д-глюкопираноза; Гидроксиэтиловый эфир целлюлозы; оксиэтилцеллюлоза) |9004-62-0 |[C~8~H~13~O~5~(C~2~H~4~O)m]n |1 |общ. |3
|101. |Смесь глицин, N,N-бис(карбоксиметил)-, аммониевая соль (1:2) и глицин, N,N-бис(карбоксиметил)-, аммониевая соль (1:3) (50% водный раствор) (Ferrotrol 845L) |71264-32-9 |C~6~H~9~NO~6~ x 2 H~3~N |0,8 |с.-т. |2
|102. |Глутамат натрия моногидрат (L-глутаматмононатрия моногидрат; гидроглутамат натрия моногидрат) |6106-04-3 |C~5~H~8~NNaO~4~ x H~2~O |0,01 |с.-т. |2
|103. |Дезоксон-3 |- |- |0,08 |с.-т. |2
|104. |Диалкилбензол-1,2-дикарбонат |- |- |0,3 |орг. привк. |4
|105. |1,5-Диазабицикло[3.1.0]гексан |13090-31-8 |C~4~H~8~N~2~ |0,08 |с.-т. |2
|106. |ДиалкилC8-10гексан-1,6-диоат |- |- |0,5 |общ. |4
|107. |Диалкилполиэтиленгликолевого эфира фосфорной кислоты натриевая соль |- |- |0,25 |орг. пена |3
|108. |SP-4-1-Диамидодихлорплатина |64658-56-6 |Cl~2~H~4~N~2~Pt |отсутствие |с.-т. |1
|109. |Диаминодибутандиовая кислота протонированная комплекс с железом(III) дигидрат |- |C~8~H~14~FeN~2~O~8~ |0,4 |общ. |4
|110. |1,3-Диамино-2,4,6-триэтилбензол (2,4,6-триэтил-мета-фенилендиамин) |14970-65-1 |C~12~H~20~N~2~ |0,0006 |орг. окр. |4
|111. |Диатомит |68855-54-9 |SiO~2~ x nH~2~O |5 |с.-т. |4
|112. |5H-Дибенз[b,f]азепин-5-карбоксамид (карбамазепин) |298-46-4 |C~15~H~12~N~2~O |0,003 |с.-т. |2
|113. |Дибромхлорметан (хлордибромметан) |124-48-1 |CHBr~2~Cl |0,03 |с.-т. |2
|114. |1,2-Дибромэтан |106-93-4 |C~2~H~4~Br~2~ |0,00005 |с.-т. |1
|115. |Дибутилкарбитолформаль |- |- |0,8 |с.-т. |3
|116. |Дигексилбензол-1,2-дикарбонат (1,2-бензолдикарбоновой кислоты дигексиловый эфир; дигексилфталат) |84-75-3 |C~20~H~30~O~4~ |0,5 |орг. привк. |4
|117. |Дигексилгексан-1,6-диоат (дигексиладипинат, дигексиловый эфир адипиновой кислоты) |110-33-8 |C~18~H~34~O~4~ |0,25 |общ. |4
|118. |3,7-Дигидро-7-[2-гидрокси-3-[(2-гидроксиэтил) метил]-амино]пропил-1,3-диметил-1H-пурин-2,6-дион 3-пиридинкарбонат |437-74-1 |C~19~H~26~N~6~O~6~ |0,004 |с.-т. |2
|119. |10,11-Дигидро-N,N-диметил-5H-дибенз[b,f]азепин-5-пропанамина гидрохлорид |113-52-0 |C~19~H~24~N~2~ x ClH |0,001 |с.-т. |2
|120. |3,7-Дигидро-3,7-диметил-1H-пурин-2,6-дион |83-67-0 |C~7~H~8~N~4~O~2~ |0,1 |с.-т. |3
|121. |2,5-Дигидроксибензол-сульфонат кальция (2:1) (2,5-дигидроксибензолсульфоновой кислоты кальциевая соль (2:1)) |20123-80-2 |C~12~H~10~CaO~10~S~2~ |0,06 |с.-т. |2
|122. |4,6-Дигидроксипиримидин (4,6-пиримидиндиол; 6-гидрокси-1H-пиримидин-4-он) |1193-24-4 |C~4~H~4~N~2~O~2~ |7,5 |общ. |4
|123. |3,4-Дигидроксистеарофенон |- |C~24~H~40~O~3~ |0,2 |с.-т. |2
|124. |1,2-Дигидрокси-3-хлорацетилбензол (2-хлор-1-(2,3-дигидроксифенил)этанон) |63704-55-2 |C~8~H~7~ClO~3~ |0,002 |с.-т. |1
|125. |2-(1,3-Дигидро-3-оксо-5-сульфо- 2H-индол-2-илиден)-2,3-дигидро-3-оксо-1H-индол-5-сульфонат динатрия (индигокармин; динатриевая соль индиго-5,5'-дисульфокислоты) |860-22-0 |C~16~H~8~N~2~Na~2~O~8~S~2~ |0,015 |орг. |4
|126. |1,4-Дигидро-4-оксо-6-фтор-1-циклопропил-7-(4-этил-1-пиперазинил)хинолин-3-карбоновая кислота |93106-60-6 |C~19~H~22~FN~3~O~3~ |0,0025 |общ. |2
|127. |5,8-Дигидро-8-оксо-5-этил-1,3-диоксолохинолин-7-карбоновая кислота (оксолиновая кислота) |14698-29-4 |C~13~H~11~NO~5~ |0,1 |общ. |3
|128. |3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметил)-2H-1-бензопирен-6-ола, ацетат |7695-91-2 |C~31~H~52~O~3~ |2 |с.-т. |2
|129. |Дидецилдиметиламинийбромид клатрат с карбамидом |- |C~22~H~48~BrN x nCH~4~N~2~O |0,02 |общ. |3
|130. |3-[3-[1-[2,4-Ди(1,1-диметилпропил)фенокси]бутироиламино]бензоиламино]-1-фенил-4-(4-метоксифенилазо)пиразол-5-он |- |C~38~H~42~N~6~O~4~ |16 |с.-т. |2
|131. |3-[3-[1-[2,4-Ди(1,1-диметилпропил)фенокси]бутироиламино]бензоиламино]-1-фенилпиразол-5-он |- |C~31~H~36~N~4~O~3~ |5 |с.-т. |2
|132. |Димер кетена жирных кислот (эмульсия) |- |- |0,6 |орг. пена |3
|133. |Диметил-5-аминобензол-1,3-дикарбонат (диметил-5-аминоизофталат) |99-27-4 |C~10~H~11~NO~4~ |6 |с.-т. |4
|134. |8-[3-(Диметиламино)пропокси]-3,7-дигидро-1H-пурин-2,6-диона гидрохлорид (проксифеин) |65497-24-7 |C~13~H~21~N~5~O~3~ x ClH |отсутствие |с.-т. |1
|135. |1,1-Диметилгидразин |57-14-7 |C~2~H~8~N~2~ |0,00006 к |с.-т. |1
|136. |N,N-Диметил-2-(дифенилметокси)этанамин гидрохлорид |147-24-0 |C~17~H~21~NO x ClH |0,8 |орг. пена |2
|137. |2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропан-карбоновая кислота (перметриновая кислота) |55701-05-8 |C~8~H~10~Cl~2~O~2~ |0,02 |с.-т. |3
|138. |1,3-Диметил-9H-ксантин |38731-83-8 |C~15~H~14~O |0,1 |с.-т. |3
|139. |N-[4-[4-(1,1-Диметилпропил) фенокси]-фенил]-1,2-дигидрокси-нафталинкарбоксамид |- |- |4 |с.-т. |2
|140. |1,1-Диметил-3-[(1,1,2,2-тетрафтор)этокси]фенил-карбамид (3,3-диметил-1-[3-(1,1,2,2-тетрафторэтокси) фенил]-мочевина) |27954-37-6 |C~11~H~12~F~4~N~2~O~2~ |0,05 |орг. зап. |4
|141. |1-[(3,4-Диметил)хлорфенил]-1-фенилэтан (смесь изомеров) |- |C~16~H~17~Cl |0,02 |с.-т. |2
|142. |Диметилэтаноламиний хлорид полигидроксилпроиленамина |- |- |5 |общ. |3
|143. |1-[(1,1-Диметилэтил)амино]-3-[2-[(3-метокси-1,2,4-оксадиазол-5-ил)метокси]-фенокси]пропан-2-ол гидрохлорид (проксодолол) |158446-41-4 |C~17~H~25~N~3~O~5~ x ClH |0,001 |с.-т. |1
|144. |6,7-Диметокси-1-(3,4-диметоксибензил)изо-хинолин (папаверин) |58-74-2 |C~20~H~21~NO~4~ |0,3 |с.-т. |3
|145. |2,2-Диметокси-1,2-дифенилэтанон |24650-42-8 |C~16~H~16~O~3~ |0,5 |орг. зап. |3
|146. |1,1-Ди(метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан (1-метокси-4-[2,2,2-трихлор-1-(4-метоксифенил)этил]бензол; метоксихлор) |72-43-5 |C~16~H~15~Cl~3~O~2~ |0,1 |с.-т. |2
|147. |3,4-Диметоксифенилэтиламин (2-(3,4-диметоксифенил)-этамин) |120-20-7 |C~10~H~15~NO~2~ |0,3 |с.-т. |3
|148. |2,2-Диоксид тиокарбамида (S,S-диокситиокарбамид; 2,2-диоксидтиомочевина) |4189-44-0 |CH~4~N~2~O~2~S |0,5 |общ. |3
|149. |Диоктиламин |1120-48-5 |C~16~H~35~N |0,2 |общ. |3
|150. |Диоктилтерефталат (бис(2-этилгексил)-1,4-бензол-1,4-дикарбоксилат; бис(2-этилгексил)терефталат) |6422-86-2 |C~24~H~38~O~4~ |0,25 |орг. |3
|151. |Дипроксамин-157 |109049-12-9 |[[C~3~H~6~O]I[C~2~H~4~O]m[C~2~H~8~N~2~]n]x |0,05 |общ. |3
|152. |Ди(проп-2-енил)бензол-1,2-дикарбонат (фталевой кислоты диаллиловый эфир) |131-17-9 |C~14~H~14~O~4~ |0,002 |орг. зап. |4
|153. |4,4'-Дитиодиморфолин (4,4'-дитиобисморфолин) |103-34-4 |C~8~H~16~N~2~O~2~S~2~ |0,3 |общ. |3
|154. |(Z)-2-[4-(1,2-Дифенил-1-бутенил) фенокси]-N,N-диметилэтанамин пропан-1,2,3-карбонат (тамоксифен цитрат) |54965-24-1 |C~26~H~29~NO x C~6~H~8~O~7~ |отсутствие |с.-т. |1
|155. |1,3-Дифенил-1-триазен |136-35-6 |C~12~H~11~N~3~ |0,5 |орг. |3
|156. |Z-Дихлорбутендиоата натрия амид |- |C~4~H~2~Cl~2~NNaO~3~ |0,07 |общ. |3
|157. |Дихлорбутенол |79684-92-7 |C~4~H~6~Cl~2~O |0,1 |с.-т. |3
|158. |Дихлоргидрин полиэтиленгликолей-9 |- |- |0,4 |с.-т. |2
|159. |2,4-Дихлор-5-карбоксибензолсульфоновой кислоты гуанидиниевая соль |- |C~7~H~4~Cl~2~O~5~ x CH~5~N~3~ |0,008 |с.-т. |2
|160. |α,α-Дихлоркарбоновые кислоты |- |- |1 |общ. |3
|161. |4,6-Дихлорпиримидин |1193-21-1 |C~4~H~2~Cl~2~N~2~ |1 |орг. |2
|162. |N-(2,5-Дихлорфенил)-3-[2,4-ди(1,1-диметилпропил)фенокси]ацетиламинобензоилацетамид |- |C~34~H~42~CI~2~N~2~O~5~ |16 |с.-т. |2
|163 |2,4-Дихлорфеноксиэтановая кислота (2,4-Д) |94-75-7 |C~8~H~6~Cl~2~O~3~ |0,1 |с.-т. |2
|164. |1,2-Дихлорэтан |1300-21-6 |C~2~H~4~Cl~2~ |0,02 |с.-т. |2
|165. |N,N-Диэтиламин-2,5-дигидроксибензолсульфонат (этамзилат) |2624-44-4 |C~10~H~17~NO~5~S |0,04 |с.-т. |2
|166. |2-Диэтиламино-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид |137-58-6 |C~14~H~22~N~2~O |2 |с.-т. |3
|167. |Диэтилбензол-1,2-дикарбонат (диэтилфталат; фталевой кислоты диэтиловый эфир) |84-66-2 |C~12~H~14~O~4~ |3 |общ. |4
|168. |диЕвропий триоксид |1308-96-9 |Eu~2~O~3~ |0,3 |орг. мутн. |4
|169. |Железо пентакарбонил |13463-40-6 |C~5~FeO~5~ |0,1 |орг. зап. |4
|170. |Жидкость тормозная |- |- |2 |орг. пена |4
|171. |Жирные талловые кислоты |61790-12-3 |- |0,01 |орг. пл. |4
|172. |Ивермектин (смесь изомеров) |71827-03-7 |C~48~H~74~O~14~ |0,002 |с.-т. |2
|173. |Изогол (коагулянт) |- |- |0,5 |общ. |4
|174. |Ингибитор СНПХ-95 |- |- |5 |орг. пена |4
|175. |Инкредол (по этиленгликолю) |- |- |0,03 |общ. |4
|176. |1-Йодооктадекан (октадецилйодид) |629-93-6 |C~18~H~37~I |0,03 |орг. зап. |4
|177. |Кальция сульфат дигидрат |10101-41-4 |CaSO~4~ x 2 H~2~O |20 |орг. привк. |3
|178. |Канифольное мыло |- |- |3 |с.-т. |3
|179. |Карбоксиметилцеллюлоза, кальциевая соль |9050-04-8 |[C~6~H~7~O~2~(OH)~3-n~ x (OCH2COOCa~0,5~)n]m |0,5 |общ. |3
|180. |Карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль (поли-1,4-бета-O-карбоксиметил-D-пиранозил-D-глюкопираноза натрия) |9004-32-4 |[C~8~H~11~NaO~8~]n |2 |общ. |3
|181. |Карболигносульфонат пековый |- |- |0,1 |орг. |4
|182. |Катионный полиэлектролит К-131-35 |- |- |0,1 |орг. пена |4
|183. |Кожевенная эмульгирующая паста |- |- |0,04 |орг. зап. |3
|184. |Краситель органический активный бирюзовый К (три[N-[ди(этилсульфонил)]этиламиносульфонил]-29H,31H-фталоцианиндисульфонат(5-)пентагидро N 29,N30,N31,N32 меди (3-)) |108778-72-9 |C~50~H~63~CuN~14~O~36~S~11~ |0,2 |орг. окр. |4
|185. |Краситель органический активный бордо 4СТ |- |- |0,03 |орг. окр. |4
|186. |Краситель органический активный зеленый 5Ж |- |- |0,3 |орг. окр. |4
|187. |Краситель органический активный золотисто-желтый 2КХ |- |- |0,15 |орг. окр. |4
|188. |Краситель органический активный красно-коричневый 2К |- |- |0,2 |орг. окр. |4
|189. |Краситель органический активный красно-коричневый 2КТ |- |C~25~H~16~CuN~3~Na~3~O~13~S~3~ |0,03 |орг. окр. |4
|190. |Краситель органический активный красно-фиолетовый 2КТ ([5-(Ацетиламино)-4-гидрокси-3-[[(2-гидрокси-5-[[2-сульфокси)этил]сульфонил]фенил]азо]-2,7-нафталин-дисульфонат(5-)]купрата-(3-) тринатрия) |12769-08-3 |C~20~H~14~CuNNa~3~O~10~S~4~ |0,05 |орг. окр. |4
|191. |Краситель органический активный красный СШ |- |- |0,02 |орг. окр. |4
|192. |Краситель органический активный черный К |57406-50-5 |C~38~H~18~Cl~2~CrCoN~16~Na~5~O~20~S~4~ |0,2 |орг. окр. |4
|193. |Краситель органический активный ярко-голубой 53Ш |- |- |0,02 |орг. окр. |4
|194. |Краситель органический активный ярко-голубой К |121763-00-6 |C~29~H~17~ClN~7~Na~2~O~11~S~3~ |0,3 |орг. окр. |4
|195. |Краситель органический активный ярко-желтый 53 |50662-99-2 |C~25~H~15~Cl~3~N~9~Na~3~O~10~S~3~ |0,2 |орг. окр. |4
|196. |Краситель органический активный ярко-зеленый 4ЖШ |- |- |0,08 |орг. окр. |3
|197. |Краситель органический активный ярко-красный 6С |- |- |0,1 |орг. окр. |3
|198. |Краситель органический бирюзовый К |108778-72-9 |C~50~H~63~CuN~14~O~36~S~11~ |0,08 |орг. окр. |3
|199. |Краситель органический гелантрен зеленый-П |- |- |2,5 |орг. окр. |4
|200. |Краситель органический дисперсный черный 2К полиэфирный |- |- |0,9 |орг. окр. |4
|201. |Краситель органический жирорастворимый фиолетовый К для чернильных паст |- |- |0,04 |с.-т. |3
|202. |Краситель органический капрозоль синий |- |C~46~H~48~N~4~O~6~S~2~ |0,25 |орг. окр. |4
|203. |Краситель органический кислотный голубой О |- |- |0,1 |орг. окр. |3
|204. |Краситель органический кислотный зеленый |- |- |0,06 |орг. окр. |3
|205. |Краситель органический кислотный фиолетовый С для производства чернил |- |- |0,1 |орг. окр. |3
|206. |Краситель органический кислотный фиолетовый С очищенный |- |- |0,1 |орг. окр. |3
|207. |Краситель органический кислотный ярко-голубой 3 |- |- |0,1 |орг. окр. |3
|208. |Краситель органический кислотный ярко-голубой 3 для производства чернил |- |- |0,1 |орг. окр. |3
|209. |Краситель органический кислотный ярко-зеленый антрахиноновый Н4Ж |12217-29-7 |C~34~H~32~NNa~2~O~10~S~2~ |0,03 |орг. окр. |4
|210. |Краситель органический кубовый золотисто-желтый КДХ |- |- |0,05 |орг. окр. |4
|211. |Краситель органический марвелан SF |- |- |2 |орг. зап. |4
|212. |Краситель органический основной синий К |- |- |0,3 |орг. окр. |2
|213. |Краситель органический основной ярко-зеленый кристаллический (оксалат) |- |- |0,05 |орг. окр. |2
|214. |Краситель органический основной ярко-зеленый (сульфат) для производства лака |633-03-4 |C~27~H~34~N~2~O~4~S |0,04 |орг. окр. |2
|215. |Краситель органический прямой бирюзовый светопрочный |- |- |0,04 |орг. окр. |3
|216. |Краситель органический прямой бирюзовый светопрочный К |67968-25-6 |C~32~H~16~O~10~N~10~S~4~CuNa |0,05 |орг. окр. |3
|217. |Краситель органический сернистый |- |- |0,01 |орг. окр. |4
|218. |Краситель органический скотчгард FAC-108 |- |- |0,5 |общ. |4
|219 |Краситель органический цианал голубой 43 |- |- |0,14 |орг. окр. |3
|220. |Краситель органический ярко-голубой 53Ш |- |- |0,05 |орг. окр. |3
|221. |Крахмал |9005-25-8 |(C~6~H~10~O~5~)n |0,3 |общ. |4
|222. |Лактоза (смесь изомеров) |- |- |0,05 |общ. |4
|223. |Лактон трифенилметанового синего |- |- |0,6 |с.-т. |2
|224. |Лапроксид-303 |- |- |0,3 |орг. пена |4
|225. |Лапрол-10002-2-80 |- |- |0,1 |орг. пена |4
|226. |Латекс ВИБ-2 |- |- |17 |с.-т. |2
|227. |Латекс сополимера винилиденхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты |- |- |0,5 |орг. пена |3
|228. |Латекс сополимера винилиденхлорида, винилхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты |- |- |0,5 |орг. пена |3
|229. |Ленол 10 |- |- |0,5 |общ. |4
|230. |Ленол 32 |- |- |0,03 |орг. привк. |4
|231. |Леомин КР |- |- |0,2 |общ. |4
|232. |Лецитин (холинфосфатид; фосфатидилхолин) |8002-43-5 |- |22 |общ. |4
|233. |ЛЗЖ-2М |- |- |0,5 |общ. |4
|234. |Лигнин лечебный |9005-53-2 |C~8~H~8~O~2~ |0,1 |орг. мутн. |4
|235. |Магний гидросилик (тальк) |14807-96-6 |H~2~Mg~3~O~12~Si~4~ |0,25 |орг. мутн. |4
|236. |Масло касторовое сульфированное |36634-48-7 |- |0,2 |с.-т. |2
|237. |Меркаптоацетальдегид (2-сульфанилацетальдегид) |4124-63-4 |C~2~H~4~OS |0,15 |орг. зап. |3
|238. |3-Меркаптопропионовая кислота |107-96-0 |C~3~H~6~O~2~S |0,01 |орг. зап. |3
|239. |Метан |74-82-8 |CH~4~ |2 |с.-т. |2
|240. |Метаупон |- |- |0,1 |орг. пена |4
|241. |6-(Метиламино)гексан-1,2,3,4,5-пентол (меглюмин) |6284-40-8 |C~7~H~17~NO~5~ |0,3 |общ. |2
|242. |Метилбензолсульфонат (метиловый эфир бензолсульфокислоты) |80-18-2 |C~7~H~8~O~3~S |7 |общ. |2
|243. |Метилгуанилизокарбамид цинкохлорид |- |- |0,01 |орг. зап. |3
|244. |2-Метил-1,3-диоксолан |497-26-7 |C~4~H~8~O~2~ |1 |орг. зап. |3
|245. |4-Метил-1,3-диоксолан-2-он |108-32-7 |C~4~H~6~O~3~ |0,4 |общ. |4
|246. |3,3'-Метиленбис(6-гидроксибензоат диаммония) |- |C~15~H~20~N~2~O~6~ |1 |общ. |4
|247. |N,N'-Метиленбис(3-этенилсульфонил)пропан-амид |42514-10-3 |C~11~H~18~N~2~O~6~S~2~ |1 |общ. |3
|248. |2-Метиленбутандиовая кислота (метиленянтарная кислота; итаконовая кислота; 3-карбоксибут-3-еновая кислота) |97-65-4 |C~5~H~6~O~4~ |0,6 |общ. |3
|249. |10-Метиленкарбонат-9-акридин натриевая соль |144696-36-6 |C~15~H~10~NO~3~Na |0,0004 |с.-т. |1
|250. |4-Метилкарбамино-бензолсульфохлорид |- |C~8~H~8~ClNO~3~S |1 |с.-т. |2
|251. |Метил(2-метилпропил)карбинол |- |C~5~H~11~O |0,15 |с.-т. |2
|252. |6-Метил-3-окси-2-этилпиридин гидрохлорид |- |C~8~H~11~NO x ClH |0,002 |с.-т. |2
|253. |Метил-3-оксобутаноат (ацетоуксусной кислоты метиловый эфир) |105-45-3 |C~5~H~8~O~3~ |0,5 |с.-т. |2
|254. |4-Метилпентан-2-он (метилизобутилкетон) |108-10-1 |C~6~H~12~O |0,2 |с.-т. |2
|255. |4-Метилпент-3-ен-2-он |141-79-7 |C~6~H~10~O |0,06 |с.-т. |2
|256. |1-Метилпиперазин (N-метилпиперазин) |109-01-3 |C~5~H~12~N~2~ |0,02 |орг. зап. |3
|257. |7-(3-Метилпиперазин-1-ил)-4-оксо-6,8-дифтор-1-этил-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновая кислота, гидрохлорид |98079-52-8 |C~19~H~19~F~2~N~3~O~3~ x ClH |0,005 |с.-т. |1
|258. |2-Метилпропанонитрил (изопропилцианид; изобутаннитрил; нитрил-2-метилпропановой кислоты) |78-82-0 |C~4~H~7~N |0,4 |с.-т. |2
|259. |N-Метилпроп-1-фенилгекса-метилентетраминхлорид |- |- |0,02 |общ. |3
|260. |Метилтриалкиламиний-сульфат |- |- |0,01 |с.-т. |2
|261. |Метилтрис(гидроксиэтил)-аминийметилсульфат |- |C~7~H~18~NO~3~ x CH~4~O~4~S |2 |общ. |2
|262. |1-Метил-1-фенилметанол (α,α-диметилбензиловый спирт) |617-94-7 |C~9~H~12~O |0,03 |орг. зап. |4
|263. |Метилформиат (метиловый эфир муравьиной кислоты) |107-31-3 |C~2~H~4~O~2~ |0,04 |с.-т. |1
|264. |N-(2-Метил-3-хлорпроп-2-ен)гексаметилентетрамин хлорид |- |C~10~H~20~CI~2~N~4~ |0,02 |общ. |3
|265. |1-[(1-Метилэтил)амино]-3-(нафт-1-окси)пропан-2-ол гидрохлорид |3506-09-0 |C~16~H~21~NO~2~ x ClH |0,01 |с.-т. |2
|266. |2-(1-Метилэтокси)пропан (изопропилоксиизопропан; изопропиловый эфир; 2,2'-оксибиспропан; диизопропилоксид) |108-20-3 |C~6~H~14~O |0,03 |орг. зап. |4
|267. |4-Метоксибензальдегид (анисовый альдегид; n-метоксибензальдегид) |123-11-5 |C~8~H~8~O~2~ |0,001 |орг. зап. |3
|268. |2-Метоксиэтанол (монометиловый эфир этиленгликоля; 1-гидрокси-2-метоксиэтан; бета-метоксигидроксиэтан; 2-метокси-1-этанол; метилгликоль) |109-86-4 |C~3~H~8~O~2~ |0,6 |с.-т. |3
|269. |Моно- и диацетаты этиленгликоля |- |- |1 |с.-т. |2
|270. |Морозол |- |- |0,003 |орг. привк. |3
|271. |Мяты перечной ароматизатор |- |- |0,08 |орг. зап. |4
|272. |Натрий гидрокарбонат (натрий двууглекислый; мононатрий карбонат; натрий углекислый кислый) |144-55-8 |CHNaO~3~ |10 |общ. |4
|273. |Натрий дигидрофосфат (мононатривая соль фосфорной кислоты) |7558-80-7 |H~2~NaO~4~P |3,5 |общ. |3
|274. |Нефтяные сульфоксиды |- |- |0,1 |общ. |3
|275. |Нитрилотриметилфосфонат тринатрия дигидрат |- |- |0,5 |общ. |4
|276. |N-Нитрозо-N-метилкарбамид (N-метил-N-нитрозомочевина) |648-93-5 |C~2~H~5~N~3~O~2~ |отсутствие |с.-т. |1
|277. |(5-Нитро-2-фуранил)метандиол диацетат |92-55-7 |C~9~H~9~NO~7~ |2 |с.-т. |2
|278. |Оксиалкилированный этилендиамин |- |- |0,02 |орг. зап. |3
|279. |1,1'-Оксибис(2-хлорэтан) (1-хлор-2-(2-хлорэтокси)этан; бета, бета'-дихлордиэтиловый эфир) |111-44-4 |C~4~H~8~Cl~2~O |0,03 |с.-т. |2
|280. |2,2'-(Оксибис[(этан-1,2-диилокси)бис(этанол)]-ди(2-метилпроп-2-еноат) (диметакриловый эфир триэтиленгликоля; три(этиленгликоль)диметакрилат; этиленбис(оксиэтилен)метакрилат) |109-16-0 |C~14~H~22~O~6~ |0,004 |орг. зап. |4
|281. |1,1'-[Оксибис(этан-1,2-диилокси)бисэтен] |764-99-8 |C~8~H~14~O~3~ |1 |орг. зап. |3
|282. |Оксиэтилидендифосфонат трикалия |60376-68-1 |C~2~H~5~K~3~O~7~P~2~ |0,3 |общ. |4
|283. |Оксиэтилидендифосфонат триаммония |2809-20-3 |C~2~H~17~N~3~O~7~P~2~ |0,5 |общ. |3
|284. |Оксиэтилцеллюлоза |- |- |0,2 |общ. |4
|285. |22-Оксовинкалейкобластина сульфат |2068-78-2 |C~46~H~56~N~4~O~10~ x H~2~O~4~S |отсутствие |с.-т. |1
|286. |α-(1-Оксооктадеценил-ω-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил) (полиэтиленгликолевый эфир стеариновой кислоты; полиэтиленгликоль моностеарат; стеариновая кислота этоксилированная) |9004-99-3 |C~18~H~36~O~2~(C~2~H~4~O)n |0,025 |орг. пена |4
|287. |6,7,9,10,17,18,20,21-Октагидродибензо[b.k][1.4.7.10.13.16]гексаоксациклооктадека-2,11-диен(дибензо-18-краун-6) |14187-32-7 |C~20~H~24~O~6~ |2 |общ. |4
|288. |Октадеканоат кальция (кальций стеарат) |1592-23-0 |C~36~H~70~CaO~4~ |0,25 |орг. мутн. |4
|289. |Октадеканоат магния (магний стеарат) |557-04-0 |C~36~H~70~MgO~4~ |0,25 |орг. мутн. |4
|290. |Октадеканоат натрия (натрия стеарат) |822-16-2 |C~18~H~35~NaO~2~ |0,16 |общ. |3
|291. |Октадекановая кислота (стеариновая кислота) |57-11-4 |C~18~H~36~O~2~ |0,25 |орг. мутн. |4
|292. |Олигоэтиленоксидсульфонат натрия |- |- |0,3 |орг. пена |4
|293. |Олигоэфирмоноэпоксид |- |- |0,3 |орг. пена |4
|294. |Пен-1-ол |- |- |0,1 |общ. |4
|295. |Перфтор-5-метил-3,6-диоксаоктансульфонат |- |C~9~F~15~O~5~S |0,001 |с.-т. |1
|296. |Пиридин-3-карбоксамид (никотинамид) |98-92-0 |C~6~H~6~N~2~O |0,06 |с.-т. |2
|297 |Пиридин-4-карбоновая кислота (изоникотиновая кислота) |55-22-1 |C~6~H~5~NO~2~ |0,02 |с.-т. |2
|298. |Пиридин-4-карбоксигидразид (изониазид) |54-85-3 |C~6~H~7~N~3~O |0,004 |с.-т. |2
|299. |Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразида комплекс с железом(2{plus}) сульфат дигидрат |- |C~6~H~7~FeN~3~O~5~S x 2H~2~O |0,004 |с.-т. |2
|300. |Полиаминохлоретилоксиран |- |- |50 |орг. привк. |4
|301. |Поли(N,N-диметил-3-метилен-5-сульфонилпиперидиний-хлорид) |- |[C~8~H~16~NO~2~SCl]n |10 |орг. пена |4
|302. |Полимер карбамида с формальдегидом (мочевино-формальдегидная смола; мочевино-формальдегидный конденсат) |9011-05-6 |[[CH~4~N~2~O]l[CH~2~O]n]m |1,5 |орг. привк. |4
|303. |Полимер 2-метилпроп-2-енамида и 2-метилпроп-2-еноата натрия |- |[[C~4~H~5~NaO~2~S]l[C~4~H~5~NaO]n]m |3 |общ. |4
|304. |Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и эфира проп-2-еновой кислоты |- |- |4 |с.-т. |4
|305. |Полимер нафталин-2-сульфоновой кислоты и формальдегида |26353-67-3 |[(C~10~H~8~O~3~S]l[CH~2~O)n]m |0,5 |орг. пена |4
|306. |Поли-2-метил-2-проп-2-еноат натрия |54193-36-1 |[C~4~H~5~NaO~2~]n |3 |общ. |4
|307. |Полипропан-1,2,3-триол |25618-55-7 |(C~3~H~8~O~3~)n |0,06 |орг. пена |4
|308. |Поли(N-пропил-3-ил-тетраметилендиамин)-N,N'-метилфосфонат натрия |- |[C~7~H~14~N~2~Na~2~O~6~P~2~]n |2,5 |общ. |3
|309. |Полихлоркамфен (полихлоркамфан; октахлоркамфан; хлорфен; метикапс) |8001-35-2 |(C~10~H~10~Cl~8~)n |0,005 |с.-т. |2
|310. |Полиэтандиилол (полиэтеновый спирт; полиэтендиол; полигидроксиэтилен) |9002-89-5 |(C~2~H~4~O)n |0,5 |орг. пена |4
|311. |Поли(5-этенил-1,2-диметилпиридин) |- |[C~9~H~11~N]n |1 |общ. |3
|312. |Поли-1-этенилпирролидин-2-он (поли-N-винилпирролидон; поли(1-винил-2-пирролидон); поли-N-винилбутиролактам) |9003-39-8 |(C~6~H~9~NO)n |1 |общ. |4
|313. |Полиэтиленполиамин-N-метилфосфонат натрия |- |[C~3~H~7~NNaO~3~P]n |2 |общ. |4
|314. |Полиэфир (продукт поликонденсации диэтиленгликоля, пропиленгликоля, малеинового и фталевого альдегидов, адипиновой кислоты) |- |- |2 |с.-т. |2
|315. |Праестол 2530 TR |- |- |0,3 |общ. |4
|316. |Препарат СК |- |- |0,03 |орг. зап. |4
|317. |N-Проп-1-енилгексаметилентетрамин хлорид |- |- |0,02 |общ. |3
|318. |N-Проп-2-енил-N-(2,4,6-триметилфенилаламино-карбонилметил)морфолинийбромид |- |C~18~H~27~N~2~O~2~Br |0.1 |с.-т. |3
|319. |3-Пропил-1-[(4-хлорфенил)-сульфонил]карбамид (хлорпропамид; 1-(4-хлорфенилсульфонил)-3-пропилмочевина) |94-20-2 |C~10~H~13~ClN~2~O~3~S |0,001 |с.-т. |1
|320. |Растворитель АКР |- |- |0,1 |общ. |3
|321. |Растворитель ВЭФ |- |- |0,1 |общ. |3
|322. |Резотропин (гексаметилентетрамин-1,3-дигидроксибензол; гексаметилентетраминорезорцин) |53516-77-1 |C~12~H~18~N~4~O~2~ |1 |орг. привк. |4
|323. |РСБ-500 композиция |- |- |0,3 |общ. |4
|324. |Самарий трихлорид |10361-82-7 |SmCl~3~ |0,024 |с.-т. |2
|325. |Синтегол ФАУ-7 |- |- |0,04 |орг. пена |4
|326. |Словатон ЦР |- |- |0,25 |орг. пена |4
|327. |Смесь Алкилсульфонат |- |- |0,4 |с.-т. |2
|328. |Смесь гидросульфобетаина - 20 - 25% и четвертичных аммониевых соединений - 23 - 30% |- |- |0,2 |общ. |3
|329. |Смесь глицин, N,N-бис(карбоксиметил)-, аммониевая соль (1:2) и глицин, N,N-бис(карбоксиметил)-, аммониевая соль (1:3) (50% водный раствор) (Ferrotrol 845L) |71264-32-9 |C~6~-H~9~-N-O~6~-2H~3~-N |0,8 |с.-т. |2
|330. |Смесь ДХТИ-цинк 136 (полиглицерин - 34%, полиэтиленгликоль-115 - 53%, сульфирол - 13%) |- |- |0,1 |общ. |4
|331. |Смесь Инпар-1 (сульфоксиды ТУ 3640234-83 - 10%, неионогенное ПАВ ОП-10 - 10%, нефрас 120/200 - 80%) |- |- |0,04 |орг. привк. |3
|332. |Смесь ИСБ-М-1 (смесь нитрилотриметилфосфоновой, фосфористой, соляной кислот, ингибитора коррозии и воды) |- |- |0,5 |общ. |4
|333. |Смесь КССБ-ПЭ (конденсат сульфитнодрожжевой бражки - 45%, кубовые отходы регенерации этиленгликоля - 10%, формалин - 5%, серная кислота - 3%, гидрат окиси натрия - 3%) |- |- |5 |общ. |4
|334. |Смесь Ликофот-Т22 (смола ПН-37, диаллилфталат, триэтиленгликольметакрилат ТГМ-3, N-нитрозодифениламин) |- |- |1 |общ. |4
|335. |Смесь Лимеда СЦ-1 (Лапрол 2402 - 40%, дипроксамин 157 - 0,4%, бензоат натрия - 12,1%) |- |- |0,1 |орг. |4
|336. |Смесь МФ-80 (рабочая жидкость действующих устройств: лапрол 2502-2-СМ - 80%, примеси - 2,4%, вода - 17%) |- |- |0,4 |орг. пена |3
|337. |Смесь Оксидол Б (диалкилполиэтиленгликолиевый эфир фосфорной кислоты и этилендиаминфенол 1:10) |- |- |0,4 |орг. пена |3
|338. |Смесь ПАФ-32 (фосфорилированные полиоксиамины - 23 - 25%) |- |- |1 |общ. |4
|339. |Смесь Реалон (смесь аммонийнонатриевых солей нитрилотриуксусной и 2-гидроксипропилен-1,3-диамино-N,N,N',N'-тетрауксусной кислот в соотношении 7:1) |- |- |0,04 |орг. окр. |4
|340. |Смесь смола полиэфирная ненасыщенная ПН-37 (ненасыщенный полиэфир, триэтиленгликольметакрилат ГГМ-3, диаллилфталат и метакриламид) |- |- |1 |общ. |4
|341. |Смесь смола этиленбензстирольная (тетра-, пента-, гексаэтиленбензолы, стирол, стильбены) |- |- |0,04 |орг. привк. |3
|342. |Смесь СНПХ-1004 (соль O-метилфосфат-N-алкиламмония - 60% и растворители - керосин и изопропиловый спирт 1:1 - 40%) |- |- |0,1 |орг. зап. |3
|343. |Смесь СНПХ 6301 (марка А) (амины фракции C12-18 - 5%, неанол АФ9-12 - 25%, олеин - 20% в изопропиловом спирте - 50%) |- |- |0,5 |общ. |3
|344. |Смесь СНПХ-7212 "М" (оксиэтилированный оксипропилированный алкилфенол с алкильным радикалом C^9^ с добавкой диалкилполиоксиэтилен-фосфата) |- |- |0,09 |орг. |3
|345. |СНПХ-7215 "М" (оксиэтилированный пропилированный алкилфенол с алкильным радикалом C^9^ с добавкой диалкилполиоксиэтилен-фосфатом) |- |- |0,08 |орг. |3
|346. |СНПХ-7212 (оксиалкилированные блоксополимеры с ароматическим растворителем и дифосфатом) |- |- |0,1 |орг. |3
|347. |СНПХ-7215 (оксиалкилированные алкилфенолы алкамон МК, в ароматическом растворителе Нефрас АР 120/200) |- |- |0,05 |орг. зап. |3
|348. |СНПХ-7214 (превоцел GE 10/16, азотосодержащие добавки ИК Б6-2, ароматический растворитель нефрас АР 120/200) |- |- |0,05 |орг. |3
|349. |Смесь Сульфонол на нормальных парафинах (натриевые соли алкилбензолсульфокислот, синтезированных на основе нормальных парафинов мол. веса от 190 до 260) |- |- |2 |орг. пена |4
|350. |Смесь Тканол (техническое моющее средство: синтанол ДС-10 или синтанол ДТ-7, трибутилфосфат, глицерин, моноэтаноламид, натриевые мыла синтетических жирных кислот C10-16, олеиновая кислота) |- |- |0,01 |орг. пена |4
|351. |Смесь триэтаноламинных солей сульфированных полихлорированных бифенилов и сульфированного трихлорбензола |- |- |0,005 |с.-т. |2
|352. |ФЛОКР-3, флотореагент (натриевые соли оксихлорированных жирных кислот C10-16 и натриевые соли жирных кислот C10-16) |- |- |0,15 |орг. зап. |4
|353. |Ц-90, литера O (смесь пероксида циклогексанона технического - 49%, диацетонового спирта - 36% и диметилфталата - 15%) |- |- |0,2 |орг. зап. |4
|354. |Смесь Цинковый комплекс ИОМС-1 (поликомплексон аминометилфосфонового типа - 32%, хлорид натрия - 9%, формальдегид - 0,1%, метанол - 1%, вода - 57,9%) |- |- |2 |орг. привк. |4
|355. |Смесь Экохим ДН-310 (полиакриловая кислота - 30% водный раствор, примеси - 3,5%) |- |- |5 |общ. |3
|356. |Смесь SEK-100 |- |- |0,3 |общ. |4
|357. |Смесь FLC-4 |- |- |1 |общ. |3
|358. |Софтанол-70 |- |- |0,3 |орг. пена |4
|359. |4-Сульфаниламидо-6-метоксипиримидин (сульфален; сульфамонометоксин; сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиридазин-4-ил)-амид) |1220-83-3 |C~11~H~12~N~4~O~3~S |0,2 |с.-т. |2
|360. |7-Сульфамоил-6-хлор-3,4- дигидро-2H-1,2,4-бензотиадиазин- 1,1-диоксид (гипотиазид; дихлортиазид) |58-93-5 |C~7~H~8~ClN~3~O~4~S~2~ |0,03 |с.-т. |2
|361. |Сульфированные жирные технические кислоты |- |- |1 |общ. |3
|362. |Сульфоксиды нефтяные |- |- |0,1 |общ. |4
|363. |ТАИХ-321А (технический алкилизохинолиний бромид - 50%, диспергатор - 7%, изопропанол - 43%) |- |- |0,09 |с.-т. |2
|364. |Талка-паста |- |- |0,6 |орг. пена |4
|365. |ТаллактамC |- |- |0,5 |общ. |4
|366. |Таллактам-6 |- |- |0,5 |общ. |4
|367. |1,3,5,7-Тетраацетил-1,3,5,7-тетраазациклооктан |41378-98-7 |C~12~H~20~N~4~O~4~ |3,5 |орг. привк. |4
|368. |Тетрадекан-1-олгидросульфат натрия (1-тетрадецилсульфат натрия) |1191-50-0 |C~14~H~29~NaO~4~S |0,06 |с.-т. |2
|369. |Тетраизопропилат титана (изопропилат титана) /по Ti/ |546-68-9 |C~12~H~28~O~4~Ti |0,1 |общ. |3
|370. |N,N,N',N'-Тетраметилэтан-1,2- диамин (ТМЭДА) |110-18-9 |C~6~H~16~N~2~ |0,5 |общ. |3
|371. |Тетрахлорэтен (тетрахлорэтилен; перхлорэтилен) |127-18-4 |C~2~Cl~4~ |0,02 |с.-т. |2
|372. |2-[[[[4-[(2-Тиазолиламино)сульфонил]
фенил]амино]карбонил]бензойная кислота (фталазол; фталевой кислоты 4-[(N-тиазол-2- иламино)сульфонил]анилид |85-73-4 |C~17~H~13~N~3~O~5~S~2~ |12 |с.-т. |3
|373. |Тиогидроксибензол (фенилтиол; меркаптобензол; тиофенол; фенилмеркаптан) |108-98-5 |C~6~H~6~S |0,002 |орг. зап. |3
|374. |Толуин-7 |- |- |0,05 |орг. зап. |4
|375. |Толуин-8 |- |- |0,05 |орг. зап. |4
|376. |Толуин-9 |- |- |0,05 |орг. зап. |4
|377. |Толуин-10 |- |- |0,05 |орг. зап. |4
|378. |Толуин-ПА |- |- |0,05 |орг. зап. |4
|379. |Толуин-ПБ |- |- |0,05 |орг. зап. |4
|380. |"Тощий" адсорбент |- |- |0,04 |орг. зап. |3
|381. |2,2',2",2"',2"",2""'-[1,3,5-Триазин-2,4,6-триилтрис[нитрилобис(метиленокси)]гексакисэтанол] |36722-04-0 |C~21~H~42~N~6~O~12~ |0,02 |орг. зап. |4
|382. |1,3,7-Триметилксантин (3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1H-пурин-2,6-дион; кофеин) |58-08-2 |C~8~H~10~N~4~O~2~ |0,1 |с.-т. |3
|383. |3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он (изофорон) |78-59-1 |C~9~H~14~O |0,03 |с.-т. |2
|384. |Триоктиламин |1116-76-3 |C~24~H~51~N |0,3 |общ. |4
|385. |Триоктиларсиноксид |4964-18-5 |C~24~H~51~AsO |0,05 |общ. |2
|386. |Трис(пентан-2,4-диоат-O,O') железа (III) (ацетилацетонат железа) |14024-18-1 |C~15~H~21~FeO~6~ |2 |с.-т. |2
|387. |Трис(пентан-2,4-диоат-O,O') кобальта (ацетилацетонат кобальта) |21679-46-9 |C~15~H~21~CoO~6~ |2 |с.-т. |2
|388. |Трис(пентан-2,4-диоат-O,O')хрома (ацетилацетонат хрома) |21679-31-2 |C~15~H~21~CrO~6~ |2 |с.-т. |2
|389. |1,1,1-Трихлор-2-метилпропан-2-ол |57-15-8

6001-64-5 |C~4~H~7~Cl~3~O |0,07 |с.-т. |2
|390. |N-Трихлорпроп-1-енилгексаметилентетрамин |- |C~9~H~14~N~4~Cl~3~ |0,02 |общ. |3
|391. |2-(2,4,5-Трихлорфенокси)-пропионовая кислота (фенопроп) |93-72-1 |C~9~H~7~Cl~3~O~3~ |0,01 |с.-т. |2
|392. |1,1,1-Трихлорэтан (метилхлороформ; метилтрихлорметан) |71-55-6 |C~2~H~3~Cl~3~ |0,2 |с.-т. |2
|393. |1,1,2-Трихлорэтан (бета-трихлорэтан; хлорэтилидендихлорид; винилтрихлорид) |79-00-5 |C~2~H~3~Cl~3~ |0,005 |с.-т. |2
|394. |Трихлорэтен (трихлорэтилен) |79-01-6 |C~2~HCl~3~ |0,06 |с.-т. |2
|395. |Трицикло[3.3.1.1]3,7декан (адамантан) |281-23-2 |C~10~H~16~ |0,125 |общ. |3
|396. |Триэтаноламиновая соль диалкилполиэтиленгликолевого эфира фосфорной кислоты |- |- |0,05 |орг. пена |3
|397. |1,1,1-Триэтоксиэтан |78-39-7 |C~8~H~18~O~3~ |0,2 |орг. зап. |2
|398. |Увитекс-ЕБФ |- |- |0,1 |общ. |4
|399. |1,10-Фенантролин |5144-89-8 |C~12~H~8~N~2~ |0,3 |с.-т. |2
|400. |3-Феноксибензилхлорид (1-(хлорметил)-3-феноксибензол) |53874-66-1 |C~13~H~11~ClO |0,03 |орг. зап. |3
|401. |3-Феноксибензил-3-этиламинийхлорид |- |- |0,04 |орг. зап. |3
|402. |3-Феноксифенилметанол (3-феноксибензиловый спирт) |13826-35-2 |C~13~H~12~O~2~ |1 |с.-т. |3
|403. |Флотореагент Лилафлот OS-730 М |- |- |0,4 |общ. |4
|404. |Флотореагент МИГ-4Э |- |- |0,002 |орг. зап. |4
|405. |Флотореагент МКОП |- |- |0,02 |орг. зап. |3
|406. |Флотореагент ОИБ ИБС |- |- |1 |орг. пена |4
|407. |Флотореагент ОППГ-3 |- |- |2 |орг. зап. |4
|408. |Флотореагент ЭФК-1 |- |- |0,8 |орг. зап. |3
|409. |Флюс канифольный активированный |- |- |0,8 |с.-т. |3
|410. |Фосфористая кислота (ортофосфористая кислота) |10294-56-1 |H~3~O~3~P |1 |общ. |3
|411. |Фурил-2-метанол (фур-2-илметанол; фуриловый спирт) |98-00-0 |C~5~H~6~O~2~ |0,6 |с.-т. |2
|412. |Хлорацетофенон |- |C~8~H~7~CIO |0,005 |с.-т. |2
|413. |2-(4-Хлорбензоил)бензойная кислота |85-56-3 |C~14~H~9~ClO~3~ |0,1 |с.-т. |3
|414. |2-Хлорбензолсульфамид |98-64-6 |C~6~H~6~ClNO~2~S |0,2 |орг. зап. |3
|415. |2-Хлорбензолсульфохлорид (2-хлорбензолсульфоновой кислоты хлорангидрид) |2905-23-9 |C~6~H~4~Cl~2~O~2~S |0,01 |орг. зап. |4
|416. |Хлорбутенол |81119-78-0 |C~4~H~7~ClO |0,5 |общ. |4
|417. |1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он (3,3-диметил-1-хлорбутан-2-он; хлорпинаколин; 1-хлорпинаколон) |13547-70-1 |C~6~H~11~ClO |0,02 |орг. зап. |4
|418. |Хлорметил-2-аминоацетат (хлорметиловый эфир 2-аминоуксусной кислоты; хлорметил-2-аминоэтаноат) |- |C~3~H~6~ClNO~2~ |0,6 |с.-т. |2
|419. |1-Хлороктадекан (стеарилхлорид) |3386-33-2 |C~18~H~37~Cl |0,01 |орг. зап. |4
|420. |6-Хлорпиримидин-4-амин |5305-59-9 |C~4~H~4~ClN~3~ |3 |орг. окр. |3
|421. |1-Хлорпропан-2-он (хлорацетон) |78-95-5 |C~3~H~5~ClO |0,5 |с.-т. |2
|422. |N-Хлорпропан-1-енилгексаметилентетрамин хлорид |- |C~9~H~15~ClN~4~ |0,02 |общ. |3
|423. |Хостопаль СФ |- |- |0,2 |орг. пена |4
|424. |Хохсталюкс ЕРУ |- |- |0,1 |общ. |4
|425. |Хромлигносульфонат окисленно-замещенный |- |- |0,5 |общ. |4
|426. |Целлосайз гидроксиэтилцеллюлоза |- |- |0,2 |общ. |4
|427. |Целлюлоза, 2-гидроксипропиловый метиловый эфир (2-гидроксипропилметилцеллюлоза) |9004-65-3 |[C~6~H~7~O~2~(OH)~3-x-y~(OCH~3~)x(OC~3~H~6~OH)y]n |0,1 |общ. |3
|428. |Целлюлоза, 2-гидроксипропиловый эфир (2-гидроксипропиловый эфир целлюлозы)
|9004-64-2 |[C~6~H~7~O~2~(OH)~3-x~(OCH~2~CH(OH)CH~3~)]n |0,04 |общ. |3
|429. |2-Циано-N- [(этиламино)карбонил]-2-(метоксиимино)ацетамид |57966-95-7 |C~7~H~10~N~4~O~3~ |0,06 |с.-т. |2
|430. |α-Циан(4-фтор-3-феноксифенил)метил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил) циклопропанкарбонат |68359-37-5 |C~22~H~18~Cl~2~FN O~3~ |0,001 |орг. |3
|431. |N-Циклогексилбензтиазол-2-сульфенамид (сульфенамид Ц) |95-33-0 |C~13~H~16~N~2~S~2~ |0,3 |общ. |4
|432. |Цирразол ALN-P |- |- |1,5 |орг. пена |4
|433. |Эйкозагидродибензо[b.k][1.4.7.10.13.16]гексаоксацикло-октадецен (дициклогексан-18-краун-6-эфир) |16069-36-6 |C~20~H~36~O~6~ |1 |с.-т. |2
|434. |Экстралин (смесь ароматических аминов) |- |- |0,4 |с.-т. |2
|435. |Эмульсол нефтехимический |- |- |0,04 |орг. зап. |4
|436. |Этан-1,2-диол диацетат (2-(ацетилокси)этилацетат) |111-55-7 |C~6~H~10~O~4~ |1 |с.-т. |2
|437. |2-(Этенилокси)этанол (2-(винилокси)этанол) |764-48-7 |C~4~H~8~O~2~ |1 |орг. зап. |3
|438. |2-[2-(Этенилокси)этокси]этанол (2-(2-винилоксиэтокси)этанол) |929-37-3 |C~6~H~12~O~3~ |1 |орг. зап. |3
|439. |Этил-6-бром-4-[(диметиламино)метил]-5- гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1H-индол-3- карбонат гидрохлорид(6-бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1метил-2-[(фенилтио)метил]-1H-индол-3-карбоната гидрохлорид; арбидол) |131707-23-8 |C~22~H~25~BrN~2~O~3~S x ClH |0,04 |с.-т. |3
|440. |Этил-5-гидрокси-1,2-диметил-1H-индол-3-карбонат |15574-49-9 |C~13~H~15~NO~3~ |0,004 |с.-т. |2
|441. |Этил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропан-карбонат |59609-49-3 |C~10~H~14~Cl~2~O~2~ |0,5 |орг. зап. |4
|442. |Этил-3-(метиламино)бутан-2-оат(3-(метиламино)бутеновой кислоты этиловый эфир; этиловый эфир N-метил-β-аминокротоновой кислоты) |870-85-9 |C~7~H~13~NO~2~ |0,01 |общ. |4
|443. |Этилпиридин-4-карбонат (этилизоникотинат) |1570-45-2 |C~8~H~9~NO~2~ |0,02 |с.-т. |2
|444. |Этоксилин (N-β-этоксиэтилхлорацетанилид) |- |C~12~H~16~CINO~2~ |0,05 |орг. зап. |4
|445. |Эфиры сахарозы и синтетических жирных кислот фракции C10-16 |- |- |1 |общ. |4
7+<|<**> - величина для воды питьевой системы централизованного водоснабжения;

<а> - в пределах, допустимых расчетом на содержание органических веществ в воде и по показателям БПК и растворенного кислорода;

<б> - опасно при поступлении через кожу;

<в> - все растворимые в воде формы;

<г> - ПДК фенола указана для суммы летучих фенолов, придающих воде хлорфенольный запах при хлорировании, относится к водным объектам хозяйственно-питьевого водопользования при условии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки на водопроводных сооружениях или при определении условий сброса сточных вод, подвергающихся обеззараживанию хлором, в иных случаях допускается содержание суммы летучих фенолов в воде водных объектов в концентрациях 0,1 мг/л;

<д> - допускается сброс в водные объекты только при условии предварительного связывания активного хлора, образующегося в воде;

<е> - цианиды простые и комплексные (за исключением цианоферратов) в расчете на цианид-ион;

<ж> - в пересчете на 1-гидроксиэтилидендифосфоновую кислоту;

<к> - канцерогены;

<м> - химические вещества, которые могут поступать в воду также в результате водоподготовки и миграции из материалов и реагентов.

Если вместо величины ПДК указано "отсутствие", это означает, что сброс данного соединения в водные объекты недопустим.

с.-т. - санитарно-токсикологический;

общ. - общесанитарный;

орг. - органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. - изменяет запах воды, мутн. - увеличивает мутность воды, окр. - придает воде окраску, пена - вызывает образование пены, пл. - образует пленку на поверхности воды, привк. - придает воде привкус, оп. - вызывает опалесценцию).
|===

[[tabl3-15]]
[caption="Таблица 3.15. "]
.Предельно допустимые концентрации ракетных топлив, компонентов ракетных топлив и продуктов их деструкции в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (в ред. https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=505600&date=03.03.2026&dst=100273&field=134&demo=1[Постановления] Главного государственного санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

[width="100%",cols="^.^1%,8%,^.^4%,^.^4%,^.^3%,^.^1%",options="header"]
|===
|N п/п ^.^|Наименование вещества |Регистрационный номер CAS |Формула |Величина ПДК (мг/л) |Класс опасности
|1. |Тетраметилтетразен |6130-87-6 |C~4~H~12~N~4~ |0,001 |1
|2. |Аммония перхлорат |7790-98-9 |NH~4~ClO~4~ |2,0 |2
|3. |N-метил-N-нитрозометанамин |62-75-9 |C~2~H~6~N~2~O |2,0 x 10^-3^ |2
6+<|
Регистрационный номер CAS - регистрационный номер, присвоенный Реферативной службой по химии (CAS) (Chemical Abstracts Service Registry Number);

класс опасности - https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=3&date=03.03.2026&dst=100015&field=134&demo=1[пункт 1.1] ГОСТ 12.1.007-76 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", утвержденного и введенного в действие постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 N 579;

ПДК - предельно допустимая концентрация.
|===

[[tabl3-16]]
[caption="Таблица 3.16. "]
.Предельно допустимые концентрации (ПДК) взрывчатых веществ и порохов в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

[width="100%",cols="8%,^.^4%,^.^5%,^.^1%,^.^3%,^.^1%",options="header"]
|===
^.^|Наименование вещества |Регистрационный номер CAS |Формула |Величина ПДК (мг/л) |Лимитирующий показатель вредности |Класс опасности
^.^|1 |2 |3 |4 |5 |6
|Поливинилнитрат |26355-31-7 |[C~2~H~3~O~3~N++]++~n~ |4,0 |Общ. с.-т. |3
|Поливинилбутираль |63148-65-2 |[-C~8~H~14~O~2~-++]++~n~ |2,0 |Общ. с.-т. |3
|Нитрат целлюлозы |9004-70-0 |[C~6~H~7~O~2~(OH)~3-x~(ONO~2~)~x~++]++~n~ |4,0 |Общ. с.-т. |3
|Метиленбис(N'-метоксидиазен-N-оксид) (метоксазин) |- |C~3~H~8~N~4~O~4~ |0,2 |Общ. с.-т. |2
|3,3-Бис(хлорметил)-оксетан |78-71-7
|[-OCH~2~C(CH~2~Cl)~2~CH~2~-++]++~n~ |0,2 |Общ. с.-т. |2
|2-(2-Этоксиэтокси)-этанол (этилкарбитол) |111-90-0 |C~6~H~14~O~3~ |0,02 |Общ. с.-т. |2
|Тетранитропентаэритрит |78-11-5 |C~5~H~8~N~4~O~12~ |0,1 |Общ. с.-т. |1
|Диоксид хлора |10049-04-4 |ClO~2~ |0,3 |с.-т. |3
|===

[[tabl3-17]]
[caption="Таблица 3.17. "]
.Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ и продуктов их деструкции в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

[width="100%",cols="8%,^.^3%,^.^4%,^.^3%,^.^2%,^.^1%",options="header"]
|===
^.^|Название вещества |Регистрационный номер CAS |Формула |Величина ПДК, мг/л |Лимитирующий показатель вредности |Класс опасности
|2-Хлорвинил- дихлорарсин (люизит) |541-25-3 |Cl~2~AsC~2~H~2~Cl |0,0002 |с.-т. |1
|O-изопропилметил-фторфосфонат (зарин) |107-44-8 |C~4~H~10~FO~2~P |0,00005 |с.-т. |1
|O-1,2,2-триметил- пропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман) |96-64-0 |C~7~H~16~FO~2~P |0,000005 |с.-т. |1
|O-изобутил-β-N-диэтиламиноэтантиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx) |159939-87-4 |C~11~H~26~NO~2~PS |0,000002 |- |1
|2,2'-Дихлордиэтил- сульфид (иприт) |505-60-2 |S(CH~2~CH~2~Cl)~2~ |0,0002 |с.-т. |1
6+|Отравляющие вещества, входящие в состав ипритно-люизитной смеси:
|2,2'-дихлордиэтил- сульфид (иприт) |505-60-2 |S(CH~2~CH~2~Cl) ~2~ |0,0001 |с.-т. |1
|2-хлорвинилдихлор- арсин (люизит) |541-25-3 |Cl~2~AsC~2~H~2~Cl |0,0001 |с.-т. |1
|===

[[tabl3-18]]
[caption="Таблица 3.18. "]
.Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов их деструкции в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

[width="100%",cols="8%,^.^3%,^.^4%,^.^2%,^.^1%",options="header"]
|===
^.^|Название вещества |Регистрационный номер CAS |Формула |Величина ОДУ, мг/л |Класс опасности
|Метилфосфоновая кислота |993-13-5 |CH~5~O~3~P |2,0 |3
|===

*IV. Почва населенных мест и сельскохозяйственных угодий*

{empty}19. Содержание отходов флотации угля (ОФУ) в почве контролируется по содержанию бенз/а/пирена.

{empty}20. Величина ОДК полихлорированных дибензо-n-диоксинов и дибензофуранов (в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-пара-диоксин и его аналоги) приведена в нг/кг с учетом фона (кларка).

[[tabl4-1]]
[caption="Таблица 4.1. "]
.Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве

[width="100%",cols="^.^1%,8%,^.^4%,^.^3%,^.^3%,^.^5%,^.^1%",options="header"]
|===
|N п/п ^.^|Наименование вещества |Регистрационный номер CAS |Формула
|Величина ПДК/ОДК (мг/кг) с учетом фона (кларка) |Лимитирующий показатель вредности |Класс опасности
|1 ^.^|2 |3 |4 |5 |6 |7
7+^.^|Валовое содержание
|1. |Бенз/а/пирен |50-32-8 |C~20~H~12~ |0,02/ |Общесанитарный |1
|2. |Бензин |8032-32-4 | |0,1/ |Воздушно-миграционный |
|3. |Бензол |71-43-2 |C~6~H~6~ |0,3/ |Воздушно-миграционный |
|4. |Ванадий |7440-62-2 |V |150,0/ |Общесанитарный |3
|5. |Ванадий {plus} марганец |7440-62-2 {plus} 7439-96-5 |V {plus} Mn |100/{plus}1000/ |Общесанитарный |3
|6. |Диметилбензолы (1,2-диметилбензол; 1,3-диметилбензол; 1,4-диметилбензол) |1330-20-7 |C~8~H~10~ |0,3/ |Транслокационный |
.4+|7. |Кадмий |7440-43-9 |Cd | | |1
<|а) песчаные и супесчаные | | |/0,5 | |
<|б) кислые (суглинистые и глинистые), pH KCl < 5,5 | | |/1,0 | |
<|в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH KCl > 5,5 | | |/2,0 | |
|8. |Марганец |7439-96-5 |Mn |1500/ |Общесанитарный |3
.4+|9. |Медь |7440-50-8 |Cu | | |2
<|а) песчаные и супесчаные | | |/33,0 | |
<|б) кислые (суглинистые и глинистые), pH KCl < 5,5 | | |/66,0 | |
<|в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH KCl > 5,5 | | |/132,0 | |
|10. |Метаналь |50-00-0 |CH~2~O |7,0/ |Воздушно-миграционный |
|11. |Метилбензол |108-88-3 |C~7~H~8~ |0,3/ |Воздушно-миграционный |
|12. |Метилфосфоновая кислота |993-13-5 |CH~3~P(O)(OH)~2~ |/0,22 | |
|13. |(1-метилэтенил)бензол |25013-15-4 |C~9~H~10~ |0,5/ |Воздушно-миграционный |
|14. |(1-метилэтил)бензол |98-82-8 |C~9~H~12~ |0,5/ |Воздушно-миграционный |
|15. |(1-метилэтил)бензол {plus} (1-метилэтенил)бензол |98-82-8 {plus} 25013-15-4 |C~9~H~12~ {plus} C~9~H~10~ |0,5/ |Воздушно-миграционный |
.4+|16. |Мышьяк |7440-32-2 |As | | |1
<|а) песчаные и супесчаные | | |/2,0 | |
<|б) кислые (суглинистые и глинистые), pH KCl < 5,5 | | |/5,0 | |
<|в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH KCl > 5,5 | | |/10,0 | |
.4+|17. |Никель |7440-02-0 |Ni | | |2
<|а) песчаные и супесчаные | | |/20,0 | |
<|б) кислые (суглинистые и глинистые), pH KCl < 5,5 | | |/40,0 | |
<|в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH KCl > 5,5 | | |/80,0 | |
|18. |Нитраты (по NO~3~) |14797-55-8 |NO~3~ |130,0/ |Водно-миграционный |
|19. |Отходы флотации угля (ОФУ) | | |3000,0/ |Водно-миграционный, общесанитарный |
.4+|20. |Полихлорированные дибензо-n-диоксины и дибензофураны (в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-парадиоксин и его аналоги) |1746-01-6 |C~12~H~4~Cl~4~O~2~ | | |
<|а) почва населенных мест | | |/50,0 | |
<|б) почва сельскохозяйственных угодий | | |/5,0 | |
<|в) почва промышленной площадки | | |/1000 | |
|21. |Ртуть |7439-97-6 |Hg |2,1/ |Транслокационный |1
.4+|22. |Свинец |7439-92-1 |Pb | | |1
<|а) песчаные и супесчаные | | |/32,0 | |
<|б) кислые (суглинистые и глинистые), pH KCl < 5,5 | | |/65,0 | |
<|в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH KCl > 5,5 | | |/130,0 | |
|23. |Свинец {plus} ртуть |7439-92-1 {plus} 7439-97-6 |Pb {plus} Hg |20,0/ {plus} 1,0/ |Транслокационный |1
|24. |Сера |7704-34-9 |S |160,0/ |Общесанитарный |
|25. |Серная кислота (по S) |7664-93-9 |H~2~SO~4~ |160,0/ |Общесанитарный |
|26. |Сероводород (по S) |7783-06-4 |H~2~S |0,4/ |Воздушно-миграционный |
|27. |Сурьма |7440-36-0 |Sb |4,5/ |Водно-миграционный |2
|28. |Фуран-2-карбальдегид |39276-09-0 |C~5~H~4~O~2~ |3,0/ |Общесанитарный |
|29. |Хром шестивалентный |18540-29-9 |Cr({plus}6) |0,05/ |Общесанитарный |2
.4+|30. |Цинк |7440-66-6 |Zn | | |1
<|а) песчаные и супесчаные | | |/55,0 | |
<|б) кислые (суглинистые и глинистые), pH KCl < 5,5 | | |/110,0 | |
<|в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH KCl > 5,5 | | |/220,0 | |
|31. |Этаналь |75-07-0 |C~2~H~4~O |10/ |Воздушно-миграционный |
|32. |Этенилбензол |100-42-5 |C~8~H~8~ |0,1/ |Воздушно-миграционный |
7+^.^|Подвижная форма
|33. |Кобальт |7440-48-4 |Co |5,0/ |Общесанитарный |2
.12+|34. |Марганец, извлекаемый 0,1 и H~2~SO~4~: |7439-96-5 |Mn | |Общесанитарный |3
<|Чернозем | | |700,0/ | |
<|Дерново-подзолистая: | | | | |
<|pH 4,0 | | |300,0/ | |
<|pH 5,1 - 6,0 | | |400,0/ | |
<|pH ≥ 6,0 | | |500,0/ | |
<|Извлекаемый ацетатно-аммонийным буфером с pH 4,8: | | | | |
<|Чернозем | | |140,0/ | |
<|Дерново-подзолистая: | | | | |
<|pH 4,0 | | |60,0/ | |
<|pH 5,1 - 6,0 | | |80,0/ | |
<|pH ≥ 6,0 | | |100,0/ | |
|35. |Медь |7440-50-8 |Cu |3,0/ |Общесанитарный |2
|36. |Никель |7440-02-0 |Ni |4,0/ |Общесанитарный |2
|37. |Свинец |7439-92-1 |Pb |6,0/ |Общесанитарный |1
|38. |Фтор |16984-48-8 |F |2,8/ |Общесанитарный |1
|39. |Хром трехвалентный |16065-83-1 |Cr({plus}3) |6,0/ |Транслокационный |2
|40. |Цинк |7440-66-6 |Zn |23,0/ |Транслокационный |1
7+^.^|Водорастворимая форма
|41. |Фтор |16984-48-8 |F |10,0/ |Транслокационный |1
|===

[[tabl4-2]]
[caption="Таблица 4.2. "]
.Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) полихлорированных бифенилов (ПХБ) в почве

[width="100%",cols="^.^1%,10%,^.^4%,^.^4%,^.^4%",options="header"]
|===
|N п/п ^.^|Наименование вещества |Регистрационный номер CAS |Формула |Величина ПДК/ОДК (мг/кг)
|1 ^.^|2 |3 |4 |5
|1. |2,2',3,4,4',5-гексахлоробифенил (ПХБ 138) |35065-28-2 |C~12~H~4~Cl~6~ |/0,004
|2. |2,2',3,4,4',5,5'-гептахлоробифенил (ПХБ 180) |35065-29-3 |C~12~H~3~Cl~7~ |/0,004
|3. |2,2',4,5,5'-пентахлоробифенил (ПХБ 101) |37680-73-2 |C~12~H~5~Cl~5~ |/0,004
|4. |2,2,4,4',5>5'-гексахлоробифенил (ПХБ 153) |35065-27-1 |C~12~H~4~Cl~6~ |/0,004
|5. |2,2',5,5'-тетрахлоробифенил (ПХБ 52) |35693-99-3 |C~12~H~6~Cl~4~ |/0,001
|6. |2,3,4,4,5-пентахлорбифенил (ПХБ 118) |31508-00-6 |C~12~H~5~Cl~5~ |/0,004
|7. |2,4,4'-трихлоробифенил (ПХБ 28) |7012-37-5 |C~12~H~7~Cl~3~ |/0,001
|8. |ПХБ (суммарно) |- |- |/0,02
|===

[[tabl4-3]]
[caption="Таблица 4.3. "]
.Оценка степени загрязнения почв неорганическими веществами

[width="100%",cols="60%,^.^20%,^.^20%,^.^20%",options="header"]
|===
^.^|Содержание в почве (мг/кг) 3+^.^|Категория загрязнения почвы
^.^h|Класс опасности вещества h|1 класс h|2 класс h|3 класс
|> Кmax |Очень сильная |Очень сильная |Сильная
|От ПДК до Кmax |Очень сильная |Сильная |Средняя
|От 2 фоновых значений до ПДК |Слабая |Слабая |Слабая
|===

[[tabl4-4]]
[caption="Таблица 4.4. "]
.Оценка степени загрязнения почвы органическими веществами

[width="100%",cols="60%,^.^20%,^.^20%,^.^20%",options="header"]
|===
^.^|Содержание в почве (мг/кг) 3+^.^|Категория загрязнения почвы
^.^h|Класс опасности вещества h|1 класс h|2 класс h|3 класс
|> 5 ПДК |Очень сильная |Очень сильная |Сильная
|От 2 до 5 ПДК |Очень сильная |Сильная |Средняя
|От 1 до 2 ПДК |Слабая |Слабая |Слабая
|===

{empty}21. Оценка степени химического загрязнения почвы при загрязнении почвы веществами неорганической природы проводится с учетом класса их опасности, ПДК и максимального значения допустимого уровня содержания элемента (Кmax) по одному из четырех показателей вредности (таблица <<tabl4-5,4.5>>).

{empty}22. Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится в том числе по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследованиях окружающей среды городов с действующими источниками загрязнения. Такими показателями являются: коэффициент концентрации химического вещества (К~c~). К~c~ определяется отношением фактического содержания определяемого вещества в почве (C~i~) в мг/кг почвы к региональному фоновому (C~ϕi~):

К~c~ = C~i~ / C~ϕi~;

и суммарный показатель загрязнения (Z~c~). Суммарный показатель загрязнения равен сумме коэффициентов концентрации химических элементов - загрязнителей и выражен формулой:

Z~c~ = ∑ (К~ci~ + ... + К~cn~) - (n - 1),
[none]
. где n - число определяемых суммируемых вещества;

. К~ci~ - коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения.

[[tabl4-5]]
[caption="Таблица 4.5. "]
.Степени химического загрязнения почвы

[width="100%",cols="1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%",options="!header"]
|===
.3+^.^h|Категории загрязнения .3+^.^h|Суммарный показатель загрязнения (Zc) 6+^.^h|Содержание в почве (мг/кг)
2+^.^h|I класс опасности 2+^.^h|II класс опасности 2+^.^h|III класс опасности 
^.^h|Органич. соединения ^.^h|Неорганич. соединения ^.^h|Органич. соединения ^.^h|Неорганич. соединения ^.^h|Органич. соединения ^.^h|Неорганич. соединения
|Чистая |- |от фона до ПДК |от фона до ПДК |от фона до ПДК |от фона до ПДК |от фона до ПДК |от фона до ПДК
|Допустимая |< 16 |от 1 до 2 ПДК |от фона до ПДК |от 1 до 2 ПДК |от фона до ПДК |от 1 до 2 ПДК |от фона до ПДК
|Умеренно опасная |16 - 32 | | | | |от 2 до 5 ПДК |от ПДК до Kmax
|Опасная |32 - 128 |от 2 до 5 ПДК |от ПДК до Kmax |от 2 до 5 ПДК |от ПДК до Kmax |> 5 ПДК |> Kmax
|Чрезвычайно опасная |> 128 |> 5 ПДК |> Kmax |> 5 ПДК |> Kmax | |
|===

{empty}23. Оценка санитарной опасности почвы проводится по отношению количества "почвенного белкового (гумусного) азота "A" в миллиграммах на 100 г абсолютно сухой почвы к количеству "органического азота "B" в миллиграммах на 100 г абсолютно сухой почвы (далее - санитарное число).

{empty}24. Оценка загрязнения почвы по химическим и санитарно-эпидемическим показателям проводится в соответствии с показателями, изложенными в таблице <<tabl4-6,4.6>>.

[[tabl4-6]]
[caption="Таблица 4.6. "]
.Степени микробиологического загрязнения почвы

[width="100%",cols="6%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%",options="header"]
|===
^.^|Показатель |Чистая |Допустимая |Умеренно опасная |Опасная |Чрезвычайно опасная
^.^|1 |2 |3 |4 |5 |6
|Суммарный показатель загрязнения (Zc) |- |< 16 |16-32 |32-128 |> 128
|Оценка чистоты почвы по "санитарному числу" |0,98 и больше |0,98 и больше |от 0,85 до 0,97 |от 0,70 до 0,84 |меньше 0,69
6+|Оценка степени эпидемической опасности почвы:
|Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E. coli КОЕ/г |0 |1-9 |10-99 |100 и более |-
|Энтерококки (фекальные) КОЕ/г |0 |1-9 |10-99 |100-999 |1000 и более
|Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы, КОЕ/г |0 |0 |0 |1-99 |100 и более
|Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных, Экз/кг |0 |1-9 |10-99 |100-999 |1000 и более
|Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных, экз/кг |0 |1-9 |10-99 |100-999 |1000 и более
|Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших, Экз/100 г |0 |1-9 |10-99 |100-999 |1000 и более
|Личинки - Л, куколки - К синантропных мух, экземпляров в пробе |0 |0 a|Л - 1-9

К - отс. |Л 10-99

К - 1-9 |Л - 100 и более

К - 10 и более
|Патогенные вирусы |отсутствие |отсутствие |отсутствие |1-9 |10 и более
|===

[[tabl4-7]]
[caption="Таблица 4.7. "]
.Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина (гептила) и оксида бериллия в почве

[width="100%",cols="6%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%",options="header"]
|===
^.^|Наименование вещества |Регистрационный номер CAS |Формула |Величина ПДК, мг/кг |Класс опасности
|1,1-диметилгидразин (гептил) |57-14-7 |C~2~H~8~N~2~ |0,1footnote:[Обладает канцерогенным, эмбриотоксическим, гонадотоксическим, аллергенным эффектом, политропным действием, вызывает отравления при любых путях поступления в организм.] |I
|Оксид бериллия |1304-56-9 |BeO |3,0footnote:[Лимитирующий показатель вредности - общесанитарный.] |I
|===

[[tabl4-8]]
[caption="Таблица 4.8. "]
.Предельно допустимая концентрация (ПДК) перхлората аммония в почве

[width="100%",cols="6%,^.^4%,^.^4%,^.^1%,^.^4%",options="header"]
|===
^.^|Наименование вещества |Регистрационный номер CAS |Формула |Величина ПДК, мг/кг с учетом фона (кларка) |Лимитирующий показатель вредности
|Аммония перхлорат |7790-98-9 |NH~4~ClO~4~ |0,1 |Транслокационный
|===

[[tabl4-9]]
[caption="Таблица 4.9. "]
.Предельно допустимая концентрация (ПДК) взрывчатых веществ и компонентов порохов в почве

[width="100%",cols="10%,^.^3%,^.^7%,^.^1%,^.^5%",options="header"]
|===
^.^|Наименование вещества |Регистрационный номер CAS |Формула |Величина ПДК, мг/кг с учетом фона (кларка) |Лимитирующий показатель вредности
^.^|1 |2 |3 |4 |5
|Поливинилнитрат |26355-31-7 |[C~2~H~3~O~3~N++]++~n~ |20,0 |общесанитарный
|Поливинилбутираль |63148-65-2 |[-C~8~H~14~O~2~-++]++~n~ |20,0 |общесанитарный
|Нитрат целлюлозы |9004-70-0 |[C~6~H~7~O~2~(OH)~3-x~(ONO~2~)~x~++]++~n~ |10,0 |общесанитарный
|Метиленбис(N'-метоксидиазен-N-оксид) (метоксазин) |- |C~3~H~8~N~4~O~4~ |5,0 |общесанитарный
|3,3-Бис(хлорметил) оксетан |78-71-7 |[-OCH~2~C(CH~2~Cl)~2~CH~2~-++]++~n~ |1,0 |общесанитарный
|2-(2-Этоксиэтокси)этанол (этилкарбитол) |111-90-0 |C~6~H~14~O~3~ |0,5 |общесанитарный
|Тетранитропентаэритрит |78-11-5 |C~5~H~8~N~4~O~12~ |10,0 |общесанитарный
|1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергидротриазин (Гексоген) |121-82-4 |C~3~H~6~N~6~O~6~ |2,0 |общесанитарный
|1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетраазоциклооктан (Октоген, Октагидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразоцин, октагидро-1,3,5,7-тетранитротетразен) |2691-41-0 |C~4~H~8~N~8~O~8~ |2,0 |общесанитарный
|2,4,6-Тринитротолуол (2-Метил-1,3,5-Тринитробензол; 2,4,6-тринитрометилбензол; Тротил) |118-96-7 |C~7~H~5~N~3~O~6~ |2,0
|общесанитарный
|===

[[tabl4-10]]
[caption="Таблица 4.10. "]
.Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ и продуктов их деструкции в почве

[width="100%",cols="10%,^.^4%,^.^5%,^.^3%,^.^6%,^.^1%",options="header"]
|===
^.^|Название вещества |Регистрационный номер CAS |Формула |Величина ПДК, мг/кг |Лимитирующий показатель вредности |Класс опасности
|2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит) |541-25-3 |Cl~2~AsC~2~H~2~Cl |0,1 |- |1
a|O-изобутил-β-N-диэтиламиноэтантиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx) |159939-87-4 |C~11~H~26~NO~2~PS |5,0 x 10^-5^ |миграционный водный |1
|2,2'-Дихлордиэтилсульфид (иприт) |505-60-2 |S(CH~2~CH~2~Cl)~2~ |0,05 |воздушно-миграционный |1
6+|Отравляющие вещества, входящие в состав ипритно-люизитной смеси:
|2,2'-дихлордиэтилсульфид (иприт) |505-60-2 |S(CH~2~CH~2~Cl)~2~ |0,01 |миграционный водный |1
|2-хлорвинилдихлорарсин (люизит) |541-25-3 |Cl~2~AsC~2~H~2~Cl |0,01 |миграционный водный |1
|O-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман) |96-64-0 |C~7~H~16~FO~2~P |1,0 x 10^-4^ |миграционный воздушный |1
|O-изопропилметилфторфосфонат (зарин) |107-44-8 |C~4~H~10~FO~2~P |2,0 x 10^-4^ |миграционный воздушный |1
|===

[[tabl4-11]]
[caption="Таблица 4.11. "]
.Предельно допустимые концентрации (ПДК) ракетных топлив, компонентов ракетных топлив и продуктов их деструкции в почве населенных мест и сельскохозяйственных угодий (введены https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=505600&date=03.03.2026&dst=100304&field=134&demo=1[Постановлением] Главного государственного санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

[width="100%",cols="^.^1%,8%,^.^3%,^.^3%,^.^2%",options="header"]
|===
|N п/п ^.^|Наименование вещества |Регистрационный номер CAS |Формула |Величина ПДК, мг/кг
|1. |N-метил-N-нитрозометанамин |62-75-9 |C~2~H~6~N~2~O |0,03
|2. |N-метилметанамин |124-40-3 |C~2~H~7~N |1,0
5+<|Регистрационный номер CAS - регистрационный номер, присвоенный Реферативной службой по химии (CAS) (Chemical Abstracts Service Registry Number);

класс опасности - https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=3&date=03.03.2026&dst=100015&field=134&demo=1[пункт 1.1] ГОСТ 12.1.007-76 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", утвержденного и введенного в действие постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 N 579;

ПДК - предельно допустимая концентрация.
|===

*V. Физические факторы (за исключением ионизирующего излучения)*

*Предельно допустимые уровни физических факторов на рабочих местах*

{empty}25. Гигиенические нормативы физических факторов неионизирующей природы (далее - физические факторы) на рабочих местах не распространяются на условия труда водолазов, космонавтов, условия выполнения аварийно-спасательных работ или боевых задач.

{empty}26. Гигиенические нормативы физических факторов в условиях производственной среды определяются как предельно допустимые уровни факторов, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не вызывают заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений.

{empty}27. Показателями, характеризующими микроклимат на рабочих местах в производственных помещениях, являются:
[none]
. а) температура воздуха;

. б) температура поверхностей ограждающих конструкций (стены, потолок, пол), устройств, а также технологического оборудования или ограждающих его устройств;

. в) относительная влажность воздуха;

. г) скорость движения воздуха;

. д) интенсивность теплового облучения.

{empty}28. Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях оцениваются в зависимости от категории работ по уровню энерготрат организма.

[[tabl5-1]]
[caption="Таблица 5.1. "]
.Категории работ по уровню энерготрат организма

[width="100%",cols="^.^10%,^.^10%,80%",options="header"]
|===
|Категории работ |Энерготраты, Вт ^.^|Характер работ, примеры видов работ и профессий
|1 |2 ^.^|3
|Iа |до 139 |Ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления
|Iб |140-174 |Работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся физическим напряжением
|IIа |175-232 |Работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения
|IIб |233-290 |Работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением
|III |более 290 |Работы, связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий
|===

{empty}29. Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года приведены в таблице <<tabl5-2,5.2>>.

При обеспечении допустимых величин микроклимата на рабочих местах:
[none]
. а) перепад температуры воздуха по высоте от уровня пола (0,1; 1,0; 1,5) м должен быть не более 3°C;

. б) перепад температуры воздуха по горизонтали, а также ее изменения в течение смены не должны превышать:

- для категорий работ Iа и Iб - 4°C;

- для категорий работ IIа и IIб - 5°C;

- для категории работ III - 6°C.

При этом значения температуры воздуха не должны выходить за пределы величин, указанных в таблице <<tabl5-2-1,5.2>>, для отдельных категорий работ.

[[tabl5-2-1]]
[caption="Таблица 5.2. "]
.Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях

[width="100%",cols="1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%",options="!header"]
|===
.2+^.^h|Период года .2+^.^h|Категория работ по уровню энерготрат, Вт 2+^.^h|Температура воздуха, °C .2+^.^h|Температура поверхностей, °C .2+^.^h|Относительная влажность воздуха, % 2+^.^h|Скорость движения воздуха, м/с
^.^h|диапазон ниже оптимальных величин h|диапазон выше оптимальных величин h|для диапазона температур воздуха ниже оптимальных величин, не более h|для диапазона температур воздуха выше оптимальных величин, не более
^.^|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8
.5+|Холодный |Iа (до 139) |20,0-21,9 |24,1-25,0 |19,0-26,0 |15-75 |0,1 |0,1
^.^|Iб (140-174) |19,0-20,9 |23,1-24,0 |18,0-25,0 |15-75 |0,1 |0,2
^.^|IIа (175-232) |17,0-18,9 |21,1-23,0 |16,0-24,0 |15-75 |0,1 |0,3
^.^|IIб (233-290) |15,0-16,9 |19,1-22,0 |14,0-23,0 |15-75 |0,2 |0,4
^.^|III (более 290) |13,0-15,9 |18,1-21,0 |12,0-22,0 |15-75 |0,2 |0,4
.5+|Теплый |Iа (до 139) |21,0-22,9 |25,1-28,0 |20,0-29,0 |15-75 |0,1 |0,2
^.^|Iб (140-174) |20,0-21,9 |24,1-28,0 |19,0-29,0 |15-75 |0,1 |0,3
^.^|IIа (175-232) |18,0-19,9 |22,1-27,0 |17,0-28,0 |15-75 |0,1 |0,4
^.^|IIб (233-290) |16,0-18,9 |21,1-27,0 |15,0-28,0 |15-75 |0,2 |0,5
^.^|III (более 290) |15,0-17,9 |20,1-26,0 |14,0-27,0 |15-75 |0,2 |0,5
|===

{empty}30. При температуре воздуха на рабочих местах 25°C и выше максимально допустимые величины относительной влажности воздуха не должны выходить за пределы:
[none]
. 70% - при температуре воздуха 25°C;

. 65% - при температуре воздуха 26°C;

. 60% - при температуре воздуха 27°C;

. 55% - при температуре воздуха 28°C.

{empty}31. При температуре воздуха 26-28°C скорость движения воздуха для теплого периода года должна соответствовать диапазонам:
[none]
. 0,1-0,2 м/с - для категории работ Iа;

. 0,1-0,3 м/с - для категории работ Iб;

. 0,2-0,4 м/с - для категории работ IIа;

. 0,2-0,5 м/с - для категорий работ IIб и III.

{empty}32. Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих на рабочих местах от производственных источников (материалов, изделий и прочего), нагретых до температуры не более 600°C, приведены в таблице <<tabl5-3,5.3>>.

Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих от источников излучения, нагретых до температуры более 600°C (раскаленный или расплавленный металл, стекло, пламя), не должны превышать 140 Вт/м^2^. При этом облучению не должно подвергаться более 25% поверхности тела с обязательным использованием средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз.

{empty}33. На помещения с искусственными источниками холода, в которых работники используют спецодежду с теплоизолирующими свойствами, превышающими 1 кло, допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях, указанные в таблице <<tabl5-2-2,5.2>>, не распространяются.

[[tabl5-2-2]]
[caption="Таблица 5.2. "]
.(1) Нормируемые уровни параметров микроклимата на рабочих местах в угольной промышленности (введены https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=505600&date=03.03.2026&dst=100326&field=134&demo=1[Постановлением] Главного государственного санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

[width="100%",cols="1%,^.^5%,^.^4%,^.^4%,^.^3%,^.^1%,^.^1%",options="!header"]
|===
.2+^.^h|N п/п .2+^.^h|Категория работ 2+^.^h|Допустимые уровни температуры воздуха, °C .2+^.^h|Относительная влажность воздуха, % 2+^.^h|Скорость движения воздуха, м/с
^.^h|Ниже оптимальных величин h|Выше оптимальных величин h|Для диапазона температур воздуха ниже оптимальных величин, не более h|Для диапазона температур воздуха выше оптимальных величин, не более
|1. |Iа (до 139) |20,0-21,9 |25,1-28,0 |15-75 |0,1 |0,1
|2. |Iб (140-174) |19,0-20,9 |24,1-27,0 |15-75 |0,1 |0,2
|3. |IIа (175-232) |17,0-18,9 |21,1-26,0 |15-75 |0,1 |0,3
|4. |IIб (233-290) |15,0-16,9 |19,1-25,0 |15-75 |0,2 |0,4
|5. |III (более 290) |13,0-15,9 |18,1-24,0 |15-75 |0,2 |0,4
|===

[[tabl5-3]]
[caption="Таблица 5.3. "]
.Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих от производственных источников, нагретых до температуры не более 600°C

[width="100%",cols="^.^50%,^.^50%",options="header"]
|===
|Облучаемая поверхность тела, % |Интенсивность теплового облучения, Вт/м^2^, не более
|50 и более |35
|25-50 |70
|не более 25 |100
|===

{empty}34. Гигиеническими нормативами, используемыми для оценки уровней воздействия шума на рабочих местах, являются:

- эквивалентный уровень звука (LpAeqT, дБА), уровень, воздействующий на работающего за рабочую смену (измеренный или рассчитанный относительно 8 ч рабочей смены);

- максимальные уровни звука A, измеренные с временными коррекциями S и I (LpA max) - наибольшая величина уровня звука, измеренная на заданном интервале времени со стандартной временной коррекцией;

- пиковый корректированный по C уровень звука (LpC peak), дБС - C - взвешенное наибольшее значение за время измерений.

{empty}35. Нормативным эквивалентным уровнем звука (LpAeqT, дБА), на рабочих местах, является 80 дБА. Максимальными уровнями звука A, измеренными с временными коррекциями S и I, являются 110 дБА и 125 дБА соответственно. Пиковым корректированным по C уровнем звука (LpC peak), дБС является 137 дБС.

[[tabl5-4]]
[caption="Таблица 5.4. "]
.Предельно допустимые значения и уровни производственной вибрации

[width="100%",cols="4%,12%,^.^3%,^.^1%,^.^1%,^.^1%",options="!header"]
|===
.2+^.^h|Вид вибрации .2+^.^h|Категория вибрации .2+h|Направление действия .2+h|Фильтр частотной коррекции 2+h|Эквивалентные корректированные уровни виброускорения
^.^h|м/с^2^ h|дБ
|Локальная | |Xл, Yл, Zл |Wh |2,0 |126
.6+|Общая .2+|Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении |Zо |Wk |0,56 |115
^.^|Xо, Yо, ^.^|Wd |0,40 |112
.2+|Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. ^.^|Zо |Wk |0,28 |109
^.^|Xо, Yо, ^.^|Wd |0,2 |106
.2+|Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах. ^.^|Zо |Wk |0,1 |100
^.^|Xо, Yо, ^.^|Wd |0,071 |97
|===

[caption="Таблица 5.4. "]
.(1) Предельно допустимые значения и уровни нормируемых параметров вибрации на рабочих местах в угольной промышленности (введены https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=505600&date=03.03.2026&dst=100374&field=134&demo=1[Постановлением] Главного государственного санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

[width="100%",cols="^.^1%,5%,^.^3%,^.^1%,^.^1%,^.^1%",options="!header"]
|===
.2+^.^h|N п/п .2+^.^h|Тип вибрации .2+^.^h|Направление действия вибрации по осям координат .2+^.^h|Частотная коррекцияfootnote:[https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=33928&date=03.03.2026&dst=102005&field=134&demo=1 Приложение В к ГОСТ Р 59701.1-2022 "Национальный стандарт Российской Федерации. Вибрация. Средства измерений общей и локальной вибрации. Часть 1. Виброметры общего назначения", утвержденный и введенный в действие https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=424378&date=03.03.2026&demo=1 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04.08.2022 N 733-ст (М.: ФГБУ "РСТ", 2022)] 2+^.^h|Нормативные эквивалентные корректированные значения и уровни виброускорения
^.^h|м/с^-2^ ^.^h|дБ
|1. |Локальная |Xл, Yл, Zл |Wh |2,0 |126
.2+|2. .2+|Общая |Zо |Wk |0,56 |115
|Xо, Yо ^.^|Wd |0,40 |112
6+<|Wh - коэффициент частотной коррекции для локальной вибрации;

Wk - коэффициент частотной коррекции для общей вибрации в вертикальном направлении;

Wd - коэффициент частотной коррекции для общей вибрации в горизонтальном направлении.
|===

{empty}36. Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах приведены в таблице <<tabl5-5,5.5>>. При сокращенном рабочем дне (менее 40 ч в неделю) ПДУ применяется без изменения.

[[tabl5-5]]
[caption="Таблица 5.5. "]
.Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах

[width="100%",cols="^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%",options="!header"]
|===
4+h|Эквивалентные уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц .2+h|Эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ .2+h|Максимальный текущий общий уровень инфразвука, дБ
h|2 h|4 h|8 h|16
|100 |95 |90 |85 |100 |120
|===

[caption="Таблица 5.5. "]
.(1) Предельно допустимые уровни (ПДУ) нормируемых параметров инфразвука (введены https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=505600&date=03.03.2026&dst=100405&field=134&demo=1[Постановлением] Главного государственного санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

[width="100%",cols="10%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%",options="!header"]
|===
.3+^.^h|Наименование 5+^.^h|ПДУ параметров инфразвука
4+^.^h|Эквивалентные уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц .2+^.^h|Эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ
^.^h|2 h|4 h|8 h|16
|Выполнение всех видов работ на рабочих местах |110 |105 |100 |95 |110
6+|ПДУ - предельно допустимый уровень
|===

[[tabl5-6]]
[caption="Таблица 5.6. "]
.Предельно допустимые уровни звукового давления воздушного ультразвука на рабочих местах

[width="100%",cols="^.^50%,^.^50%",options="header"]
|===
|Третьоктавные полосы частот, кГц |Уровни звукового давления, дБ
|12,5 |80
|16,0 |90
|20,0 |100
|25,0 |105
|31,5-100,0 |110
|===

[[tabl5-7]]
[caption="Таблица 5.7. "]
.Предельно допустимые уровни контактного ультразвука на рабочих местах

[width="100%",cols="^.^50%,^.^25%,^.^25%",options="header"]
|===
|Поддиапазоны частот, кГц |Усредненная во времени пиковая пространственная интенсивность, Вт/см^2^ a| Усредненная во времени пиковая пространственная интенсивность для совместного действия воздушного и контактного УЗ, Вт/см^2^
|11,2-80 |0,03 |0,017
|80-630 |0,06 |-
|0,63 x 10^3^ - 5,0 x 10^3^ |0,1 |-
|===

{empty}37. Предельно допустимые уровни (ПДУ) напряженности электростатического поля (ЭСП):

- при воздействии 8 ч за смену - 20 кВ/м;

- при воздействии ≤ 1 ч за смену - 60 кВ/м;

- при воздействии ЭСП более 1 часа - определяются по формуле:
+
image:image6.png[] (5.1)
+
[none]
. где: T - время воздействия, ч.

{empty}38. ПДУ электромагнитного поля (ЭП) частотой 50 Гц на рабочем месте - 5 кВ/м.

{empty}39. При напряженности ЭП от 5 до 20 кВ/м включительно допустимое время пребывания рассчитывается по формуле:

T = (50 / E)^2^ (5.2)
[none]
. где T - допустимое время пребывания в ЭП при соответствующем уровне напряженности, ч;

. E - напряженность ЭП в контролируемой зоне, кВ/м.

{empty}40. В диапазоне напряженностей 20 - 60 кВ/м допустимое время пребывания персонала в ЭСП без средств защиты (t~ДОП~) определяется по формуле:

t~ДОП~ = (60 / E~ФАКТ~)^2^, (5.3)
[none]
. где E~ФАКТ~ - измеренное значение напряженности ЭСП (кВ/м).

[[tabl5-8]]
[caption="Таблица 5.8. "]
.Предельно допустимые уровни постоянного магнитного поля на рабочих местах

[width="100%",cols="^.^20%,^.^20%,^.^20%,^.^20%,^.^20%",options="!header"]
|===
.3+h|Время воздействия за рабочий день, мин 4+h|Условия воздействия
2+h|общее 2+h|локальное
h|ПДУ напряженности, кА/м h|ПДУ магнитной индукции, мТл h|ПДУ напряженности, кА/м h|ПДУ магнитной индукции, мТл
|≤ 10 |24 |30 |40 |50
|11-60 |16 |20 |24 |30
|61-480 |8 |10 |12 |15
|===

{empty}41. Нормирование синусоидального (периодического) магнитного поля (МП) частотой 50 Гц осуществляется в зависимости от времени его воздействия на работающего для условий общего (на все тело) и локального (кисти рук, предплечье) воздействия.

[[tabl5-9]]
[caption="Таблица 5.9. "]
.ПДУ синусоидального (периодического) магнитного поля частотой 50 Гц

[width="100%",cols="^.^20%,^.^40%,^.^40%",options="!header"]
|===
.2+h|Время пребывания, ч 2+h|Допустимые уровни МП, H [А/м] / B [мкТл] при воздействии
h|общем h|локальном
|≤ 1 |1 600 / 2 000 |6 400 / 8 000
|2 |800 / 1 000 |3 200 / 4 000
|4 |400 / 500 |1 600 / 2 000
|8 |80 / 100 |800 / 1 000
|===

{empty}42. ПДУ МП синусоидального (периодического) частотой 50 Гц внутри временных интервалов определяется в соответствии с кривой интерполяции, представленной на рис. <<pic5-1,5.1>>.

{empty}43. ПДУ амплитудного значения напряженности поля импульсных магнитных полей 50 Гц (НПДУ) дифференцированы в зависимости от общей продолжительности воздействия за рабочую смену (T) и характеристики импульсных режимов генерации, приведены в таблице <<tabl5-10,5.10>> (_τ_~и~ - длительность импульса, с; t~П~ - длительность паузы между импульсами, с).

{empty}44. Нормирование ЭП диапазона частот 10 кГц - 30 кГц осуществляется раздельно по напряженности электрического (E), в В/м, и магнитного (H), в А/м, полей в зависимости от времени воздействия.

{empty}45. ПДУ напряженности электрического и магнитного поля при воздействии в течение всей смены составляет 500 В/м и 50 А/м соответственно.

{empty}46. ПДУ напряженности электрического и магнитного поля при продолжительности воздействия до 2 часов за смену составляет 1 000 В/м и 100 А/м соответственно.

[[pic5-1]]
[caption="Рис. 5.1. "]
.Кривая интерполяции ПДУ магнитных полей частотой 50 Гц в зависимости от времени
image::image230.png[]

[[tabl5-10]]
[caption="Таблица 5.10. "]
.ПДУ воздействия импульсных МП частотой 50 Гц в зависимости от режима генерации

[width="100%",cols="^.^25%,^.^25%,^.^25%,^.^25%",options="!header"]
|===
.2+h|Длительность импульса (T), ч 3+h|Н~ПДУ~ (А/м)
h|Режим I

_τ_~и~ ≥ 0,02 с

t~П~ ≤ 2 с h|Режим II

60 с ≥ _τ_~и~ ≥ 1 с

t~П~ > 2 с h|Режим III

0,02 с ≥ _τ_~и~ ≥ 1 с

t~П~ > 2 с
|1 |2 |3 |4
|≤ 1,0 |6 000 |8 000 |10 000
|≤ 1,5 |5 000 |7 500 |9 500
|≤ 2,0 |4 900 |6 900 |8 900
|≤ 2,5 |4 500 |6 500 |8 500
|≤ 3,0 |4 000 |6 000 |8 000
|≤ 3,5 |3 600 |5 600 |7 600
|≤ 4,0 |3 200 |5 200 |7 200
|≤ 4,5 |2 900 |4 900 |6 900
|≤ 5,0 |2 500 |4 500 |6 500
|≤ 5,5 |2 300 |4 300 |6 300
|≤ 6,0 |2 000 |4 000 |6 000
|≤ 6,5 |1 800 |3 800 |5 800
|≤ 7,0 |1 600 |3 600 |5 600
|≤ 7,5 |1 500 |3 500 |5 500
|≤ 8,0 |1 400 |3 400 |5 400
|===

{empty}47. Нормирование ЭМП диапазона частот ≥ 30 кГц - 300 ГГц осуществляется по величине энергетической экспозиции (ЭЭ).

{empty}48. ПДУ энергетических экспозиций ЭМП диапазона частот ≥ 30 кГц - 300 ГГц на рабочих местах за смену представлены в таблице <<tabl5-11,5.11>>.

[[tabl5-11]]
[caption="Таблица 5.11. "]
.ПДУ энергетических экспозиций ЭМП диапазона частот ≥ 30 кГц - 300 ГГц

[width="100%",cols="6%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%",options="!header"]
|===
.2+^.^h|Параметр 5+^.^h|ЭЭ~ПДУ~ в диапазонах частот, МГц
^.^h|≥ 0,03-3,0 h|≥ 3,0-30,0 h|≥ 30,0-50,0 h|≥ 50,0-300,0 h|≥ 300,0-300000,0
|ЭЭ~E~, (В/м)^2^ x ч |20 000 |7 000 |800 |800 |-
|ЭЭ~H~, (А/м)^2^ x ч |200 |- |0,72 |- |-
|ЭЭ~ППЭ~, (мкВт/см^2^) x ч |- |- |- |- |200
|===

{empty}49. Энергетическая экспозиция в диапазоне частот ≥ 30 кГц - 300 МГц рассчитывается по формулам:

ЭЭ~E~ = E^2^ x T, (В/м)^2^ x ч (5.4)

ЭЭ~H~ = H^2^ x T, (А/м)^2^ x ч (5.5)
[none]
. где E - напряженность электрического поля, В/м;

. H - напряженность магнитного поля, А/м;

. T - время воздействия за смену, ч.

{empty}50. Энергетическая экспозиция в диапазоне частот ≥ 300 МГц - 300 ГГц рассчитывается по формуле:

ЭЭ~ППЭ~ = ППЭ x T, (мкВт/см^2^) x ч (5.6)
[none]
. где ППЭ - плотность потока энергии (мкВт/см^2^).

{empty}51. Для кратковременного воздействия (≤ 0,2 ч за рабочую смену) ПДУ напряженности электрического и магнитного полей, плотности потока энергии ЭМП не должны превышать значений, представленных в таблице <<tabl5-12,5.12>>.

[[tabl5-12]]
[caption="Таблица 5.12. "]
.Максимальные ПДУ напряженности и плотности потока энергии ЭМП диапазона частот ≥ 30 кГц - 300 ГГц

[width="100%",cols="6%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%,^.^1%",options="!header"]
|===
.2+^.^h|Параметр 5+^.^h|Максимально допустимые уровни в диапазонах частот (МГц)
^.^h|≥ 0,03-3,0 h|≥ 3,0-30,0 h|≥ 30,0-50,0 h|≥ 50,0-300,0 h|≥ 300,0-300000,0
|E, В/м |500 |300 |80 |80 |-
|H, А/м |50 |- |3,0 |- |-
|ППЭ, мкВт/см^2^ |- |- |- |- |1 000
|ППЭ (для условий локального облучения кистей рук), мкВт/см^2^ |- |- |- |- |5 000
|===

{empty}52. Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования и локального облучения рук при работах с микрополосковыми устройствами предельно допустимый уровень плотности потока энергии для соответствующего времени облучения (ППЭ~ПДУ~) рассчитывается по формуле

ППЭ~ПДУ~ = K x ЭЭ~ПДУ~ / T (5.7)
[none]
. где K - коэффициент снижения биологической активности воздействий;

. K = 10 - для случаев облучения от вращающихся и сканирующих антенн;

. K = 12,5 - для случаев локального облучения кистей рук (при этом уровни воздействия на другие части тела не должны превышать 10 мкВт/см^2^).

{empty}53. Оценка ослабления интенсивности геомагнитного поля проводится на постоянных рабочих местах, организованных в помещениях, специально экранированных радиопоглощающими материалами и покрытиями, при этом ПДУ ослабления интенсивности геомагнитного поля при работе в гипогеомагнитных условиях до 2 часов за смену устанавливается равным 4 (ПДУ КоГМП = 4), при работе более 2 ч за смену устанавливается равным 2 (ПДУ КоГМП = 2).

{empty}54. Интенсивность ГМП оценивают в единицах напряженности магнитного поля (H) в А/м или в единицах магнитной индукции (B) в Тл (мкТл), которые связаны между собой следующим соотношением:

H = B / μ~0~ (5.8)
[none]
. где:

μ~0~ = 4π * 10^-7^ - магнитная постоянная; при этом 1 А/м ~ 1,25 мкТл, 1 мкТл ~ 0,8 А/м.

{empty}55. Коэффициент ослабления интенсивности ГМП (КоГМП) равен отношению интенсивности ГМП открытого пространства (Hо или Bо) к его интенсивности внутри помещения, объекта, транспортного средства (Hв или Bв):

K~o~^ГМП^ = |H~о~| / |H~в~| (5.9)
[none]
. где:

. |H~о~| - модуль вектора напряженности магнитного поля в открытом пространстве;

. |H~в~| - модуль вектора напряженности магнитного поля внутри помещения;

или

K~o~^ГМП^ = |B~о~| / |B~в~| (5.10)
[none]
. где:

. |B~о~| - модуль вектора магнитной индукции в открытом пространстве;

. |B~в~| - модуль вектора магнитной индукции внутри помещения.

{empty}56. Гигиенические нормативы импульсных электромагнитных полей (ИЭМП), создаваемых при работе установок и технических средств специального назначения.

{empty}57. ПДУ установлены для ИЭМП с длительностями фронтов импульсов в диапазоне от 0,1 до 50 наносекунд (нс), длительностями импульсов в диапазоне от 1 нс до 1000 нс и периодами повторения импульсов более 100 с.

{empty}58. Нормируемыми параметрами при оценке воздействия ИЭМП являются максимальное амплитудное значение напряженности электрического поля в импульсе (E~макс~, В/м) и общее количество электромагнитных импульсов (N) в течение рабочего дня.

{empty}59. Основными временными параметрами, характеризующими электромагнитный импульс, являются:

- длительность фронта импульса (t~фр~, нс),

- длительность импульса (t~имп~, нс).

{empty}60. Предельно допустимые уровни воздействия ИЭМП персонала радиотехнических объектов (РТО) устанавливаются по максимальному амплитудному значению напряженности электрического поля (E~пду~) в импульсе в зависимости от его временных характеристик - длительности фронта импульса и длительности импульса.

{empty}61. Предельно допустимые уровни воздействия ИЭМП на персонал РТО представлены в таблице <<tabl5-13,5.13>>. При попадании значений временных параметров электромагнитного импульса между указанными в таблице используется наименьшее значение ПДУ из смежных ячеек таблицы.

{empty}62. Предельно допустимые уровни воздействия ИЭМП на персонал РТО ИЭМП, профессионально не связанный с непосредственным обслуживанием и эксплуатацией источников ИЭМП, представлены в таблице <<tabl5-14,5.14>>. При попадании значений временных параметров электромагнитного импульса между указанными в таблице используется наименьшее значение ПДУ из смежных ячеек таблицы.

{empty}63. Предельно допустимые уровни ИЭМП регламентированы для случаев общего облучения тела человека при работе в зоне воздействия ИЭМП.

{empty}64. Допустимое общее количество электромагнитных импульсов (N), воздействующих на персонал в течение всего рабочего дня (рабочей смены), с амплитудой напряженности электрического поля (E) меньшей E~пду~, рассчитывается по соотношению: N = 25 x (E~пду~ : E).

{empty}65. При одновременном облучении от нескольких источников ИЭМП соблюдается ограничение по общему количеству импульсов, воздействующих на персонал в течение всего рабочего дня (рабочей смены).
