[cols="^",grid=none,frame=none]
|===

|*ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ*
|===



===== ОФС.1.2.3.0030 Вольтаметрическое титрование

*Вводится впервые*

 
Вольтаметрическое титрование является методом количественного анализа,
при котором конечная точка титрования определяется по изменению
напряжения между погружёнными в анализируемый раствор электродами (один
индикаторный и один электрод сравнения или два индикаторных электрода) в
зависимости от количества прибавляемого титранта.

====== Оборудование

Прибор для вольтаметрического титрования состоит из электрохимической
ячейки, представляющей собой источник регулируемого тока;
микроамперметра и электродной пары, погружённой в анализируемый раствор.
В качестве электродов обычно используют инертные электроды – платиновый,
графитовый, а также сделанный из этих материалов вращающийся дисковый
электрод.

====== Методика

Настраивают ток на индикаторном электроде, как указано в фармакопейной
статье, строят график зависимости начального напряжения и значений,
полученных при титровании в зависимости от количества прибавляемого
титранта. Предполагаемой точке эквивалентности соответствует резкое
изменение напряжения, наблюдаемое в ходе титрования. Титрование проводят
при непрерывном перемешивании анализируемого раствора и продолжают после
достижения предполагаемой точки эквивалентности не менее чем тремя
равными количествами титранта. С двух сторон от точки эквивалентности на
прямой должно находиться не менее трёх точек. Конечной точкой титрования
является точка пересечения двух прямых.

При вольтаметрическом титровании с двумя индикаторными электродами
регистрируют всю кривую титрования и используют для определения конечной
точки титрования.

Конкретные параметры – тип индикаторного электрода, потенциал
индикаторного электрода (или разность потенциалов двух индикаторных
электродов), электрод сравнения, массу анализируемого вещества, тип и
концентрацию титранта – указывают в фармакопейных статьях.


[cols="^",grid=none,frame=none]
|===

|+________________________________________________________________________________________________________________+
|===


